			한국자원순환에너지공제조합 KOREA RESOURCE-RECYCLING ENERGY MUTUAL-AID ASSOCIATION
보 도 자 료
보도일시		즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
담당부서		기술지원팀		한인성 차장 / 김성찬 대리
				02-718-7900(代)
배포일시		2022. 11. 10 / 총 5매

산업폐기물 소각전문시설,

지난 10년간 국가온실가스 1,300만톤 감축

폐기물 소각으로 화석연료 대체... 「탄소중립」 효자 역할

10년 간 원유 43.2억L 수입 효과로 2조 1백억원 비용 절감

불연물 소각으로 가상의 온실가스 1,325만톤 배출되기도

소각열에너지, “방치에너지” 아닌 재활용으로 인정해야

국내 산업폐기물 소각전문시설들이 지난 10년간 4,888만Gcal의 소각열에너지 생산으로 1,333만톤의 국가온실가스를 감축해 탄소중립에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

◆ 한국자원순환에너지공제조합 이민석 이사장

사진제공 : 한국자원순환에너지공제조합

하지만 타지 않는 돌, 흙 등의 불연물을 폐기물과 함께 소각해야하는 불합리한 제도로 지난 10년간 1,325만톤의 가상의 온실가스가 발생했고, 소각열에너지가 재활용으로 인정받지 못하고 있어 이에 대한 정부의 지원이 절실한 것으로 나타났다.

한국자원순환에너지공제조합(이사장 이민석, 이하 공제조합)이 11월 10일 발표한 「민간 소각전문시설 소각열에너지 생산·이용 실태 조사보고서」에 따르면 민간 소각전문시설에서 지난 10년간 안정적으로 처리한 폐기물량은 2,121만톤에 달한다고 밝혔다.

<연도별 소각 처리량>	<연도별 소각열에너지 생산량>
	자료제공 : 한국자원순환에너지공제조합

공제조합의 보고서 통계를 분석한 결과 12년부터 21년까지 지난 10년간 소각 처리량은 171만톤에서 259만톤으로 51% 증가했고, 소각열에너지 생산량은 371만Gcal에서 642만Gcal으로 73% 성장했다.

<연도별 원유 대체량>	<연도별 온실가스 감축량>
	자료제공 : 한국자원순환에너지공제조합

특히, 원유 대체량은 12년도 2.8억리터에서 21년 6.3억리터로 125% 증가했고, 온실가스 감축량은 12년도 89만톤에서 21년 197만톤으로 비슷하게 121% 증가했다.

10년간 온실가스 감축량을 합산하면 1,333만톤에 달해 국내 산업폐기물 소각전문시설에서 국가온실가스를 감축시키는 효과가 큰 것으로 나타났다.

하지만 공제조합측은 소각전문시설에서 국가온실가스 감축에 기여한 양은 실제로 이보다 훨씬 많을 것으로 예측했다.

국내 산업폐기물 소각전문시설에서는 폐기물과 함께 타지 않는 불연물이 혼합되어 반입되고 있는데, 이를 사전에 분리하지 못하게 하고 있어 소각로에 그대로 투입되고 있다. 이로 인해 타지도 않는 불연물이 온실가스 배출량으로 계산되는 억울한 상황이 발생하고 있는 것이다.

공제조합은 “지난 10년간 불연물에서 불합리하게 발생한 1,325만톤의 온실가스와 소각열에너지 생산을 통한 온실가스 감축량인 1,333만톤을 합산하면 전체 온실가스 감축량은 2,658만톤에 달할 것으로 예측돼 가연성 폐기물만을 소각할 수 있도록 ‘불연물 사전분리 제도 개선’이 시급하다”고 밝혔다.

<산업폐기물 소각전문시설 전체 온실가스 감축량>

자료제공 : 한국자원순환에너지공제조합

산업폐기물 소각전문시설은 폐기물 소각 과정에서 발생하는 열인 일명 ‘소각열에너지’를 생산해 스팀, 온수, 전기 등의 다양한 에너지 형태로 지역난방공사, 열병합발전소, 석유화학공장, 제조업체 등에 공급하고 있다.

기업에서 스팀을 구매하면 자체적으로 스팀을 생산할 때 들어가는 화석연료를 대체해 그 만큼의 이산화탄소 발생량을 줄이기 때문에 원유 수입 대체와 온실가스 감축 효과가 있으며, 기업에서 자체적으로 스팀 생산할 때 들어가는 설비 투자 및 운영비용도 절감할 수 있다는 장점이 있다.

하지만 현재 정부는 소각열 회수시설에서 발열량이 높은 폐기물로 회수한 에너지는 재활용으로 인정하고 있는 반면 소각전문시설에서 발열량이 낮은 폐기물로 회수한 에너지는 재활용으로 인정하지 않고 있다. 폐기물로 에너지를 생산하는 과정은 동일하지만 폐기물 발열량의 높고 낮음에 따라 재활용으로 인정되지 않는 아이러니한 상황이 일어나고 있는 것이다.

또한, 정부는 폐기물을 유연탄 대신 시멘트 제조의 열원으로 사용하는 시멘트업계를 재활용 시설로 인정하고 있는 반면 소각열에너지를 생산해 탄소중립을 실현하고 있는 소각전문시설은 재활용 시설로 인정하고 있지 않는 상황이다.

공제조합측은 소각전문시설이 소각열 회수시설과 동일한 폐기물 처리 공정을 가지고 있고, 시멘트 공장에서와 같이 폐기물로 에너지를 생산하고 있기에 재활용시설로 인정하고 인센티브를 제공하는 등의 지원방안이 필요하다고 전했다.

이에 더해 민간 소각전문시설의 생활폐기물 위탁 처리 활성화 방안 마련도 필요하다고도 밝혔다. 최근 생활폐기물 처리가 사회적 문제로 떠오르는 상황에서 민간 소각전문시설의 폐기물 처리 여유 용량을 활용해 이를 해결할 수 있다는 것이다.

한국자원순환에너지공제조합 이민석 이사장은 “최근 사회적 이슈가 되고 있는 생활폐기물 소각장 증설 및 신설 추진으로 극심한 민원 발생과 국가 예산 낭비 등 많은 문제점이 나타나고 있다”며 “이에 대한 대안으로 기존 인프라인 민간 소각전문시설을 이용해 안정적으로 생활폐기물 처리하고 소각열에너지를 생산해 폐기물의 선순환을 이룰 수 있어 제도적으로 활용방안을 모색해야 한다 ”고 말했다.

붙 임 : 소각열에너지의 온실가스 감축 및 화석연료 대체 현황표

붙 임

소각열에너지의 온실가스 감축 및 화석연료 대체 현황

연 도 구 분	´12	´13	´14	´15	´16	´17	´18	´19	´20	´21	합계
소각처리량 (만톤/년)	171	197	185	186	193	214	232	247	236	259	2,120
에너지생산량 (천Gcal/년)	3,714	3,865	3,940	4,245	4,626	5,069	5,353	5,819	5,830	6,423	48,884
에너지이용량 (천Gcal/년)	2,900	3,120	3,217	3,653	4,042	4,031	4,476	5,077	4,729	5,284	40,529
에너지판매량 (천Gcal/년)	2,388	2,576	2,757	3,028	3,374	3,449	3,570	3,716	3,771	3,987	32,616
에너지이용률 (%)	78	81	82	86	87	80	84	87	81	82	828
원유대체량 (천㎘/년)	288	310	319	362	401	400	444	577	578	637	4,316
원유 대체비용 (억원/년)	2,225	2,246	2,034	1,301	1,208	1,512	2,140	2,602	1,805	3,106	20,179
온실가스 감축량1) (천tCO2/년)	891	959	987	1,120	1,241	1,238	1,352	1,786	1,789	1,971	13,334

1)산출방법 : 원유대체량(천kl)×106×원유발열량(42.2 MJ/kg)×탄소배출계수(20 tonC/TJ)/106×44/12

*탄소배출계수 : 2006 IPCC 계수 적용