설 명 자 료			보도시점		자료배포일	매수
			‘21.4.28		‘21.4.28	3
		한국자원순환에너지공제조합 (T.02-718-7900)			오은석 팀장 / 김성찬 주임
		한국의료폐기물공제조합 (T.042-623-5553)			전정운 실장 / 양재희 과장

	홍사승 쌍용C&E 회장 및 강태진 서울대 명예교수 폐기물 소각로 관련 발언에 대한 설명 내용
	◈ 21년 4월 14일 홍사승 쌍용C&E 회장의 매일경제 신문 인터뷰 내용과 21년 4월 13일 시멘트 공장 견학 유튜브 영상 중 강태진 서울대 명예교수가 폐기물 소각로와 관련하여 발언한 내용에 대해 다음과 같이 폐기물 소각전문업계의 입장을 설명합니다.

□ 발언 내용

① 소각로 온도는 낮게는 750도 높게는 850도이다. 그 온도에서는 발암물질인 다이옥신이 나오고 그을음도 나오고 재도 나온다. 온갖 공해물질을 다 만들어 낸다.

② 소각장에서 1,200도로 태우면 연료비가 2배로 들어가기 때문에 수지타산이 안 맞아서 온갖 공해물질을 다 내보내고 다이옥신도 만들면서 소각을 하고 있다. 반면 시멘트 소성로 온도는 2,000도로 어떤 공해물질도 없다. 아무리 해로운 공해물질이라도 소성로에 들어가면 다 자연으로 돌아간다.

□ 설명 내용

<①에 대하여>

○ 환경부에서 제정한「폐기물 소각시설 최적가용기법 기준서」및「소각시설 설치·운영 지침」에 따르면 소각로는 850℃에서 1,000℃ 범위에서 운전하여야 하며, 이 온도는 다이옥신과 클로로벤젠 등이 1초 이내에 충분히 분해될 수 있는 온도이므로 이 기준을 소각시설 운영의 법정온도로 규정하고 이 온도 기준의 준수여부를 한국환경공단에서 TMS 전송 데이터로 실시간 감시·감독하고 있음

○ 반면, 소각로 온도가 1,000℃ 이상 지나치게 고온인 경우 미세먼지의 원인인 질소산화물 및 장기간 노출 시 인체에 영향을 미치는 일산화탄소가 급격히 증가되므로 이를 경계하여야 한다고 규정하고 있음

※ 출처 : 환경부 / 생활폐기물 소각시설 설치·운영지침 해설서 개정본(‘17.1)

○ 또한, 선진 외국의 경우도 수많은 실증 실험을 거쳐 폐기물 소각로의 법정온도를 800℃~982℃로 부여하고 있어 이 온도를 초과한 소각은 오히려 오염물질 과다배출을 급격히 유발하고 있다고 규정하고 있음

< 국내‧외 소각로 법정온도 기준 >

(단위 : ℃)

구분	국 가
	미 국	독 일	영 국	일 본	한 국
법정 소각온도	982	850	850	800	850

※ 출처 : 환경부 / 폐기물 재활용시설 관리기준(설치, 관리, 검사) 마련 연구 보고서

<②에 대하여>

○ 소각로에 반입되는 폐기물의 발열량은 최소 3,000~7,000kcal/kg 이상이어서 보조연료 사용없이 폐기물 소각만으로도 1,200℃를 초과하는 온도 급상승 현상이 나타나기 때문에 소각시설 대부분은 소각로의 급격한 온도 상승을 방지하기 위해 오히려 열량이 낮은 폐기물을 혼합 투입 하거나 공기 투입량을 줄이는 등 고온 현상을 방지하는데 노력하고 있는 형편임. 이를 모르고 연료비 때문에 수지타산을 못 맞춰서 소각온도를 올리지 못한다는 상식 밖의 발언은 소각시설의 특성과 운영방식을 전혀 모르거나 의도적으로 사실을 호도하려는 불순한 목적의 가짜뉴스로 판단됨

○ 또한, 850℃에서 폐기물을 소각하는 온도가 오염물질을 최소화하는 기준임을 정부 연구보고서에서도 수없이 발표되고 있음에도 고온에서 폐기물을 소각하면 모든 오염물질이 완벽히 제거되는 것인 양 사실 왜곡을 일삼는 발언은 정부가 정한 법적 기준을 정면 부정하고 왜곡하는 행위임

	< 폐기물 소각온도별 미세먼지 원인 질소산화물 발생량 >
※ 출처 : 환경부 / 폐기물 소각시설의 통합오염방지 및 관리를 위한 최적가용기법 기준서 2016

○ 시멘트 소성로가 공해물질이 없다면 시멘트 소성로의 대기배출기준을 소각전문시설의 기준과 동일하게 적용하여야 할것임(■질소산화물 배출기준 : 시멘트 소성로 270ppm / 소각전문시설 50ppm, ■일산화탄소 배출기준 : 시멘트 소성로 기준 없음 / 소각전문시설 50ppm)

○ 또한 폐기물을 부원료 및 보조연료로 처리 후 발생되는 대기배출 오염물질 외에 각종 중금속이 잔류한 소각재 전량은 시멘트에 혼합하여 제품으로 유통시키고 있는 실정임에도 이를 자연으로 돌아간다고 표현하는 것은 명백한 사실 왜곡임(■폐기물 소각재에는 수은, 비소, 납, 카드뮴, 다이옥신 등 인체에 유해한 잔류성유기오염물질이 다량 함유)

※ 출처 : 환경부 / 폐기물 소각시설의 통합오염방지 및 관리를 위한 최적가용기법 기준서 2016)