	한국산업폐자원공제조합
	Korea Industrial Waste-Resources Mutual-aid Association
	보 도 자 료		보도시점	자료배포일	매수
			`16년 7월	`16.07.08
	한국산업폐자원공제조합		김진오 팀장 / 김광수 사원
	담당부서	대외협력팀	TEL : 02-718-7900(代)

산업폐기물 소각장 화석연료 대체시설 부상

기업체 연간 40~50% 화석연료 사용 감축 기여

온실가스 350만톤(석탄 180만톤 / LNG 130만톤) 감축

온실가스 배출권거래제 대상 기업 中

「친환경 폐기물처리와 화석연료 대체」일거양득 시설

산업폐기물 소각시설이 친환경에너지를 생산하는 자원회수시설에서 한 걸음 더 나아가 온실가스 감축 대체시설로 관심을 끌고 있다.

최근 한국산업폐자원공제조합(이사장 박무웅)이 발표한 바에 따르면 ‘08년부터 ’14년까지 산업폐기물 소각시설이 폐기물을 소각하며 생산된 열을 인근 기업에 공급함으로서 국가온실가스 배출에 절대적 주범인 석탄화력을 비롯한 화석연료에 따른 온실가스 배출을 40~50%까지 감축시키고 있는 것으로 나타났다.

천연자원이 부족한 우리나라는 에너지수입 의존도가 약 97%에 달하며, 최근 유가파동 등 화석연료의 한계점이 더욱 부각됨에 따라 신재생·친환경 에너지의 필요성이 확대되고 있는 실정이다.

이와 관련하여 산업폐기물 소각시설은 폐기물의 안전한 처리뿐만 아니라, 보일러 교체 등 시설 개선을 통해 매년 신재생에너지인 소각열에너지 생산량을 지속적으로 증가시켰으며, 2014년도에는 3,891천Gcal의 소각열에너지를 생산하여 화석연료 대체 시설로 부각되고 있다.

특히 소각열에너지를 인근 업체들에게 스팀, 온수 등으로 공급하여 기존 화석연료 사용량을 40%~50% 절감시킴에 따라, 기업체의 화석에너지 사용량 감축과 환경공해 예방에도 크게 기여하고 있다.

아울러 소각열에너지는 온실가스 감축을 위한 몇 안되는 중요한 대안으로 떠오르고 있다.

현재 정부는 국가 온실가스 감축목표를 설정하고 발전부문의 온실가스를 줄이기 위해 원전 비중을 늘리는 방안, 선탄화력 발전량을 줄이는 방안, CCS(CO2 포집 및 저장기술) 확대 방안 등 여러 가지 방안을 논의하고 있다.

그 중 하나로 신재생에너지 산업을 적극 육성하여 온실가스가 없는 친환경에너지를 확대하는 정책을 내놓고 있지만, 유가하락으로 인해 신재생에너지 산업이 지속적으로 난항을 겪고 있는 실정이다.

반면에 산업폐기물 소각시설의 소각열에너지 생산량은 매년 증가하였으며, `14년도에는 소각열 3,891천Gcal를 생산하여 온실가스 350만tCO2를 감축시키는 효과를 얻었다. 이는 석탄 180만톤 또는 LNG 130만톤에서 발생되는 온실가스와 맞먹는 양이다.

이처럼 산업폐기물 소각시설의 소각열에너지 사업은 지속성장이 가능한 국가 온실가스 감축에 가장 효과적인 방안임을 증명하였다.

이에 한국산업폐자원공제조합 박무웅(국인산업 대표이사) 이사장은 “산업폐기물 소각업체는 온실가스 배출권 거래제 대상 기업 中 유일하게 친환경 폐기물처리와 화석연료 대체 기능을 동시에 발휘하는 업종이며, 소각시설은 신재생에너지를 생산하는 친환경에너지시설로서 국가 온실가스 감축에도 최선을 다할 것“이라고 하였다.

첨부 : 1. 산업폐기물 소각업체 소각열에너지 생산 및 이용 현황 1부.

2. 산업폐기물 소각열 온실가스 및 화석연료 대체 현황 1부.  끝.

첨 부 1

산업폐기물 소각업체 소각열에너지 생산 및 이용현황

구 분	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14
소각처리량 (만톤/년)	145	145	147	161	171	197	211
소각열생산량 (천Gcal/년)	2,432	2,827	3,011	3,255	3,714	3,865	3,891
소각열이용량 (천Gcal/년)	1,897	2,197	2,427	2,483	2,900	3,120	3,216
소각열이용율 (%)	78	78	81	76	78	81	83
소각열 판매량 (천Gcal/년)	1,323	1,716	1,920	2,027	2,388	2,576	2,757
소각열 자체 사용량 (천Gcal/년)	313	481	507	456	512	543	462
소각매출 (억원/년)	2,594	2,274	2,144	2,309	2,403	2,524	2,700
소각열매출 (억원/년)	275	375	485	647	810	991	1199
소각처리 평균단가 (만원/톤)	17.8	15	13.3	14.5	14	13	14.4
소각열 평균단가 (천원/톤)	13.9	13.6	16.8	21.2	22.5	25.5	28
원유대체효과 (천㎘/년)	204	237	261	268	313	337	347
온실가스 감축1) (천tCO2/년)	2,229	2,591	2,759	2,983	3,403	3,542	3,566

1) 산출방법 : 소각열생산량×(CO2(0.2189 tCO2/GJ)+CH4(0.00002 kgCH4/GJ)+N2O(0.0118 kgN2O/GJ))

※ 자료출처 : 소각열에너지 생산 및 이용현황(2008~2014), 한국산업폐자원공제조합, 2016

첨 부 2

산업폐기물 소각열 온실가스 및 화석연료 대체 현황

구 분	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14
소각열 생산량 (천Gcal/년)	2,432	2,827	3,011	3,255	3,714	3,865	3,891
온실가스 감축 (천tCO2/년)	2,229	2,591	2,759	2,983	3,403	3,542	3,566
석탄 대체 (천톤/년)	1,120	1,310	1,390	1,500	1,720	1,785	1,810
LNG 대체 (천톤/년)	810	940	1,000	1,090	1,240	1,290	1,296
원유 대체 (천톤/년)	720	830	900	970	1,110	1,156	1,165

※ 자료출처 : 에너지관리공단 석유환산톤(TOE) 및 이산화탄소배출량(tCO2) 계산