붙임 1

‘12년도 조합원사 소각시설

에너지회수효율 진단 추진계획 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ		진단목적

우리조합에서는 에너지회수효율 진단을 통해 축적된 자료를 바탕으로 소각시설에서 회수되는 소각열에너지를 재활용 및 신·재생에너지로 관련 법령 개정을 통해 인정받고자하며, 대외적으로 친환경 에너지회수시설임을 인지시키기 위한 근거자료로 활용하고자 함. 이와 더불어 동 측정을 통해 우리업계의 소각열에너지 생산량 증대를 위한 시설 개선방안을 모색하는데 기여코자하며, 기존 진단을 실시한 대상 시설의 지속적인 측정을 통해 전년(‘09~’11)도 대비 소각열에너지 회수효율 증가 추이를 파악하기 위함.

Ⅱ		에너지회수효율 진단대상

□ 기존 에너지회수효율 측정 실시 업체

- (주)그린스코, 동양에코(주), (주)동양환경-대전, (주)동양환경-무안, (주)명성환경, 부경산업(주), 비노텍(주), (주)에너지네트웍, (주)제일에너지, (주)코엔텍, 한국환경개발(주),  KC한미산업(주), NC울산(주) 이상 13개사

□ 조합원사 중 에너지회수효율 진단 희망업체

(특히, 소각로 일체형 소각열보일러 설치업체 및 보일러 시설개선을 실시한 업체는 진단을 우선 실시코자 함)

□ 1, 2의 대상 시설에 소각열보일러가 설치되고, 급수량과 스팀생산량이 확인 가능한 시설

Ⅲ		측정내용

□ 에너지회수기준의 열회수 검사방법에 따라 에너지회수효율 측정

□ 실제 폐기물 저위발열량 산출 분석

□ 전년 대비 소각열 이용현황 분석

□ 소각열 에너지회수에 따른 에너지절감 효과 분석

Ⅳ		진단 신청방법

□ 공제조합 홈페이지(www.kiwrma.co.kr)에서 신청서 다운로드

□ 신청서 작성 후 공제조합 FAX(02-718-7171) 신청

※ 문의 : 기술지원팀(02-718-7900) 김두섭 팀장, 김진오 사원, 정동현 사원

□ 조합 검사일정을 감안하여 우선 신청 업체순으로 진단 실시 계획임

※ 진단기간은 조합의 성능검사 업무 및 조합원사 시설운영 계획에 따라 변동가능

소각시설 에너지회수효율 진단 신청서
신청자	상 호						업 종
	성 명 (대표자)						사업자등록번호
	진 단 희 망 일						담 당 자			성명 : H･P :
시 설 내 역
시설소재지		(전화: )
에 너 지 회 수 시 설		소각시설	형식	용량		가동 방식		시설 구분	발열량				투입량확인
									설계			현재	고상		액상
				톤/시
		에너지설비	시설현황					스팀이용 현황
			형식		용량			발생량			운전압력			스팀온도
					톤/시			톤/시			kg/㎠․g			℃
기타 시설 확인사항		이전 수관교체일 : 슈트블로워 가동주기 : 기타 점검내역 :
위와 같이 소각시설 에너지회수효율 진단을 신청합니다. 2012년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 한국산업폐자원공제조합 이사장 귀하
※ 구비서류 1. 에너지회수시설 흐름도 1부

붙임 2

구비서류

에 너 지 회 수 시 설  흐 름 도  작 성 예 시

소 각 열 보 일 러

소각시설 에너지회수효율 현장진단 방법

붙임 3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ		진단 수행절차

① 진단 신청서 접수		▷ 접수처 : 공제조합 기술지원팀 ▷ 접수방법 : 공제조합 FAX(02-718-7171)
② 진단일정 협의 및 통보		▷ 업체별, 시설별 진단 가능일정 협의 및 통보
③ 현장진단 실시		▷ 에너지회수효율 측정 ▷ 스팀 사용량 및 사용현황 확인 ▷ 설비현황 및 운전상태 파악
④ 분석 및 진단보고서 작성		▷ 현장진단 결과에 대한 상세분석 및 보고서 작성
⑤ 진단보고서 송부		▷ 진단보고서 인쇄 및 송부

Ⅱ		현장진단 방법

1. 계측기 작동상태 점검

□ 폐기물 투입크레인 분동테스트 실시(정확성 확인)

No	분동 주체	테스트 방법	비 고
1	분동추	․투입크레인이 분동추를 집은 무게가 분동추 무게와 일치하는지 여부를 확인	정확성 높음, 휴대 및 이동성 낮음
2	폐기물	․투입크레인으로 1회 집은 폐기물의 무게와 이를 적재함으로 옮겨 계량한 무게가 일치하는지 여부를 확인	정확성 보통, 작업의 불편
3	사람	․투입크레인에 사람이 승차하여 지시되는 무게가 승차한 사람의 몸무게가 일치하는 지 여부를 확인	정확성 보통, 작업의 용이

□ 보일러 급수설비 확인

- 급수유량계(적산유량값), 급수온도계 등 정상작동 상태 확인

- 스팀 압력 및 유량계 정상작동 상태 확인

2. 에너지회수효율 진단 실시

□ 측정시간 : 3시간 이상

□ 측정 시작시점 : 급수유량계 적산량이 변화된 시점을 기준으로 함

□ 폐기물 투입에너지 측정

측정항목	측정방법	비 고
폐기물 투입량	폐기물 투입크레인	총 투입에너지(kcal/hr) = 폐기물 투입량(kg/hr) × 폐기물 저위발열량(kcal/kg)
폐기물 저위발열량	열정산에 의한 발열량 분석

□ 폐기물 회수에너지 측정

- 급수유량계(적산)가 설치된 경우, 급수유량 적산값이 변화될때마다 적산유량값과 시간을 기록

- 급수유량계(시간당 평균)가 설치된 경우, 매 10분마다 시간당 평균 급수유량계 지시값을 기록

- 매 10분마다 급수온도, 운전압력, 스팀온도를 기록

측정항목	측정방법	비 고
급수량(스팀생산량)	적산 또는 실시간 유량계	총 회수에너지(kcal/hr) = 스팀발생량(kg/hr)×[스팀의 엔탈피(kcal/kg)-기준온도의 물엔탈피(kcal/kg)]
급수온도	급수온도계
스팀압력, 스팀온도	스팀압력계 및 온도계

3. 스팀 사용량 및 사용현황 확인

□ 외부판매량 및 판매처

- 조합원사 급수유량계(적산) 또는 스팀유량계(적산) 및 압력 확인

- 외부판매처의 스팀유량계 및 압력 확인

□ 자체사용량 및 사용처

- 자체사용처별 스팀유량계 및 압력 확인

Ⅲ		진단결과 분석

1. 에너지회수효율 분석

□ 투입에너지 대비 회수에너지 열량을 백분율로 계산

- 에너지회수효율(%) = 총 회수에너지 ÷ 총 투입에너지 × 100

□ 에너지회수효율 영향인자

- 투입에너지 : 폐기물 투입주기 및 횟수, 연소실 운전인자

- 회수에너지 : 보일러 급수상태, 수관청소 여부, 전열면적, 인입가스량 및 온도 등

□ 에너지회수효율 계산

			구동에너지
				↓
보조연료			연소설비				에너지회수설비			물
	→								←
폐기물
	→
연소공기										스팀
	→								→
에너지 회수 효율(%)		=	총 회수에너지량(스팀)							× 100
			총 투입에너지량(폐기물, 보조연료 등)

※ 팬 등 구동부의 전기에너지는 전체 에너지량에 비하여 미미하므로 측정은 제외하되 과부하 등 이상상태 유무를 확인

2. 소각열보일러 부하율 분석

□ 보일러 설계용량(스팀생산량) 대비 실제 스팀생산량을 백분율로 계산

- 보일러 부하율(%) = 설계 용량(시간당 스팀생산량) ÷ 실제 시간당 스팀생산량 × 100

□ 소각열보일러 설계사양 분석

- 열정산 내역서와 실제 투입에너지를 기준으로 열정산을 도출하여 비교