환경부 보도자료		2002년 9월 24일 조간부터 보도해 주십시오
		폐기물자원국 화학물질과	이상팔 과 장 강석우 사무관	전화 (메일)	02-504-9288 lee734@me.go.kr
□ 2002.9. 배포 □ 사진 없음 □ 총 쪽

철강·비철 금속산업 등 다이옥신 배출시설에 대한 1차년도 배출량조사 결과 발표

□ 철강·비철금속산업 37개 사업장의 배출가스 에 대한 다이옥신 농도 실측조사 실시

- 모든 조사시설에서 일본의 배출허용기준 이내로 검출 -

□ 환경부는 철강·비철 금속산업, 비금속 광물사업시설에 대한 다이옥신 실측사업  조사결과를 발표했다.

- 금번 조사결과는  □01.12∼□02.7월 동안 환경부가 환경관리공단 및 포항공대에 실측의뢰하여 추진하였으며  소각시설 외 다이옥신배출 시설에 대한 최초의 실측자료 이다.

- 동 조사사업은 다이옥신의 발생원 및 발생총량 산정을 위해 환경부가 추진중인 『다이옥신배출목록 작성사업』의 일환으로 추진된 것이며 □05년 까지 계속될 예정이다

◆ 다이옥신배출량조사(Inventory) 이란 ?. o 다이옥신이 어디서 얼마나 배출되는지를 조사하여 목록화함으로써 배출량저감 가능분야 결정, 국가간 배출량 비교 등 과학적인 관리방안을 위한 기초자료 o 현재 배출량 산정기법을 위한 연구사업도 병행하여 실시 중(□02.10월 완료예정) o 다이옥신 등 잔류성유기오염물질의 저감을 위한 스톡홀름(POPs)협약은 당사국이 배출총량 및 배출원에 대한 다이옥신배출 목록(Dioxin Inventory) 작성 제출하도록 규정

□ 금번 사업의 조사대상시설은 철·비철 금속, 비금속광물 등 37사업장의 46개 시설이었으며 동 시설의 배출가스 등 에 대하여 다이옥신의 농도 및 배출량 추정에 필요한 배출시설가동조건 및 방지시설 정보 등 유관자료도 함께 조사하였다. (붙임1:조사개요)

<대상시설>

-철강산업 : 제철제강 합금철 전기로 등 32개

- 비철금속산업 : 납 및 아연 제련·정련 시설 10개

- 비금속광물제조산업 : 시멘트제조시설 3개, 석회제조시설 1개.

※붙임2:다이옥신발생 추정시설(스톡홀름협약 부속서 언급시설)

□ 조사결과 모든 조사시설에서 일본의 배출허용기준(기존시설의 배출허용기준) 이내로 검출됨

공정 종류	배출가스농도(ng-TEQ/Nm3)		일본배출허용기준
			기존시설	신규시설
□철강전처리공정	0.62	0.372∼0.869	2	0.1
□철강코우크스 공정	0.02	0.019∼0.020	없음	없음
□제강·합금철용 전기로	0.09	0.009∼0.515	20	0.5
□비철금속 용융로·전기로	0.12	0.011∼0.432	없음	없음
□시멘트 및 석회제조	0.09	0.011∼0.263	없음	없음

□ 환경부는 다이옥신배출목록작성(Inventory)사업을 지속적 추진으로 추진하여 □03년까지 철·비철금속, 에너지시설 등 주요사업시설에 대한 배출목록을 작성할 예정이라고 밝혔으며 □05년 까지는 노천소각 등  비산업시설에 대한 조사할 계획이라고 밝혔다.

※관련예산: □02년(15억원), □03년(15억편성)

□ 또한 환경부는 동 조사결과를 다이옥신에 대한 매체별 환경기준 및 시설별 배출허용기준 설정과 관리·저감 방안 마련에 활용할 계획이라고 밝혔다

<붙임 1>  조사개요 및 실측대상시설

□ 조사 개요

o 소요예산 : 360백만원

o 수행기관 : 환경관리공단, 포항공과대학교

o 사업내용

- 총 37개업체의 시설에 대하여 다이옥신 실측

- 배출가스량, 배출온도, 방지시설의 종류·용량 등 유관자료도 조사

<붙임 2> 스톡홀름 협약이 정하는 다이옥신 배출시설

대상 배출원	중요 (산업)	□폐기물 소각시설 (도시, 유해, 의료폐기물, 하수슬러지) □유해폐기물 소각 시멘트 소성로 □염소사용 펄프표백공정 □철강 소결공정, 2차 금속(구리, 알루미늄, 아연)생산
	일반	□쓰레기 노천소각(매립장 포함) □기타 금속 산업의 열공정 □가정용 연료연소 배출 □화석연료 사용 시설 및 산업용 보일러 □목재 등 생체연료 연소 설비 □특정화학제품 생산공정 - 클로로페놀, 클로르아닐 □화장터 □자동차 (특히 유연휘발유 사용시) □동물사체의 파기 □직물·가죽의 염색 (클로르아닐 사용), 마감(알칼리 추출) □폐차처리를 위한 절단기 □구리선 smouldering □폐유 정제

<붙임 3>  2001년 다이옥신실측사업 결과

배출시설			분류	다이옥신 농도 (ng-TEQ/Nm3)			일본기준치
				1회	2회	평균	기존시설	신규시설
철강산업	제철,제강	제철	□	0.410	0.333	0.372	2	0.1
				0.594	0.574	0.584	2	0.1
				1.342	0.395	0.869	2	0.1
				0.537	0.731	0.634	2	0.1
			□	0.020	0.017	0.019	-	-
				0.023	0.017	0.020	-	-
		제강	□	0.093	0.018	0.056	20	0.5
				0.129	0.036	0.083	20	0.5
				0.040	0.036	0.038	20	0.5
				0.072	0.166	0.119	20	0.5
				0.036	0.031	0.034	20	0.5
				0.471	0.558	0.515	20	0.5
				0.027	0.021	0.024	20	0.5
				0.091	0.059	0.075	20	0.5
				0.015	0.014	0.015	20	0.5
				0.016	0.045	0.031	20	0.5
				0.104	0.028	0.066	20	0.5
				0.156	0.223	0.190	20	0.5
				0.024	0.024	0.024	20	0.5
				0.133	0.182	0.157	20	0.5
		합금철		0.048	0.011	0.030	20	0.5
				0.013	0.052	0.033	20	0.5
				0.001	0.017	0.009	20	0.5
	철강주조	선철주물 주조		0.0047	0.0055	0.005	-	-
				0.0274	0.0076	0.018	-	-
				0.0093	0.0071	0.008	-	-
				0.0040	0.0062	0.005	-	-
				0.0407	0.0291	0.035	-	-
				0.0056	0.0077	0.007	-	-
				0.1095	0.0764	0.093	-	-
				0.1463	0.0133	0.080	-	-
		강주물주조		0.0238	0.0140	0.019	-	-
비철금속산업	제련,정련,합금	납	□	0.0900	0.0010	0.046	-	-
				0.1280	0.2470	0.188	-	-
				0.4100	0.1680	0.289	-	-
		아연		0.0010	0.0210	0.011	-	-
				0.0630	0.0020	0.033	-	-
		구리		0.0378	0.0823	0.060	-	-
				0.0357	0.0513	0.044	-	-
				0.0287	0.0117	0.020	-	-
				0.6217	0.2422	0.432	-	-
		아연		0.0189	0.0121	0.016	-	-
비금속 광물	시멘트,석회	시멘트	□	0.0126	0.0095	0.011	-	-
				0.0074	0.0139	0.011	-	-
				0.2628	0.2625	0.263	-	-
		석회		0.0118	0.0874	0.050	-	-