(붙 임)

′12년도 소각열에너지(스팀) 이용현황

1. 사업장 현황

사업장명		주소
대표자		전화번호
담당부서		담당자	성명		직위
			H.P		E-mail

2. 소각시설 제원 및 운영현황(′12.1.1 ~ 12.31)

시설	소각용량 및 형식				가동일수	소각처리량	발열량(kcal/kg)
	톤/일	스토커/유동상등	연속/준연속등	소각폐기물	일/년	톤/년	설계	현재
1				□일반 □지정
2				□일반 □지정
3				□일반 □지정

3. 소각열 생산현황(′12.1.1 ~ 12.31)

시설	소각열보일러 제원		스팀생산 현황			스팀발생량 열량환산		스팀이용량
	용량 (톤/시)	운전압력 (kg/㎠)	(톤/시)	(톤/년)	확인방법	증기압력 (kg/㎠)	(Gcal/년)	(톤/년)
1
2
3

※ 스팀발생량 확인방법 : 급수유량계(적산, 실시간), 스팀유량계(적산, 실시간), 급수탱크레벨 등

※ 스팀발생량(Gcal/년) 열량환산 : 스팀생산량(톤/년) × 전열량(kcal/kg, 포화증기표 참조) × 10-3(단위환산)

4. 소각열 이용현황(′12.1.1 ~ 12.31)

구분		자체이용						외부판매
		계	온수난방	폐수처리	오니건조	발전	기타	계	지역난방공사	열병합발전소	인근업체	기타
사용처
사용압력 (kg/㎠)
이용량	톤 /년
	Gcal /년
판매수익 (원/년)
확인방법

※ 발전의 경우에는 전력량(MW/년)을 별도 기재 요망

5. 소각열(스팀) 공급배관 설치현황

소각열 수급업체	소각열 공급방법 (스팀, 온수)	공급배관 설치업체 [업체명(%)]	공급배관 설치길이 (km)	공급배관 설치비용 (원/km)	스팀공급단가(원)

6. 기 타

현재 책정된 소각열(스팀) 판매단가 책정기준 및 이유
향후 소각열(스팀) 공급계획 및 방향
소각열(스팀) 판매 및 공급 관련 업체 건의의견

※ 본 자료는 T/F 회의 및 조합 내부자료로 사용되며 일체 외부 반출 및 타용도로 사용되지 않습니다.

○ 업체명 :                 대표이사 (인)

포 화 증 기 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

계기(사용)압력 (kg/cm2․G)	전열량 (Kcal/kg)	계기(사용)압력 (kg/cm2․G)	전열량 (Kcal/kg)
3.0	653.75	10.2	663.92
3.2	654.27	10.4	664.07
3.4	654.76	10.6	664.22
3.6	655.23	10.8	664.36
3.8	655.65	11.0	664.50
4.0	656.10	11.2	664.64
4.2	656.34	11.4	664.77
4.4	656.90	11.6	664.90
4.6	657.28	11.8	665.03
4.8	657.64	12.0	665.15
5.0	657.99	12.2	665.27
5.2	658.32	12.4	665.39
5.4	658.64	12.6	665.51
5.6	658.95	12.8	665.62
5.8	659.20	13.0	665.73
6.0	659.50	13.2	665.83
6.2	659.77	13.4	665.94
6.4	660.05	13.6	666.04
6.6	660.31	13.8	666.14
6.8	660.62	14.0	666.23
7.0	660.85	14.2	666.32
7.2	661.09	14.4	666.42
7.4	661.32	14.6	666.50
7.6	661.54	14.8	666.59
7.8	661.75	15.0	666.68
8.0	661.95	15.2	666.76
8.2	662.17	15.4	666.84
8.4	662.37	15.6	666.92
8.6	662.56	15.8	667.00
8.8	662.75	16.0	667.08
9.0	662.93	16.2	667.15
9.2	663.11	16.4	667.22
9.4	663.28	16.6	667.29
9.6	663.45	16.8	667.36
9.8	663.61	17.0	667.43
10.0	663.77	17.2	667.49

소각열(스팀) 생산 및 이용량 확인방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

No	생산(발생)량 확인방법	이용량 확인방법
1	급수유량계(적산)	적산유량계(판매처)	외부판매
2	급수유량계(실시간)	적산유량계	자체이용
3	적산유량계(스팀)	실시간유량계
4	적산열량계(스팀)	파이프 규격별 증기통과량표
5	폐열보일러 용수공급 탱크레벨게이지(일평균 급수량)	기존 연료사용량으로 환산
6		스팀생산량(적산될 경우)-외부판매량

※ 자체이용량 계측기 미부착시 확인방법 예시(상기 표의 4,5,6번)

- 파이프 규격별 증기통과량표로 산출

․ 배관수, 규격(내경), 증기통과압력에 따른 증기통과량표 참조하여 증기유량을 확인후, 실제 배관밸브개도율(%)을 곱하여 산출

- 기존 연료사용량으로 환산

․ 기존 연료사용량 및 열량을 스팀사용량 및 열량으로 환산

- 스팀생산량 계측기로 적산되며, 전량 외부판매 및 자체이용할 경우

․ 스팀생산량 - 외부판매량 = 자체이용량

- 기타 테스트 등의 방법으로 시간당 평균 이용량을 확인할 경우