′14년도 민간 소각시설

소각열에너지 생산 및 이용현황 통계

2016. 07.

	한국산업폐자원공제조합
	Korea Industrial Waste-Resources Mutual-aid Association

	< 종합분석 >
□ ′14년도 국내 소각업체는 70개사이며, 이 중 한국산업폐자원공제조합 조합원사는 43개 업체로 조합원사가 매년 제출하는 소각열에너지 생산 및 이용현황 조사 자료를 토대로 자료를 분석하였으며 ′14년도에 자료를 제출한 업체는 총 41개사임 □ ′14년도 조합원사 소각열에너지 생산량은 3,891천Gcal로 매년 소각열에너지 생산량 증가 □ ′14년도 조합원사 소각열이용량은 3,216천Gcal로 약 83%를 자체사용 또는 인근 업체에 판매 - 폐수처리, 오니건조, 온수난방 등 자체 사용하는 에너지는 460천Gcal로 전년대비 약 16% 감소(543천Gcal → 460천Gcal) - 열병합발전소, 지역난방공사, 한국전력, 인근지역 등에 판매하는 에너지는 2,756천Gcal로 전년대비 약 7% 증가(2,576천Gcal → 2,756천Gcal) □ ′14년도 한국산업폐자원공제조합 조합원사의 소각매출은 2,700억이며, 소각열에너지 판매매출은 1,199억원으로 전년대비 약 21% 증가(991억원 → 1,199억원) □ ′14년도 한국산업폐자원공제조합 조합원사가 생산한 소각열에너지는 온실가스 3,566천tCO2 감축하였으며, 온실가스 감축량에 따라 환산하면 석탄 181만톤, LNG 130만톤 절감

Ⅰ. 작성 목적

□ 조합에서 매년 실시하는 소각열에너지 생산이용 체계화 사업의 일환으로 조사 실시

□ 민간 소각시설이 안정적이 폐기물 처리 뿐 아니라 국가 기반시설로써 에너지를 생산하는 에너지 생산기업임을 대내외적으로 홍보

Ⅱ. 조사개요

□ 대 상

- ′14년도 소각열에너지 생산 및 이용현황 조사자료를 한국산업폐자원공제조합으로 제출한 사업장폐기물 소각시설 41개 업체

□ 조사기간

- ′16. 4 ~ ′16. 6(2개월)

□ 작성체계

- 민간 소각시설의 년간 폐기물 처리량에 따른 소각열에너지 생산 및 이용현황 작성

- 한국산업폐자원공제조합 : 제출된 자료를 기반으로 5년간 기록된 데이터 자료 자체 분석

Ⅲ. 주요내용

□ 소각열에너지 생산 및 이용량

□ 업체별 소각열에너지 세부이용 현황

□ 소각 및 소각열 매출 현황

□ 소각열에너지 온실가스 감축에 따른 화석연료 절감효과

Ⅳ. 산업폐기물 소각시설 소각열에너지 생산 및 이용 현황

1		소각열에너지 생산 및 이용량

□ 소각열에너지 생산량 및 이용량은 ´08년 이후 계속 상승

◦ 유지□보수 기간은 단축하고 연속가동을 늘려 소각열에너지 생산량을 극대화

□ 소각열에너지 이용량 ′08년 대비  70% 증가

◦ 소각열에너지를 자체적으로 이용하기 보다는 스팀판매에 주력함으로써 이용량 증가

◦ 생산량 대비 이용량 증가로 전체 소각열에너지 이용률 상승

[Char. 1] 연도별 소각열에너지 생산·이용량

	- `08년 소각열 총 생산량 2,432천Gcal, 이용량 1,897천Gcal, 이용률 78% - `10년 소각열 총 생산량 3,011천Gcal, 이용량 2,427천Gcal, 이용률 81% - `12년 소각열 총 생산량 3,714천Gcal, 이용량 2,900천Gcal, 이용률 78% - `14년 소각열 총 생산량 3,891천Gcal, 이용량 3,216천Gcal, 이용률 83%

[표 1] 연도별 소각열에너지 생산‧이용량

구 분	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	’13	’14
소각열에너지 생산량(천Gcal/년)	2,432	2,827	3,011	3,255	3,714	3,865	3891
소각열에너지 이용량(천Gcal/년)	1,897	2,197	2,427	2,483	2,900	3,120	3,216
소각열에너지 이용률(%)	78	78	81	76	78	81	83

2		업체별 소각열에너지 세부이용 현황

□ 민간 소각시설의 ′14년 소각열에너지 판매량은 2,757천Gcal로, 소각열에너지 판매량이 매년 상승하였으며 소각열에너지 자체 사용량은 매년 비슷하게 유지

◦ 자체 사용 및 대기 방출을 최소화하고 대부분 판매에 주력하여 소각열에너지 판매량 매년 상승

[Char. 2] 연도별 소각열 판매 및 자체 사용량

	- `08년 소각열 판매량 1,323천Gcal, 자체사용량 313천Gcal - `10년 소각열 판매량 1,920천Gcal, 자체사용량 507천Gcal - `12년 소각열 판매량 2,388천Gcal, 자체사용량 512천Gcal - `14년 소각열 판매량 2,757천Gcal, 자체사용량 462천Gcal

□ 판매처는 인근업체 66%, 열병합발전소 26%, 지역난방공사 7%, 한국전력 1% 순으로 나타남

◦ 소각열 판매는 입지적 한계로 대부분 가까운 인근업체에 스팀을 공급함

□ 자체이용은 폐수처리 38%, 오니건조, 23%, 온수난방 9% 순으로 나타남

【소각열에너지 판매처별 비율】	【소각열에너지 자체이용별 비율】

3		소각 및 소각열 매출

□ 소각매출은 ´10년도까지 하락하는 추세에서 다시 점차 상승하여 ′14년도 소각매출은 2,700억원

◦ 소각매출의 하락은 소각처리 평균단가 하락의 영향으로 판단됨

◦ ´10년 이후 소각처리 평균단가는 14만원 선을 유지하고 있으며, 소각매출이 다시 상승한 요인은 소각 처리량의 증가에 따라 소각매출 상승

□ 소각열 매출은 매년 급격하게 상승하는 추세이며, ´14년 1,199억원 매출을 달성하여, ´08년 대비 336% 매출 상승

◦ 소각열 매출은 소각열에너지 생산이 극대화 되고 업체별 소각열에너지 판매 비중이 늘어 증가한 것으로 파악됨

[Char. 3] 연도별 소각 및 소각열 매출

[표 2] 산업폐기물 소각처리 및 소각열에너지 판매매출

구 분	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	’13	’14
소각처리 매출(억원)	2,594	2,274	2,144	2,309	2,403	2,524	2,700
소각열에너지 판매매출(억원)	270	371	485	647	813	991	1,199
소각처리 평균단가 (만원/톤)	17.8	15	13.3	14.5	14	13	14.4
소각열 평균단가 (만원/톤)	1.4	1.36	1.68	2.12	2.25	2.55	2.85

4		소각열에너지 온실가스 감축에 따른 화석연료 절감효과

□ 온실가스 감축량은 매년 상승하고 있으며, ´14년 3,566천tCO2 온실가스 감축

◦ 매년 소각열에너지 생산량이 증가하여 온실가스 감축량 증가

□ ′14년도 온실가스 감축량은 화석연료 석탄 181만톤, LNG 130만톤을 각각 사용할 때 배출되는 온실가스와 동일한 양임

[Char. 4] 민간 소각시설 소각열에너지 생산에 따른 온실가스 감축량

	- `08년 온실가스 감축량은 2,229tCO2로 석탄 112만톤, LNG 81만톤 절감효과 - `10년 온실가스 감축량은 2,759tCO2로 석탄 139만톤, LNG 100만톤 절감효과 - `12년 온실가스 감축량은 3,403tCO2로석탄 172만톤, LNG 124만톤 절감효과 - `14년 온실가스 감축량은 3,566tCO2로 석탄 181만톤, LNG 130만톤 절감효과

[표 3] 민간 소각시설 온실가스 감축에 따른 화석연료 절감효과

구 분	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	’13	’14
소각열에너지 온실가스 감축량1) (천tCO2/년)	2,229	2,591	2,759	2,983	3,403	3,542	3,566
석탄 절감량2) (천톤/년)	1,120	1,310	1,390	1,500	1,720	1,790	1,810
LNG 절감량2) (천톤/년)	810	940	1,000	1,090	1,240	1,290	1,300

1)산출방법 : 소각열생산량×(CO2(0.2189 tCO2/GJ)+CH4(0.00002 kgCH4/GJ)+N2O(0.0118 kgN2O/GJ))

2)산출방법 : 에너지관리공단 석유환산톤(TOE) 및 이산화탄소배출량(tCO2) 계산

5		연도별 총괄 현황

구 분	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14
소각열생산량 (천Gcal/년)	2,432	2,827	3,011	3,255	3,714	3,865	3,891
소각열이용량 (천Gcal/년)	1,897	2,197	2,427	2,483	2,900	3,120	3,216
소각열이용율 (%)	78	78	81	76	78	81	83
소각열 판매량 (천Gcal/년)	1,323	1,716	1,920	2,027	2,388	2,576	2,756
소각열 자체 사용량 (천Gcal/년)	313	481	507	456	512	543	460
소각매출 (억원/년)	2,594	2,274	2,144	2,309	2,403	2,524	2,700
소각열매출 (억원/년)	275	375	485	647	810	991	1199
소각처리 평균단가 (만원/톤)	17.8	15	13.3	14.5	14	13	14.4
소각열 평균단가 (만원/톤)	1.4	1.36	1.68	2.12	2.25	2.55	2.85
소각열에너지 온실가스 감축량1) (천tCO2/년)	2,229	2,591	2,759	2,983	3,403	3,542	3,566
석탄 절감량2) (천톤/년)	1,120	1,310	1,390	1,500	1,720	1,790	1,810
LNG 절감량2) (천톤/년)	810	940	1,000	1,090	1,240	1,290	1,300

1)산출방법 : 소각열생산량×(CO2(0.2189 tCO2/GJ)+CH4(0.00002 kgCH4/GJ)+N2O(0.0118 kgN2O/GJ))

2)산출방법 : 에너지관리공단 석유환산톤(TOE) 및 이산화탄소배출량(tCO2) 계산