발간등록번호

2004-11-004-10

수도권매립지통계연감

SUDOKWON LANDFILL STATISTICS YEARBOOK

2004

제 2 호

수도권매립지관리공사

SUDOKWON LANDFILL SITE MANAGEMENT CORP.

발 간 사

수도권지역에서 발생하는 폐기물의 적정처리와 자원화를 촉진하고 주변지역의 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 설립된 우리 공사는 지난 3년여 동안 수도권매립지의 효율적인 관리와 환경개선에 최선을 다하였습니다. 그 결과 축적된 기술력을 바탕으로 반입폐기물에 대한 친환경적인 위생매립을 실현하였으며 매립된 폐기물의 분해과정에서 발생하는 매립가스를 이용하여 전력을 생산하는 등 폐기물의 자원화를 통하여 주변지역을 비롯한 국가 및 지구적인 환경개선에 일익을 담당하고 있음을 자부합니다.

여기에 안주하지 않고 수도권매립지와 주변지역의 보다 나은 미래를 열어가기 위하여 ‘드림파크’의 실현을 목표로 폐기물의 지속적이고 안정적인 처리와 자원화를 위한 에코클린센터의 운영, 국내 최대의 환경생태공원으로 거듭나기 위한 1,000만 그루 나무심기운동 전개 및 야생화단지, 수목원 조성사업 등을 추진하고 있습니다.

이러한 폐기물 적정처리를 통한 환경문제의 해결과 드림파크의 현실화를 위해서는 폐기물처리와 매립지 및 주변환경의 관리를 위한 기술과 정책의 개발과 조화가 필수적이며, 그 기반으로서 신뢰성 있는 통계자료의 구축과 관리는 무엇보다 중요하다 하겠습니다.

두 번째 발간되는 ‘수도권매립지통계연감’은 매립지 관리, 폐기물 반입, 침출수 처리, 매립가스 관리, 환경상태 등 수도권매립지와 관련된 과거 12년간의 자료를 수록하고 있으며 앞으로 더욱 알차고 유용한 정보의 제공을 위하여 노력하겠습니다.

부족하나마 이 통계연감이 수도권매립지의 운영뿐만 아니라 폐기물 관리를 위하여 수고하시는 정책수행자 및 전문가 여러분께 소중한 자료로서 사용될 수 있기를 바라며, 아울러 많은 관심과 조언을 부탁드립니다.

감사합니다.

2004. 6.

수도권매립지관리공사 사장

일  러  두  기

1. 본 연감에 수록된 자료는 수도권매립지의 운영·관리와 관련하여 수도권매립지관리공사에서 작성된 자료로서, 각 자료의 하단에 그 출처를 주기하였음

2. 본 연감내용중 기준시점이 명시되지 않은 것은 2003년 12월 31일 현재를 기준으로 함

3. 계수중 단위미만은 반올림을 원칙으로 하였으므로 세목과 합계가 일치되지 않는 경우도 있음

4. 수록된 자료에 대하여 문의사항이 있을 때에는 수도권매립지관리공사 자료출처부서나 매립기술연구센터 조사연구팀(032-568-7104)에 문의 바람

N O T E S

1. The statistical data in this yearbook was collected from SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, and the sources are shown below each table.

2. All data without time indication were fixed on the date of Dec. 31, 2003.

3. As for the figures there could be some discrepancies between particulars and the values of total because fractions were raised to units.

4. Readers who need more details are able to consult with Research & Study Team (Tel. 82-32-568-7104) or other team concerned in SUDOKWON Landfill Site Management Corporation.

목  차  CONTENTS

총 론		GENERAL SUMMARY
1. 폐기물 반입지역 2. 폐기물 반입지역 인구추이 3. 주변영향권지역 4. 주변영향권지역 인구추이 5. 지자체별 폐기물 반입량 6. 반입폐기물 종류 7. 침출수 발생량 8. 침출수 처리수 수질 9. 매립가스 포집·처리·이용 10. 매립가스 이용 발전전력		1. Regions of Waste Source 3 2. Trend in Population of Waste Source 3 3. Environmentally Effected Area 4 4. Trend in Population of Environmentally Effected Area 4 5. Disposed Waste Quantity by Province 5 6. Type of Disposed Waste 5 7. Leachate Generation 6 8. Water Quality of Treated Leachate 6 9. Collection, Treatment and Utilization of Landfill Gas 7 10. Electricity Generation Using Landfill Gas 7
제 1 부 일반현황		GENERAL STATUS
Ⅰ. 일반현황		Ⅰ. GENRAL STATUS 11
1. 위치 및 면적 2. 폐기물 반입지역 3. 주변영향권지역 4. 기상개황		1. Location and Area of SUDOKWON Landfill 13 2. Regions of Waste Source 13 3. Environmentally Effected Area 14 4. Climate 15
Ⅱ. 인구 및 세대수		Ⅱ. POPULATION AND HOUSEHOLD 17
1. 폐기물 반입지역 인구추이 2. 영향권지역 인구 및 세대수 3. 영향권지역 동별인구 4. 방문자수		1. Trend in Population of Waste Source 19 2. Population and Household in Environmentally Effected Area 20 3. Population of Environmentally Effected Area by Dong 21 4. Visitors 22
Ⅲ. 재정		Ⅲ. PUBLIC FINANCE 23
1. 폐기물 반입수수료 2. 폐기물 반입수수료 징수 3. 분담금 및 적립금 4. 주민지원사업		1. Waste Fee 25 2. Payment of Waste Fee 26 3. Share of Expenses and Reserve Fund 27 4. Support for Residents 28
제 2 부 매립장관리	l	LANDFILL SITE MANAGEMENT
Ⅰ. 매립장건설		Ⅰ. CONSTRUCTION OF LANDFILL SITE 31
1. 제1매립장 2. 제2매립장		1. Landfill Site No. 1 33 2. Landfill Site No. 2 34
Ⅱ. 제1매립장 매립작업 현황		Ⅱ. LANDFILLING IN SITE No. 1 35
1. 차수별 현황		1. Total Process of Landfilling 37

2. 시험시공 3. 1차공사 4. 2차공사 5. 3차공사 6. 4차공사 7. 5차공사 8. 6차공사 9. 7차공사 10. 8차공사 11. 9차공사 12. 10차공사		2. Test Landfilling for Construction 38 3. The First Landfilling 39 4. The Second Landfilling 40 5. The Third Landfilling 41 6. The Forth Landfilling 42 7. The Fifth Landfilling 43 8. The Sixth Landfilling 44 9. The Seventh Landfilling 45 10. The Eighth Landfilling 46 11. The Ninth Landfilling 47 12. The Tenth Landfilling 47
Ⅲ. 제2매립장 매립작업 현황		Ⅲ. LANDFILLING IN SITE No. 2 49
1. 차수별 현황 2. 1차공사 3. 2차공사 4. 3차공사		1. Total Process of Landfilling 51 2. The First Landfilling 52 3. The Second Landfilling 53 4. The Third Landfilling 54
Ⅳ. 유기성슬러지처리 현황		Ⅳ. ORGANIC SLUDGE TREATMENT 55
1. 유기성슬러지처리시설 2. 유기성슬러지처리량		1. Treatment Facilities for Organic Sludge 57 2. Treated Quantity of Organic Sludge 58
Ⅴ. 시설물관리		Ⅴ. FACILITIES MANAGEMENT 59
1. 제1매립장 부대시설물 2. 제2매립장 부대시설물 3. 전기시설		1. Incidental Facilities in Site No. 1 61 2. Incidental Facilities in Site No. 2 62 3. Electricity Facilities 63
Ⅵ. 수목관리		Ⅵ. TREES MANAGEMENT 65
1. 식재현황 2. 묘목생산현황(2003)		1. Planting Tree 67 2. Sapling Production (2003) 68
제 3 부 폐기물반입		DISPOSED WASTE
Ⅰ. 폐기물 반입 총괄		Ⅰ. GENERAL STATUS OF DISPOSED WASTE 71
1. 폐기물 반입 총괄 2. 폐기물 종류별 반입 비율 3. 폐기물 조성		1. Total Quantity of Disposed Waste 73 2. Disposed Waste Composition 74 3. Main Stream of Disposed Waste 75
Ⅱ. 시·도별 폐기물 반입 현황		Ⅱ. DISPOSED WASTE BY CITY & PROVINCE 77
1. 서울특별시 2. 인천광역시 3. 경기도		1. Seoul 79 2. Incheon 84 3. Gyeonggi 87

Ⅲ. 검사대상폐기물 반입 현황		Ⅲ. INSPECTION NEEDED WASTE 93
1. 폐기물 반입기준(분석항목별) 2. 검사대상폐기물 반입 현황 3. 반입규정 위반사항 및 조치기준 4. 반입규정 위반현황		1. Disposable Waste Standards 95 2. Inspection Needed Waste 96 3. Regulation for Disposed Waste 98 4. Violation of Regulation for Disposed Waste 101
제 4 부 침출수관리		LEACHATE MANAGEMENT
Ⅰ. 침출수처리시설 현황		Ⅰ. LEACHATE TREATMENT FACILITIES 105
1. 침출수처리시설 개요 2. 침출수 처리 계통도		1. Description of Leachate Treatment Facilities 107 2. Treatment Processes for Leachate 107
Ⅱ. 침출수 발생량		Ⅱ. LEACHATE GENERATION 109
1. 일평균 침출수 발생량(총괄) 2. 일평균 침출수 발생량(매립장별) 3. 연간 침출수 발생량(총괄) 4. 연간 침출수 발생량(매립장별) 5. 일평균 침출수 처리량		1. Daily Leachate Generation (Total) 111 2. Daily Leachate Generation (by Site) 112 3. Annual Leachate Generation (Total) 113 4. Annual Leachate Generation (by Site) 114 5. Daily Leachate Treatment 115
Ⅲ. 침출수 수질(원수)		Ⅲ. WATER QUALITY OF RAW LEACHATE 117
1. 연도별 침출수 원수 수질 2. 측정항목별 침출수 원수 수질		1. Annual Water Quality of Raw Leachate 118 2. Water Quality of Raw Leachate by Items 120
Ⅳ. 침출수 수질(처리수)		Ⅳ. WATER QUALITY OF TREATED LEACHATE 135
1. 연도별 침출수 처리수 수질 2. 측정항목별 침출수 처리수 수질		1. Annual Water Quality of Treated Leachate 136 2. Water Quality of Treated Leachate by Items 138
제 5 부 매립가스관리		LANDFILL GAS (LFG) MANAGEMENT
Ⅰ. 매립가스관리시설 현황		Ⅰ. LFG MANAGEMENT FACILITIES 155
1. 매립가스 포집·소각시설 2. 매립가스 발전시설		1. LFG Collection and Flaring Facilities 157 2. LFG Power Generation Plants 158
Ⅱ. 매립가스 포집·이용 현황		Ⅱ. LFG COLLECTION AND UTILIZATION 159
1. 매립가스 포집 및 이용량 현황 2. 매립가스 포집농도 3. 매립가스 소각시설 배출가스 측정 현황 4. 매립가스 발전전력 현황		1. Collected and Utilized LFG Quantity 161 2. Collected LFG Composition 162 3. Gas Emission from Flaring Facilities 163 4. LFG Power Generation 164
제 6 부 환경관리		ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Ⅰ. 환경기준		Ⅰ. ENVIRONMENTAL STANDARDS 169

1. 대기환경기준 2. 악취기준(대기배출허용기준) 3. 소음기준 4. 수질환경기준 5. 침출수배출허용기준 6. 토양오염 우려기준 및 대책기준		1. Air Quality Standards 171 2. Odor Discharge Standards 172 3. Noise Standards 173 4. Water Quality Standards 174 5. Leachate Discharge Standards 176 6. Soil Contamination Warning & Countermeasure Standards 177
Ⅱ. 환경상태		Ⅱ. ENVIRONMENTAL CONDITION 179
1. 환경조사지점 현황 2. 대기질 3. 악취 4. 소음 5. 하천수질 6. 지하수질 7. 지하수 검사정(제1매립장) 8. 지하수 검사정(제2매립장) 9. 토양		1. Environmental Monitoring Points 181 2. Air Quality 189 3. Odor 202 4. Noise 203 5. Water Quality of Streams 205 6. Ground Water Quality 218 7. Ground Water Monitoring Well (Site No. 1) 229 8. Ground Water Monitoring Well (Site No. 2) 262 9. Soil Quality 278
부 록		APPENDICES
1. 연혁 2. 조직 3. 수도권매립지 운영위원회 현황 4. 주민지원협의회 현황 5. 기술자문위원회 현황 6. 조사연구사업 현황 7. 학술단체 가입 현황 8. 사규관리 현황		1. History 295 2. Organization 296 3. Sudokwon Landfill Management Committee 297 4. Residents Council 302 5. Technical Consulting Committee 305 6. Research and Survey Project 316 7. Joining Scientific Association 319 8. Regulation Revision 320

총       론

GENERAL SUMMARY

1. 폐기물 반입지역

Regions of Waste Source

2. 폐기물 반입지역 인구추이

Trend in Population of Waste Source

3. 주변영향권지역

Environmentally Effected Area

제1매립장

제2매립장

제3매립장

제4매립장

시천동

대곳면

심곡동

세어도

운령도

청라도

일도

장도

거염도

호도

대다물도

경인주물공단

종합환경연구단지

연탄재

적치장

율도

삼도이구

싸렴

매쟁이

첫섬

고음달

황포

고잔

경서동

거월이

하동

백석동

안동포

길무도

오류동

왕길동

마전동

금곡동

사월

대왕

연희동

직접영향권

간접영향권

간접영향권

4. 주변영향권지역 인구추이

Trend in Population of Environmentally Effected Area

5. 지자체별 폐기물 반입량

Disposed Waste Quantity by Province

6. 반입폐기물 종류

Type of Disposed Waste

7. 침출수 발생량

Leachate Generation

8. 침출수 처리수 수질

Water Quality of Treated Leachate

9. 매립가스 포집 · 처리 · 이용

Collection, Treatment and Utilization of Landfill Gas

10. 매립가스 이용 발전전력

Electricity Generation Using Landfill Gas

제 1 부  일  반  현  황

GENERAL STATUS

일반현황

GENERAL STATUS

Ⅰ. 일  반  현  황

GENERAL STATUS

1. 위치 및 면적

Location and Area of SUDOKWON Landfill

위 치 Location		인천광역시 서구 백석동 58 58 Baekseok-dong, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea			경도․위도 Longitude․Latitude
					북 위 North Latitude	동 경 East Longitude
					37° 33'～37° 37'	126° 36'～126° 40'
면적 Area	계 Total	제1매립장 Site No.1	제2매립장 Site No.2	제3매립장 Site No.3	제4매립장 Site No.4	기 타 Others
	628만평 20.8 million ㎡	124만평 4.1 million ㎡	112만평 3.7 million ㎡	100만평 3.3 million ㎡	118만평 3.9 million ㎡	174만평 5.8 million ㎡ (연구단지 등)
매 립 기 간 Period of Landfilling		1992. 2 ～ 2000. 10	2000. 10 ～ 2010. 9	2010 이후 After 2010		-
매 립 량 Quantity of Landfilling		6,400만톤 64 million ton	6,700만톤 (매립중) 67 million ton (in progress)	-		-

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 기반시설팀                 Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Infrastructure Team

2. 폐기물 반입지역

Regions of Waste Source

	당 초(1992) Before	현 행 Current
계 Total	33개 구, 20개 시․군	33개 구, 24개 시․군
서 울 Seoul	전 지 역(25개구)	전 구(25개구)
인 천 Incheon	전 지 역(8개구)	전 구(8개구), 강화군
경 기 Gyeonggi	수원, 안양, 부천, 성남, 과천, 하남, 송탄, 의정부, 의왕, 시흥, 미금, 군포, 구리, 오산, 안산, 광명, 파주, 강화, 고양, 김포 (20개 시·군)	수원, 안양, 부천, 성남, 과천, 하남, 의정부, 의왕, 시흥, 군포, 구리, 오산, 안산, 광명, 파주, 고양, 김포, 평택, 광주, 남양주, 포천, 화성, 양주 (23개 시)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

3. 주변영향권지역

Environmentally Effected Area

	행정동(면) Administrative Dong or Myeon	법정동(면) Legal Dong or Myeon	통(리)수 Tong or Ri	비 고 Remarks
직접영향권 Direct Effected Area	계		3
	검단1동	왕길동	1	안동포
		오류동	1	길무도
	검암경서동	백석동	1	거월이
간접영향권 Indirecte Effected Area	계		43
	검단1동	금곡동	5	금곡, 좌동, 원미, 하나, 동남
		마전동	14	원현, 문현, 방현, 한일, 목화, 장미, 유호, 서해, 은혜, 영진, 동남2차
		오류동	5	봉화촌, 대촌, 오류동, 반월촌, 금호동
		왕길동	9	대왕, 사월, 소왕, 약수동, 종현, 원흥, 유승
	검암경서동	검암동	1	하동
		경서동	3	고잔, 청라도
		백석동	1	한들
	양촌면	대포리	1	황포
		학운리	4	학운1, 4, 5, 6리

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민지원팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Support Team

4. 기 상 개 황

Climate

연 도 Year	기 온 (℃) Temperature			강수량 (㎜) Rainfall	일조시간 (hr) Sunshine	평균풍속 (m/s) Wind Speed
	평 균 Mean	극점최고 Maximum	극점최저 Minimum
1992	11.9	-	-	1,060.0	2,334.0	3.1
1993	11.5	-	-	1,170.4	2,336.3	3.0
1994	12.9	37.2	-12.4	1,052.5	2,531.6	3.0
1995	11.7	33.8	-11.0	1,326.2	2,507.3	3.1
1996	11.6	34.4	-13.4	928.6	2,456.8	2.8
1997	12.1	34.3	-14.0	1,257.9	2,557.5	2.4
1998	13.2	34.1	-12.5	1,638.1	2,326.7	2.3
1999	12.6	34.1	-12.5	1,472.5	2,257.0	2.2
2000	12.7	35.2	-11.1	1,159.4	2,217.5	3.0
2001	12.9	34.0	-18.2	1,144.5	2,325.0	2.6
2002	13.1	37.0	-10.6	1,033.7	2,190.8	2.8

* 주   : 인천기상대에서 측정된 기상자료임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 조사연구팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Reseach & Study Team

인구 및 세대수

POPULATION AND HOUSEHOLD

Ⅱ. 인구 및 세대수

POPULATION AND HOUSEHOLD

1. 폐기물 반입지역 인구추이

Trend in Population of Waste Source

(단위 : 세대, 명)	(Unit: Household, Person)

연 도 Year	계 Total		서 울 Seoul		인 천 Incheon		경 기 Gyeonggi
	세대수 Number of Households	인 구 Population	세대수 Number of Households	인 구 Population	세대수 Number of Households	인 구 Population	세대수 Number of Households	인 구 Population
1992	5,216,855	16,981,217	3,383,169	10,969,862	617,409	2,070,616	1,216,277	3,940,739
1993	5,732,656	18,365,186	3,430,528	10,925,464	647,325	2,144,350	1,654,803	5,295,372
1994	6,041,601	19,028,545	3,455,665	10,798,700	674,325	2,208,269	1,911,611	6,021,576
1995	6,281,776	19,483,593	3,448,124	10,595,943	731,080	2,348,650	2,102,572	6,539,000
1996	6,447,106	19,723,740	3,456,575	10,469,852	755,074	2,391,033	2,235,457	6,862,855
1997	6,603,322	19,848,265	3,498,506	10,389,057	787,498	2,460,906	2,317,318	6,998,302
1998	6,676,813	20,136,188	3,458,511	10,321,496	794,534	2,485,199	2,423,768	7,392,493
1999	6,815,658	20,467,275	3,490,616	10,321,449	809,671	2,524,251	2,515,371	7,621,575
2000	6,956,433	20,709,745	3,540,492	10,273,234	829,164	2,562,321	2,586,777	7,874,190
2001	7,272,398	21,366,736	3,623,929	10,331,244	845,739	2,581,557	2,802,730	8,453,935
2002	7,468,062	21,638,306	3,623,929	10,280,523	872,057	2,596,102	2,972,076	8,761,681
2003	7,712,913	21,941,896	3,682,939	10,280,390	891,606	2,601,278	3,138,368	9,060,228

* 주   :	1. 시·도 인구통계 자료

2. 서울시 2003년 인구 및 세대수는 2003년 6월말 기준임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

2. 영향권지역 인구 및 세대수

Population and Household in Environmentally Effected Area

(단위 : 세대, 명)	(Unit: Household, Person)

연 도 Year	계 Total		직접영향권지역 Direct Effected Area		간접영향권지역 Indirect Effected Area
	세 대 수 Number of Households	인 구 Population	세 대 수 Number of Households	인 구 Population	세 대 수 Number of Households	인 구 Population
1992	3,256	12,818	-	-	3,256	12,818
1993	4,091	13,763	-	-	4,091	13,763
1994	4,893	15,266	-	-	4,893	15,266
1995	5,952	18,460	-	-	5,952	18,460
1996	6,031	18,817	-	-	6,031	18,817
1997	6,154	19,200	-	-	6,154	19,200
1998	8,901	27,771	-	-	8,901	27,771
1999	11,161	34,805	-	-	11,161	34,805
2000	7,325	22,197	145	400	7,180	21,797
2001	7,359	22,394	145	400	7,214	21,994
2002	7,509	22,486	120	332	7,389	22,154
2003	8,150	22,475	125	318	8,025	22,157

* 주   : 제1매립장(2000년이전)은 직․간접 영향권지역 구분 없음

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민지원팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Support Team

3. 영향권지역 동별인구

Population of Environmentally Effected Area by Dong

(단위 : 명)	(Unit: Person)

지 역 Area		1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003
계 Total		13,763	18,460	19,649	34,805	22,394	22,486	22,475
직 접 영향권 Direct Effected Area	소 계 Subtotal	-	-	-	-	400	332	318
	왕 길 동 Wanggil-Dong	-	-	-	-	348	314	298
	오 류 동 Oryu-Dong	-	-	-	-	10	0	0
	백 석 동 Baeksuk-Dong	-	-	-	-	42	18	20
간 접 영향권 Indirect Effected Area	소 계 Subtotal	13,763	18,460	19,649	34,805	21,994	22,154	22,157
	금 곡 동 Gumgok-Dong	1,067	1,431	1,522	1,581	3,838	3,911	3,937
	마 전 동 Majun-Dong	5,525	7,411	7,441	23,807	8,262	8,245	8,088
	오 류 동 Oryu-Dong	1,880	2,522	2,683	2,092	2,129	2,135	2,070
	왕 길 동 Wanggil-Dong	2,479	3,325	3,538	4,269	4,623	4,728	5,033
	검암백석동 Geomam Baeksuk-Dong	1,438	1,928	2,053	1,472	626	624	799
	경 서 동 Gyeongseo-Dong	1,173	1,574	1,675	1,340	1,222	1,230	876
	양 촌 면 Yangchon-Myun	201	269	287	244	1,294	1,281	1,354

* 주   : 제1매립장(2000년이전)은 직․간접 영향권지역 구분 없음

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민지원팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Support Team

4. 방 문 자 수

Visitors

(단위 : 명)	(Unit : Person)

연 도 Year 월 Month	계 Total	유 치 원 Kindergarten	초 등 교 Elementary School	중‧고교 Middle & High School	대 학 University	일 반 Citizen	주 민 Resident	공 무 원 Government Officer	외 국 인 Foreigner
1999	10,487	152	811	665	1,046	5,920	447	1,172	274
2000	12,879	1,030	1,605	2,323	1,094	4,895	682	1,126	124
2001	20,197	855	4,190	1,882	801	8,044	1,975	1,364	1,086
2002	14,698	-	4,331	3,163	1,187	2,568	515	2,335	599
2003	15,634	-	5,827	1,607	1,125	3,995	346	2,249	485
1월	251	-	73	-	92	40	-	46	-
2월	71	-	40	-	-	16	-	15	-
3월	669	-	280		-	110	45	234	-
4월	1,806	-	865	340	20	100	30	451	-
5월	1,784	-	938	188	255	140	100	163	-
6월	2,248	-	1,075	473	-	281	111	235	73
7월	1,272	-	175	301	75	272	60	354	35
8월	635	-	344	80	-	-	-	181	30
9월	1,091	-	578	90	110	208	-	55	50
10월	2,993	-	1,041	45	60	1,723	-	69	55
11월	2,627	-	418	90	448	1,105	-	337	229
12월	187	-	-	-	65	-	-	109	13

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민협력팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Cooperation Team

Ⅲ. 재    정

PUBLIC FINANCE

재  정

PUBLIC FINANCE

1. 폐기물 반입수수료

Waste Fee

(단위 : 원/톤)	(Unit: Won/Ton)

폐기물 종류 Waste Type		1992	1993	'94,'95	1996	1997	1998	1999	2000	2003	비 고 Remarks
생활폐기물		4,500	5,100	5,500	8,290	17,179	17,179	16,320	16,320	16,320	'92. 2. 10부터 경기반입 '92. 11. 4부터 서을반입 '92. 11. 6부터 인천반입
사업장폐기물	①폐기물관리법 시행령제2조2항2 3호 자가,신고(다량)	8,000	8,000	8,700	14,470	20,196	20,196	20,196	20,196	21,811
	②건설폐기물		8,000	8,000	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	18,070	'93. 5. 10부터 반입
	②-1분리된건설폐재							5,708	5,708	5,708	반입시기 별도 고시
	〈사업계〉	8,000	8,000	8,700	14,470	20,196	20,196	20,196	20,196	20,902	특정폐기물 이외의 사업장폐기물 '92. 6. 30 고시('94. 4. 1이전의 산업폐기물)
	③광재, 분진, 소각잔재물(연소제), 안정화 및 고형화처리물, 폐주물사, 샌드블라스트폐사, 폐촉매, 폐흡착제, 폐흡수제, 폐내화물, 재벌구이 전에 시유된 도자기편류, 식물성잔재물, 폐지류
	④열경화성고분자 화합물			12,000	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,350	'94. 6월부터 반입 '92. 6. 30 고시
	제조공정 이외의 공정에서 배출되는 폐기물
	⑤상․하수오니 하수준설토	6,000	6,500	7,000	16,536	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	'92. 8월부터 반입
	⑥하수오니 (고형화처리)							29,408	23,328	23,328	2000. 5. 1고시
	〈산업계〉	27,000	29,000	29,000	58,146	84,936	61,530	52,417	52,417	47,127	'92.6.30고시 ('94. 4. 1이전의 특정 폐기물중 기준치이하)
	⑦폐수처리오니, 공정오니, 폐석고, 폐석회, 동물성잔재물
고시일자		'93. 3. 10	'92. 12. 31	'93. 11. 4	'95. 12. 17	'96. 12. 17	'98. 5. 25	'98. 12. 15	2000. 1.10	2003. 1.1	서울, 경기, 인천 시․도보에 게재

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 사무관리처 회계팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Accounting Team

2. 폐기물 반입수수료 징수

Payment of Waste Fee

(단위 : 천원)	(Unit: Thousand Won)

연 도 Year	계 Total	서 울 Seoul	인 천 Incheon	경 기 Gyeonggi	기 타 Others
계 Total	1,110,933,890	579,578,893	165,060,462	236,472,096	129,822,439
1992	14,061,348	2,419,592	192,513	2,540,192	8,909,051
1993	51,249,146	30,357,116	5,490,107	7,204,986	8,196,937
1994	82,635,317	29,730,027	11,877,968	13,033,153	27,994,169
1995	64,678,544	35,758,216	11,875,687	13,171,387	3,873,254
1996	104,661,531	53,145,177	14,518,315	21,711,008	15,287,031
1997	135,731,453	71,153,038	16,923,147	27,972,594	19,682,674
1998	116,825,537	58,468,568	16,322,288	23,743,023	18,291,658
1999	101,770,437	54,448,798	15,218,616	18,680,901	13,422,122
2000	101,966,636	56,216,679	18,047,846	21,657,443	6,044,668
2001	101,723,249	57,338,982	17,564,337	23,961,196	2,858,734
2002	115,597,622	64,683,200	18,290,341	30,158,999	2,465,082
2003	120,033,070	65,859,500	18,739,297	32,637,214	2,797,059

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 사무관리처 회계팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Accounting Team

3. 분담금 및 적립금

Share of Expenses and Reserve Fund

(단위 : 천원)	(Unit: Thousand Won)

연 도 Year	분 담 금 Share of Expenses				적 립 금 Reserve Fund
	계 Total	서 울 Seoul	인 천 Incheon	경 기 Gyeonggi
계 Total	851,771,966	298,355,593	78,127,062	129,771,883	345,517,428
1991	476,408	366,666	58,667	51,075	-
1992	17,332,418	10,987,962	1,918,533	4,425,923	802,143
1993	16,150,000	10,030,765	1,807,185	4,312,050	5,707,514
1994	16,649,000	10,959,230	2,042,639	3,647,131	19,136,281
1995	6,244,314	4,048,163	728,697	1,467,454	11,588,058
1996	91,276,437	49,281,260	9,955,827	32,039,350	10,040,560
1997	121,044,803	73,041,833	15,537,990	32,464,980	33,678,683
1998	97,986,000	58,272,274	26,975,546	12,738,180	63,710,971
1999	52,083,000	30,172,724	7,106,204	14,804,072	35,841,734
2000	87,012,158	51,194,716	11,995,774	23,821,668	37,998,813
2001	-	-	-	-	50,237,150
2002	-	-	-	-	35,786,115
2003	-	-	-	-	40,989,406

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 사무관리처 회계팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Accounting Team

4. 주민지원사업

Support for Residents

□ 1992. 2 ~ 2000. 10(제1매립장)

(단위 : 백만원)	(Unit: Million Won)

지 역 Area	계 Total	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
계 Total	161,367	12,300	12,900	11,759	20,121	27,693	26,406	22,042	13,037	15,109
검단동	106,161	12,300	7,900	11,759	6,079	15,000	16,180	15,269	9,450	12,224
검암(백석)	34,362	-	5,000	-	10,934	5,773	5,294	3,489	2,047	1,825
경서동	20,014	-	-	-	3,108	6,920	4,932	2,729	1,320	1,005
양촌면	830	-	-	-	-	-	-	555	220	55

□ 2000. 10월 이후(제2매립장)

(단위 : 백만원)	(Unit : Million Won)

지 역 Area		2001	2002	2003
계 Total		9,783	10,318	13,580
직접영향권 Direct Effected Area	소 계	1,242	815	995
	왕길동(안동포)	1,109	815	995
	오류동(길무도)	20	-	-
	백석동(거월이)	113	-	-
간접영향권 Indirect Effected Area	소 계	8,541	8,987	11,227
	금곡동	897	903	1,122
	마전동	2,311	2,289	2,762
	오류동	1,932	2,037	2,642
	왕길동	1,920	2,275	2,818
	검암동	116	109	127
	백석동	217	225	347
	경서동	800	846	1,011
	양촌면	348	303	398
전체 공동사업 Joint Support Project		-	516	1,358

* 주   : 2000년 10월～12월의 사업비는 2001년도에 포함하여 지원, 2003년도는 지원예정액 포함

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민지원팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Support Team

제 2 부  매 립 장 관 리

LANDFILL SITE MANAGEMENT

매립장 건설

CONSTRUCTION OF LANDFILL SITE

Ⅰ. 매 립 장 건 설

CONSTRUCTION OF LANDFILL SITE

1. 제 1 매 립 장

Landfill Site No. 1

(단위 : 백만원)	(Unit: Million Won)

	계 Total	1989	1990	1991	1992
계 Total	32,837	1,993	13,286	13,679	3,869
시 설 비 Establishment	30,642	1,416	12,861	13,316	3,049
설 계 비 Design	448	448	-	-	-
시공감리비 Supervision	735	46	392	114	183
시 험 시 공 Test Construction	719	-	-	217	502
기 타 Others	293	83	33	42	15

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 기반시설팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Infrastructure Team

2. 제 2 매 립 장

Landfill Site No. 2

(단위 : 백만원)	(Unit : Million Won)

	계 Total	1996	1997	1998	1999	2000
계 Total	337,413	43,224	123,775	88,624	62,788	17,537
시 설 비 Establishment	325,615	40,110	121,323	86,204	61,314	16,664
설 계 비 Design	1,465	1994. 8 ～ 1995. 12
시공감리비 Supervision	8,588	2,080	2,100	2,216	1,396	796
기 타 Others	1,745	1,034	352	204	78	77

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 기반시설팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Infrastructure Team

제1매립장 매립작업 현황

LANDFILLING IN SITE No.1

Ⅱ. 제1매립장 매립작업 현황

LANDFILLING IN SITE No. 1

1. 차수별 현황

Total Process of Landfilling

(단위 : 천원)	(Unit: Thousand Won)

	사업비 Project Cost			계 약 일 Contract	착 공 일 Starting	준 공 일 Completion	비 고 Remarks
	계 Total	도 급 Undertaking	관 급 G.I
계	300,546,448	282,299,725	18,246,923
시험시공	4,477,600	4,477,600	-	1992. 2. 7	1992. 2. 7	1992. 9. 30	별 도
1차공사	9,919,196	9,919,196	-	1992. 9. 25	1992. 10. 1	1993. 2. 28	수도권매립지운영관리조 합
2차공사	41,322,236	39,855,142	1,467,094	1993. 1. 13	1993. 1. 18	1994. 5. 31	〃
3차공사	40,564,805	37,766,300	2,798,505	1994. 2. 22	1994. 2. 24	1995. 12. 30	〃
4차공사	29,255,827	26,346,100	2,909,727	1995. 3. 8	1995. 3. 13	1996. 5. 31	〃
5차공사	41,351,864	37,916,417	3,435,447	1996. 3. 13	1996. 3. 20	1997. 9. 1	환경관리 공 단
6차공사	41,021,190	38,853,100	2,168,090	1997. 4. 18	1997. 4. 23	1998. 6. 30	〃
7차공사	40,023,349	36,848,350	3,174,999	1998. 4. 28	1998. 4. 29	1999. 6. 30	〃
8차공사	38,024,691	35,805,000	2,219,691	1999. 5. 19	1999. 5. 24	2000. 6. 30	〃
9차공사	14,387,470	14,314,300	73,170	2000. 5. 9	2000. 5. 15	2001. 2. 28	수도권매립지관 리 공 사
10차공사	198,220	198,220	-	2001. 3. 1	2001. 3. 1	2001. 3. 31	〃

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

2. 시 험 시 공

Test Landfilling for Construction

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1992. 2. 7 ～ 1992. 9. 30
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	1단 A, B, D 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	1단 P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활폐기물 401,646 산업폐기물 50,154
	복토재 Cover Material	48,428
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	도로공 Road	성토 2,444 보조기층 10,524
소독 및 살수(㏊) Disinfection & Watering		소독 3,928 살수 257,527

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

3.  1 차 공 사

The First Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1992. 10. 1 ～ 1993. 2. 28
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	1단 B, C, D, G, I, L 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	2～3단 P 블록, 1～3단 O 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 898,993 산업 257,098
	복토재 Cover Material	633,282
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	산토 94,309 지반토 53,768 잔토 23,150
	도로공 Road	산토 131,143 보조기층 15,355 슬러그 43,878
소독 및 살수(㏊) Disinfection & Watering		살충 93.5 소독 48.8 항공 1,200 살수 79,098

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

4.  2 차 공 사

The Second Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1993. 1. 18 ～ 1994. 5. 31
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	1단 C, D, H, I, J, K, M, N, Q 블록 2단 A, B, E, G, H, L, M 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	4～6단 O, P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 10,941,597 산업 288,315
	복토재 Cover Material	1,721,355
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 311,821 지반토 159,921
	도로공 Road	산토 565,606 보조기층 16,629 슬러그 112,639
	우수배제공 Drainage	흄관 1,230M
조경공 Gardening		수목 9,587주 줄떼 62,370㎡
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 10,872㏊ 살수 609㏊
	계측관리 Measuring Management	계측 6,729회 계측기설치 184기

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

5.  3 차 공 사

The Third Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1994. 2. 24 ～ 1995. 12. 30
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	2단 C, D, H, I, J, K, M, N, O, P, Q 블록 3단 G, H, I 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	7～10단 O, P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 6,953,937 산업 166,027
	복토재 Cover Material	1,721,355
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 333,270 지반토 110,709
	도로공 Road	성토 435,124 슬러그 47,955
	우수배제공 Drainage	흄관 1,498M PC플륨관 7,853M
조경공 Gardening		수목 2,096주 줄떼105,990㎡
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 9,508㏊ 살수 354,135㏊
	계측관리 Measuring Management	계측 5,495회 계측기설치 356기

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

6.  4 차 공 사

The Forth Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1995. 3. 13 ～ 1996. 5. 31
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	3단 I, J, K, M, N, O, P, Q 블록 4단 A, B, C, D, E, F, G, H, M 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	O, P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 6,402,007 산업 69,635
	복토재 Cover Material	1,240,598
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 274,208 슬러그 20,566
	도로공 Road	흄관 592M PC플륨관 380M
조경공 Gardening		수목 6,245주 줄떼 46,959㎡ 평떼 3,206㎡
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 23,303㏊ 살수 276,630㏊
	계측관리 Measuring Management	계측 16,132회 계측기설치 316기

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

7.  5 차 공 사

The Fifth Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1996. 3. 13 ～ 1997. 9. 1
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	4단 H, J, K, M, N, O, P, Q 블록 5단 B, C, D, E, F, G, I, M 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	O, P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 6,872,827 산업 102,757
	복토재 Cover Material	1,428,309
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 591,185 지반토 71,687 슬러그 40,397
	우수배제공 Drainage	흄관 2,910M PC관 3,453M PC플륨관 13,760M
조경공 Gardening		Seed Spray 94,136㎡ 수목 584주 성토 44,219㎥
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 7,229㏊ 살수 604,159㏊
	계측관리 Measuring Management	계측 16,440회 계측기설치 392기

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

8.  6 차 공 사

The Sixth Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1997. 4. 23 ～ 1998. 6. 30
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	6단 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O, P 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	O, P 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 4,621,131 산업 3,491
	복토재 Cover Material	1,427,494
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 526,841
	도로공 Road	성토 889,215
	우수배제공 Drainage	흄관 2,956M PC플륨관 443M
조경공 Gardening		Seed Spray 123,504㎡ 수목 34,247주 성토 39,956㎥
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 13,363㏊ 살수 1,112,805㏊
	계측관리 Measuring Management	품질관리 시험 2,690회

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

9.  7 차 공 사

The Seventh Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1998. 4. 29 ～ 1999. 6. 30
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	4단 O, P 블록 6단 H, I, J, K, L 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	7단 A, B, C, D, E, G, H, I, M 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 5,454,589 산업 256,178
	복토재 Cover Material	978,286
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 359,787
	도로공 Road	성토 554,712, 슬러그 29,422
	우수배제공 Drainage	흄관 3,819M, V형 측구 12,136M
조경공 Gardening		Seed Spray 45,605㎡ 수목 1,350주 초화류 1,000POT
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 1,523㏊ 살충 15,377㏊ 살수 1,653,000㏊
	준설 Dredging	측구준설 2,849㎥ 잔디 5,200㎡

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

10.  8 차 공 사

The Eighth Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		1999. 7. 1 ～ 2000. 6. 30
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	7단 H, I, J, K, L 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	8단 C, G, M 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	일반 4,236,641 산업 254,538
	복토재 Cover Material	917,744
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 323,953
	도로공 Road	성토 578,490 슬러그 20,963
	우수배제공 Drainage	흄관 2,392 V형 측구 5,044
조경공 Gardening		수목 5,591주
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	살충 17,541㏊ 살균 1,207㏊ 살수 2,211,000㏊
	준설 Dredging	준설 2,000㎥ 제초 5,159㎡

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

11.  9 차 공 사

The Ninth Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		2000. 5. 15 ～ 2001. 2. 28
매립위치 Location	생활폐기물 Municipal Waste	8단 J, K, L, P 블록
	산업폐기물 Industrial Waste	5단 O, P, Q 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	생활 2,348,025 산업 5,265
	복토재 Cover Material	397,717
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 120,011
	도로공 Road	성토 17,247 슬러그 1,260
	우수배제공 Drainage	흄관 692M
가스포집공 Landfill Gas Collection		응축수제거제 29개소 헤더관(ø600) 3,458M
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	살충 116,541 살균 786 살수 1,045,002
	준설 Dredging	측구준설 1,031㎥ 잔디 3,463㎡

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

12.  10 차 공 사

The Tenth Landfilling

	사업내용 Project Substance
기 간 Period	2001. 3. 1 ～ 2001. 3. 31
토목공사 Construction	침출수 펌핑 비상발전기
유지관리 Management	침출수 펌프장 간이소각기 고공분사기 차집관로 Air Lift Pump

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

제2매립장 매립작업 현황

LANDFILLING IN SITE No.2

Ⅲ. 제2매립장 매립작업 현황

LANDFILLING IN SITE No. 2

1. 차수별 현황

Total Process of Landfilling

(단위 : 천원)	(Unit: Thousand Won)

	사업비 Project Cost			계 약 일 Contract	착 공 일 Starting	준 공 일 Completion
	계 Total	도 급 Undertaking	관 급 G.I
계	254,116,289	208,507,200	45,609,089
1차공사	7,584,029	6,876,100	707,929	2000. 8. 28	2000. 8. 30	2001. 5. 30
2차공사	23,163,512	20,329,540	2,833,972	2001. 5. 24	2001. 5. 31	2002. 7. 31
3차공사	23,549,347	21,297,100	2,252,247	2002. 7. 30	2002. 8. 1	2003. 8. 31
4차공사	16,699,600	15,563,900	1,136,700	2003. 9. 1	2003. 9. 1	진 행 중
5～10차공사	183,120,188	144,440,560	38,679,628	향 후 추 진

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

2.  1 차 공 사

The First Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		2000. 8. 30 ～ 2001. 5. 30
매립위치 Location		1단 완료 : 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 3-B, 4-B, 1-C블록 1단 1/2 완료 : 1-B, 2-B, 2-C, 3-C, 4-C블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	혼합폐기물 매립 : 3,348,578㎥
	복토재 Cover Material	472,872㎥(중간복토 347,607, 일일복토 98,265)
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 44,479㎥
	도로공 Road	Sheet(2.0㎜), 부직포, 벤토나이트 매트포설 : 19,360㎡
	우수배제공 Drainage	흄관(φ700～1200) 287M PC관(φ1500) 120M
기 타 Others		계측기 설치(경사계외 6종 52기) 계측실 2개소
		수직배제정 A-Type 8개소 가스팩 12개소

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

3.  2 차 공 사

The Second Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		2001. 5. 31 ～ 2002. 7. 31
매립위치 Location		1단 완료 : D-Line 블록, 3-C, 4-C, 1-B, 2-B, 1-E, 2-E 블록 2단 완료 : A-Line, B-Line, C-Line 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	혼합폐기물 매립 : 8,920,978㎥
	복토재 Cover Material	1,193,809㎥(중간복토 881,052, 일일복토 312,757)
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 161,420㎥ SEED SPRAY 33,777㎥
	도로공 Road	노체 68,442㎥ 보조기층 40,404㎥ Sheet(2.0㎜), 부직포, 벤토나이트 매트포설 : 38,461㎡
	우수배제공 Drainage	흄관(φ700～1200) 456본 BOX(2.0×2.0) 10개소 : 270M
매립가스포집 Landfill Gas Collection		수평포집시설 PE관 부설 27,082M (φ200 13,853, φ300 13,229) 외곽헤더관(PE관) : φ500 319개소, φ400 260개소
침출수배제공 Leachate Collection		수직배제정 설치 35개소 세관작업 : 압송관로(7,384m), 배수관로(7,200m)
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 10,818㏊(매립지 1,208 주변지역 9,610) 살수 1,968㏊(작업도로 1,670 매립구역 298)
	계측관리 Measuring Management	계측기설치 44기(경사계외 4종)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

4.  3 차 공 사

The Third Landfilling

		사업내용 Project Substance
기 간 Period		2002. 8. 1 ～ 2003. 8. 31
매립위치 Location		1단 완료 : 3-E, 4-E, D-Line 블록 2단 완료 : D-Line 블록 3단 완료 : A-Line, B-Line, C-Line 블록 4단 완료 : 2-A, 3-A 블록
매립량(㎥) Volume	폐기물 Waste	혼합폐기물 매립 : 8,704,009㎥
	복토재 Cover Material	1,221,357㎥(중간복토 911,732, 일일복토 219,625)
제방 및 도로(㎥) Bank & Road	제방공 Bank	성토 201,237㎥
	도로공 Road	노체 197,052㎥ 보조기층 49,335㎥ 도로사면복토 41,631㎥ Sheet(2.0㎜), 부직포, 벤토나이트 매트포설 : 38,461㎡
	우수배제공 Drainage	흄관(φ700～1200) 522본 차수매트 포설 : 98,255㎡
매립가스포집공 Landfill Gas Collection		수평가스관(φ200 ～300) 부설: 8,978M 수직가스포집관(φ800)부설 : 182개소(3,085M) 이송배관(PE관, φ100) : 1,924개소
침출수배제공 Leachate Collection		수직배제정 설치(관연장) : 46개소 밀폐형 CAP해체 및 설치 : 46개소
기 타 Others	소독 및 살수 Disinfection & Watering	소독 8,068㏊(매립지 968, 주변지역 7,082) 살수 1,968㏊(작업도로 34대/월, 매립구역 12대/월)
	계측관리 Measuring Management	계측기설치 15기(침하판, 토압계)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

유기성슬러지처리현황

ORGANIC SLUDGE TREATMENT

Ⅳ. 유기성슬러지처리 현황

ORGANIC SLUDGE TREATMENT

1. 유기성슬러지처리시설

Treatment Facilities for Organic Sludge

시 설 명 Facilities		단 위 Unit	수 량 Quantity
수 입 동 Sludge Input Building
	슬러지 공급 콘베이어	set	6
	연탄재 공급 콘베이어	set	1
	생석회 싸이로	기	1
	벨트 콘베이어	set	1
	벨트 스케일	set	1
	혼합기 투입 벨트 콘베이어	set	1
공 기 압 축 기 실 Air Compressor Room
	집 진 기	기	1
	흡 입 팬	기	1
	스크류 콘베이어	set	1
	공기압축기	기	1
혼 합 기 동 Mixing Building
	혼 합 기	set	1
	호퍼 투입 벨트 콘베이어	set	1
고 화 기 동 Solidification Room
	2차 슬러지 저장고	개	1
	슬러지 정량 공급기	대	2
	고 화 기	기	1
	Ash 싸이로	기	1
	시멘트 싸이로	기	1
	호퍼 투입 벨트 콘베이어	set	1

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

2. 유기성슬러지처리량

Treated Quantity of Organic Sludge

(단위 : 톤)	(Unit: Ton)

월 Month	2001	2002	2003
계 Total	48,200	68,337	109,644
1월	3,267	3,483	7,250
2월	3,828	1,390	10,572
3월	6,432	2,780	12,791
4월	8,063	4,588	11,258
5월	5,976	6,332	10,628
6월	3,779	5,442	10,623
7월	5,055	5,250	9,782
8월	3,017	4,867	6,491
9월	2,071	6,158	4,353
10월	1,863	11,625	7,619
11월	1,880	9,842	8,434
12월	2,969	6,580	9,843

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

시설물관리

FACILITIES MANAGEMENT

Ⅴ. 시 설 물 관 리

FACILITIES MANAGEMENT

1. 제1매립장 부대시설물

Incidental Facilities in Site No. 1

시 설 명 Facilities	단 위 Unit	수 량 Quantity
침출수펌프장 및 유출정 Leachate Pump & Outlet Well	개소	36
공기압밀폐형 펌프 Air Lift Pump	개소	47
공기압축기 Air Compressor	개	7
간이소각기 Flare Stack	기	71
침출수 차집맨홀 Leachate Collection Manhole	개소	245
탈취분사기 Deodorant Spray	기	10
세차․세륜시설 Car Washer	개소	2
우수배제시설 Drainage	개소	21
침출수 압송관로 Leachate Transfer Pipe	m	20,860
침출수 차집관로 Leachate Collection Pipe	m	48,720

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Maintenance Team

2. 제2매립장 부대시설물

Incidental Facilities in Site No. 2

시 설 명 Facilities	단 위 Unit	수 량 Quantity
침출수펌프장 및 유출정 Leachate Pump & Outlet Well	개소	14
간이소각기 Flare Stack	기	108
탈취분사기 Deodorant Spray	기	34
세차․세륜시설 Car Washer	개소	2
침출수 압송관로 Leachate Transfer Pipe	m	18,559
침출수 차집관로 Leachate Collection Pipe	m	15,300

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 매립관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Landfill Management Team

3. 전 기 시 설

Electricity Facilities

매 립 장 Landfill Site	설 비 명 Facilities	규 격 Capacity	수 량 Quantity
제1매립장 Site No.1	주변전실 Main Electricity Change Room	22.9/6.6KV 2000KVA 6.6KV - 380/220V 2000KVA	1 1
	관리동 변전실 Control Building Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 300KVA 6.6KV - 380/220V 150KVA	1 1
	고형화동 변전실 Solidification Building Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 500KVA	1
	외곽 간이변전실 Outside Simple Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 300KVA	4
	비상발전기 Generator	380V 182KW 380V 90KW	2 1
	전력상황실 Electricity Monitoring Room	전력감시시스템 Electricity Monitor System	1
제2매립장 Site No.2	수변전실 Receiving Electricity Change Room	22.9/6.6KV 4000KVA 6.6KV - 380/220V 1500KVA	3 2
	탈수기동 변전실 Dehydration Building Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 1500KVA	2
	펌프장 #A 변전실 Pump #A Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 350KVA	2
	펌프장 #B 변전실 Pump #B Electricity Change Room	6.6KV - 380/220V 400KVA	2

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Maintenance Team

수목관리

FOREST MANAGEMENT

Ⅵ. 수  목  관  리

TREES MANAGEMENT

1. 식 재 현 황

Planting Tree

연 도 Year		수 종 Tree Type	계 Total	제1매립장 Site No. 1	제2매립장 Site No. 2	외곽경계 지 역 Outer Area	주거단지 및 기타 Residental Area & Others
총 계 Total		계	2,390,135	977,251	1,147,690	121,601	143,593
		교 목	52,842	37,022	13,004	1,853	963
		묘 목	848,019	184,901	530,628	114,210	18,280
		관 목	1,400,898	718,852	604,058	5,538	72,450
		지피류	88,376	36,476	-	-	51,900
'92～2001		소 계	273,308	133,524	139,784	-	-
		교 목	37,835	25,471	12,364	-	-
		묘 목	62,068	5,000	57,068	-	-
		관 목	173,405	103,053	70,352	-	-
1000만그루 나무심기 10 Million Tree Planting Campaign	계		2,116,827	843,727	1,007,906	121,601	143,593
	2002 (1차년도)	소 계	1,065,585	378,709	686,876	-	-
		교 목	6,563	6,413	150	-	-
		묘 목	453,996	127,256	326,740	-	-
		관 목	605,026	245,040	359,986	-	-
	2003 (2차년도)	소 계	1,051,242	465,018	321,030	121,601	143,593
		교 목	8,444	5,138	490	1,853	963
		묘 목	331,955	52,645	146,820	114,210	18,280
		관 목	622,467	370,759	173,720	5,538	72,450
		지피류	88,376	36,476	-	-	51,900

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 조경사업소, 녹지관리팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Forestation Team

2. 묘목생산현황(2003)

Sapling Production (2003)

(단위 : 본)	(Unit: Stump)

생 산 지 Production Area	식 재 용 도 Purpose	수 종 Kind of Tree	수 량 Quantity
계			324,768
양 묘 장 Sapling Cultivation Area	1000만그루 식재용	소 계	237,688
		개 살 구	6,420
		버즘나무	5,240
		산벚나무	5,454
		자귀나무	1,700
		메타세쿼이아	3,410
		상수리나무	18,300
		소 나 무	16,760
		팥배나무	5,930
		해 당 화	26,515
		해 송	15,359
		무 궁 화	27,750
		아 까 시	5,880
		위 성 류	4,790
		참 느 릅	9,810
		이 팝	10,250
		느티나무	25,790
		모과나무	17,990
		쥐똥나무	10,500
		쥐똥나무	9,000
		산벚나무	8,330
		붉 나 무	800
		개 나 리	1,710
	외곽경계지역 식재	소 계	51,500
		상 수 리	15,000
		메타세쿼이아	1,000
		느티나무	10,000
		팥배나무	2,000
		개 살 구	8,500
		해 당 화	15,000
온 실 Greenhouse	1000만그루 식재용	소 계	35,580
		해 송	28,972
		소 나 무	6,608

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 조경사업소, 양묘관리팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Sapling Cultivation Team

제 3 부  폐 기 물 반 입

DISPOSED WASTE

폐기물 반입 총괄

GENERAL STATUS OF DISPOSED WASTE

Ⅰ. 폐기물 반입 총괄

GENERAL STATUS OF DISPOSED WASTE

1. 폐기물 반입 총괄

Total Quantity of Disposed Waste

(단위 : 대, 톤)	(Unit: Truck, Ton)

연 도 Year	반입대수 Trucks	폐기물 반입량 Quantity of Waste
		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste
				소 계 Subtotal	생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
계	7,235,840	86,218,564	42,420,953	43,797,611	8,720,023	9,275,872	25,801,716
1992	137,425	1,462,254	1,076,378	385,876	9,718	376,158	-
1993	791,981	8,088,911	5,759,524	2,329,387	727,295	1,127,518	474,574
1994	1,005,300	11,664,891	5,776,620	5,888,271	929,578	1,078,161	3,880,532
1995	780,141	9,177,982	4,441,752	4,736,230	1,188,530	1,128,494	2,419,206
1996	717,943	8,613,533	4,315,433	4,298,100	1,194,995	1,245,822	1,857,283
1997	629,876	7,702,975	4,007,236	3,695,739	891,328	1,121,001	1,683,410
1998	526,920	6,603,425	3,467,987	3,135,438	847,986	1,053,925	1,233,527
1999	493,421	6,027,635	3,078,992	2,948,643	632,095	784,810	1,531,738
2000	510,334	6,206,086	2,932,605	3,273,481	524,299	549,110	2,200,072
2001	523,860	6,339,140	2,687,428	3,651,712	472,296	270,711	2,908,705
2002	582,513	7,342,719	2,523,383	4,819,336	663,719	256,272	3,899,345
2003	536,126	6,989,013	2,353,615	4,635,398	638,184	283,890	3,713,324

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

2. 폐기물 종류별 반입 비율

Disposed Waste Composition

(단위 : %)                                                                                           (Unit: %)

연 도 Year	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste
		소 계 Subtotal	생 활 계 Domestic	배출시설계 Facility	건설폐기물 Construction
1992	74	26	1	26	0
1993	71	29	9	14	6
1994	50	50	8	9	33
1995	48	52	13	12	26
1996	50	50	14	14	22
1997	52	48	12	15	22
1998	53	47	13	16	19
1999	51	49	10	13	25
2000	47	53	8	9	35
2001	42	58	8	4	46
2002	34	66	6	7	53
2003	34	66	9	4	53

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

3. 폐기물 조성

Main Stream of Disposed Waste

□ 생활폐기물

(단위 : %)	(Unit: %)

연 도 Year	가 연 성 Combustibles							불 연 성 Incombustibles
	계 Subtotal	음식물 Food	종 이 Papers	플라스틱 Plastics	목 재 Wood	섬 유 Textiles	기 타 Others	계 Subtotal	유리·자기 Glass	금 속 Metals	기 타 Others
1999	90.6	32.1	28.7	16.5	1.6	4.9	3.2	9.4	5.9	1.9	1.6
2000	92.0	36.1	25.3	20.8	1.1	4.4	0.9	8.0	4.8	1.5	1.7
2001	92.5	39.7	23.9	18.8	0.9	5.6	1.1	7.5	5.0	1.3	1.2
2002	93.0	32.3	31.4	24.9	1.0	3.1	-	7.0	4.9	1.9	0.4
2003	93.1	23.6	32.9	30.5	0.7	5.0	0.4	6.9	4.6	1.9	0.4

* 주   : 1999년 이후 반입된 생활계폐기물에 대한 조사결과임

□ 건설폐기물

(단위 : %)	(Unit: %)

연 도 Year	가 연 성 Combustibles					불 연 성 Incombustibles
	계 Subtotal	목 재 Wood	플라스틱 Plastics	종 이 Papers	섬 유 Textiles	계 Subtotal	토 사 Soil	벽 돌 Brick	고 철 Metals	유 리 Glass
2002	22.9	12.5	5.7	3.4	1.3	77.1	50.1	24.2	1.8	1.0
2003	31.7	15.2	12.7	2.8	1.0	68.3	41.9	24.4	1.5	0.5

* 주   : 2002년 이후 반입된 건설폐기물에 대한 조사결과임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 시험분석팀    Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Experiment Aanalysis Team

시·도별 폐기물 반입 현황

DISPOSED WASTE BY CITY & PROVINCE

Ⅱ. 시·도별 폐기물 반입 현황

DISPOSED WASTE BY CITY & PROVINCE

1. 서울특별시

Seoul

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
1992	대수	62,603	51,141	9	9,089	-	2,364
	반입량	628,830,390	454,009,180	106,870	152,683,480	-	22,030,860
1993	대수	546,384	464,456	7,787	27,140	31,588	15,413
	반입량	5,394,279,682	3,729,428,296	620,075,266	460,188,440	439,481,710	145,105,970
1994	대수	699,277	416,739	22,501	27,932	223,252	8,853
	반입량	8,128,969,290	3,516,262,040	817,179,270	490,605,980	3,224,814,870	80,107,130
1995	대수	520,383	288,167	34,966	33,280	153,252	10,718
	반입량	5,863,849,250	2,571,805,470	986,423,440	566,388,030	1,640,470,800	98,761,510
1996	대수	465,235	255,391	33,973	42,405	127,836	5,630
	반입량	5,398,304,210	2,444,573,112	926,836,418	637,214,830	1,332,936,440	56,743,410
1997	대수	410,729	217,956	26,082	40,208	123,642	2,841
	반입량	4,913,066,060	2,271,980,382	673,760,258	633,822,980	1,302,963,490	30,538,950
1998	대수	327,039	178,091	28,198	36,095	83,274	1,565
	반입량	4,055,872,420	1,938,927,644	615,939,686	570,753,000	914,278,350	15,973,740
1999	대수	315,454	166,861	19,621	24,570	103,219	1,183
	반입량	3,781,103,840	1,863,765,887	467,197,313	355,038,890	1,082,648,830	12,452,920
2000	대수	306,958	159,750	10,900	12,002	123,559	747
	반입량	3,691,882,770	1,789,157,849	354,777,781	185,696,170	1,354,291,520	7,959,450
2001	대수	304,418	151,413	9,506	2,963	140,232	304
	반입량	3,667,848,430	1,690,577,794	306,768,876	51,779,200	1,615,305,160	3,417,400

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

1. 서울특별시(계속)

Seoul

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2002	대수	325,412	143,225	16,926	4,194	160,915	152
	반입량	4,174,394,130	1,684,950,240	421,324,810	71,636,540	1,994,794,380	1,688,160
종로구	대수	12,713	8,629	451	-	3,633	-
	반입량	147,732,280	66,891,990	31,128,870	-	49,711,420	-
중 구	대수	13,093	10,711	978	-	1,404	-
	반입량	135,629,260	90,489,816	26,715,554	-	18,423,890	-
용산구	대수	6,434	5,907	479	-	38	10
	반입량	76,882,960	61,374,100	15,118,010	-	296,920	93,930
성동구	대수	22,845	5,745	-	-	17,100	-
	반입량	272,917,880	65,348,560	1,986,240	-	205,583,080	-
동대문구	대수	11,495	7,244	929	-	3,322	-
	반입량	149,110,290	90,487,942	17,827,238	-	40,795,110	-
중랑구	대수	5,764	5,695	39	-	30	-
	반입량	69,468,280	68,081,310	974,970	-	412,000	-
성북구	대수	8,451	6,751	25	-	1,634	41
	반입량	111,642,170	84,887,550	3,697,550	-	22,556,680	500,390
도봉구	대수	7,540	4,299	74	-	3,167	-
	반입량	88,474,980	53,330,140	2,397,480	-	32,747,360	-
노원구	대수	1,170	1,029	92	-	1	48
	반입량	15,472,710	13,348,580	1,536,570	-	9,090	578,470
은평구	대수	16,762	5,753	303	-	10,706	-
	반입량	233,440,870	77,583,796	6,339,464	-	149,517,610	-
서대문구	대수	6,109	5,475	188	-	446	-
	반입량	88,755,790	75,825,230	7,345,510	-	5,585,050	-
마포구	대수	6,498	6,496	-	-	2	-
	반입량	81,813,240	81,501,040	288,000	-	24,200	-
양천구	대수	6,489	992	1,403	-	4,094	-
	반입량	90,948,920	17,127,120	21,822,400	-	51,999,400	-
강서구	대수	53,272	5,948	287	8	47,029	-
	반입량	664,319,360	85,226,710	8,615,950	69,770	570,406,930	-
구로구	대수	16,150	2,117	935	1,177	11,876	45
	반입량	190,487,250	28,124,376	12,021,114	17,076,960	132,853,290	411,510

1. 서울특별시(계속)

Seoul

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
영등포구	대수	12,281	7,752	4,183	-	346	-
	반입량	168,249,090	97,484,030	66,964,090	-	3,800,970	-
동작구	대수	5,429	4,380	645	-	404	-
	반입량	92,767,920	72,422,448	15,343,632	-	5,001,840	-
관악구	대수	15,193	7,199	269	-	7,724	1
	반입량	198,278,620	98,456,097	10,119,173	-	89,696,710	6,640
서초구	대수	22,195	7,139	170	-	14,886	-
	반입량	287,891,260	73,258,611	23,575,849	-	191,056,800	-
강남구	대수	16,796	5,014	137	-	11,644	1
	반입량	204,359,140	46,137,173	8,966,757	-	149,248,840	6,370
송파구	대수	16,942	9,098	378	-	7,466	-
	반입량	227,372,000	85,118,720	44,209,980	-	98,043,300	-
강동구	대수	5,285	4,635	650	-	-	-
	반입량	77,049,140	63,536,920	13,512,220	-	-	-
광진구	대수	8,476	6,218	73	-	2,185	-
	반입량	107,783,240	72,587,050	3,984,370	-	31,211,820	-
강북구	대수	7,614	5,171	-	-	2,437	6
	반입량	102,279,050	68,172,940	2,328,000	-	31,687,260	90,850
금천구	대수	13,719	3,726	863	-	9,130	-
	반입량	174,679,170	47,826,991	16,879,759	-	109,972,420	-
남부건설사업소	대수	21	-	-	-	21	-
	반입량	319,430	-	-	-	319,430	-
동부건설사업소	대수	1	-	-	-	1	-
	반입량	16,030	-	-	-	16,030	-
북부건설사업소	대수	12	-	-	-	12	-
	반입량	140,380	-	-	-	140,380	-
성동건설사업소	대수	6	-	-	-	6	-
	반입량	70,910	-	-	-	70,910	-
한강관리사업소	대수	2,634	102	2,532	-	-	-
	반입량	43,980,460	321,000	43,659,460	-	-	-
서부관리사업소	대수	17	-	-	-	17	-
	반입량	283,390	-	-	-	283,390	-
오니처리사업소	대수	3,751	-	843	2,908	-	-
	반입량	66,831,050	-	13,966,600	52,684,450	-	-
서울시건설안전본부	대수	154	-	-	-	154	-
	반입량	3,322,250	-	-	-	3,322,250	-
월드컵공원관리사업소	대수	101	-	-	101	-	-
	반입량	1,625,360	-	-	1,625,360	-	-

1. 서울특별시(계속)

Seoul

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2003	대수	292,475	129,616	15,578	5,600	141,616	65
	반입량	3,890,861,370	1,541,943,387	396,938,943	95,570,410	1,855,677,180	731,450
종로구	대수	11,548	7,669	531	-	3,348	-
	반입량	144,357,750	60,893,020	31,259,780	-	52,204,950	-
중 구	대수	11,811	9,468	796	-	1,547	-
	반입량	123,226,280	81,428,346	22,253,084	-	19,544,850	-
용산구	대수	6,112	5,386	718	-	7	1
	반입량	73,385,190	57,212,220	16,111,320	-	53,330	8,320
성동구	대수	22,664	4,841	102	-	17,721	-
	반입량	284,184,960	60,574,560	2,997,720	-	220,612,680	-
동대문구	대수	10,239	6,529	1,073	-	2,637	-
	반입량	137,033,400	87,657,415	18,434,515	-	30,941,470	-
중랑구	대수	5,095	4,838	245	-	12	-
	반입량	64,152,720	61,729,200	2,240,570	-	182,950	-
성북구	대수	7,094	5,805	17	-	1,272	-
	반입량	102,352,490	79,289,680	3,609,520	-	19,453,290	-
도봉구	대수	7,845	3,918	446	-	3,481	-
	반입량	90,125,300	49,806,930	7,008,070	-	33,310,300	-
노원구	대수	922	886	3	-	2	31
	반입량	13,052,430	12,598,120	47,040	-	23,700	383,570
은평구	대수	13,895	5,628	351	-	7,916	-
	반입량	198,894,310	75,722,274	6,511,376	-	116,660,660	-
서대문구	대수	6,172	5,171	334	-	667	-
	반입량	88,865,490	70,577,720	9,337,270	-	8,950,500	-
마포구	대수	6,157	6,035	121	-	1	-
	반입량	78,286,570	76,507,630	1,771,660	-	7,280	-
양천구	대수	5,330	659	792	-	3,879	-
	반입량	71,805,990	11,254,870	12,460,550	-	48,090,570	-
강서구	대수	46,864	5,455	1,083	12	40,314	-
	반입량	618,029,200	72,313,610	17,800,510	120,010	527,795,070	-
구로구	대수	12,784	1,681	1,274	746	9,050	33
	반입량	158,780,330	21,280,076	18,728,904	11,150,510	107,281,280	339,560

1. 서울특별시(계속)

Seoul

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
영등포구	대수	11,884	7,662	3,471	-	251	-
	반입량	160,212,930	98,697,210	58,735,520	-	2,780,200	-
동작구	대수	5,096	4,214	644	-	238	-
	반입량	86,059,850	67,839,298	15,268,792	-	2,951,760	-
관악구	대수	13,975	6,343	309	-	7,323	-
	반입량	196,856,680	90,202,263	11,044,917	-	95,609,500	-
서초구	대수	19,485	6,898	291	-	12,296	-
	반입량	263,817,110	68,683,406	25,540,044	-	169,593,660	-
강남구	대수	14,418	4,728	163	-	9,527	-
	반입량	185,714,800	33,357,130	20,156,380	-	132,201,290	-
송파구	대수	17,131	8,559	430	-	8,142	-
	반입량	231,441,830	76,243,390	44,539,830	-	110,658,610	-
강동구	대수	4,910	4,290	620	-	-	-
	반입량	72,598,160	58,941,880	13,656,280	-	-	-
광진구	대수	6,102	4,211	486	-	1,405	-
	반입량	83,864,680	58,084,120	3,380,450	-	22,400,110	-
강북구	대수	7,696	4,830	-	-	2,866	-
	반입량	104,555,280	64,587,760	2,328,000	-	37,639,520	-
금천구	대수	11,455	3,462	465	-	7,528	-
	반입량	147,119,670	45,178,469	8,919,651	-	93,021,550	-
남부건설사업소	대수	29	-	-	-	29	-
	반입량	512,730	-	-	-	512,730	-
북부건설사업소	대수	9	-	-	-	9	-
	반입량	115,950	-	-	-	115,950	-
한강관리사업소	대수	428	428	-	-	-	-
	반입량	1,226,340	1,226,340	-	-	-	-
서부관리사업소	대수	32	22	-	-	10	-
	반입량	213,110	56,450	-	-	156,660	-
오니처리사업소	대수	5,553	-	813	4,740	-	-
	반입량	105,140,410	-	22,797,190	82,343,220	-	-
건설안전관리공단	대수	138	-	-	-	138	-
	반입량	2,922,760	-	-	-	2,922,760	-
월드컵공원관리사업소	대수	102	-	-	102	-	-
	반입량	1,956,670	-	-	1,956,670	-	-

2. 인천광역시

Incheon

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
1992	대수	10,316	7,674	-	2,642	-	-
	반입량	113,500,345	66,882,655	-	46,617,690	-	-
1993	대수	102,628	87,826	861	12,008	1,933	-
	반입량	1,062,224,750	736,435,531	71,412,829	221,339,600	33,036,790	-
1994	대수	137,270	87,336	1,689	12,445	35,800	-
	반입량	1,597,099,470	707,452,808	67,634,072	216,729,360	605,283,230	-
1995	대수	120,975	60,990	4,010	12,170	43,805	-
	반입량	1,538,669,770	585,321,740	107,464,500	175,476,150	670,407,380	-
1996	대수	102,594	59,322	5,972	10,654	26,646	-
	반입량	1,245,305,630	604,752,816	137,723,184	148,145,510	354,684,120	-
1997	대수	88,019	52,228	3,899	6,981	24,911	-
	반입량	1,025,605,680	568,194,655	85,163,005	92,934,320	279,313,700	-
1998	대수	76,754	42,965	5,971	9,305	18,420	93
	반입량	964,770,430	494,581,460	128,113,300	137,824,350	202,956,240	1,295,080
1999	대수	75,344	38,490	4,057	10,683	21,894	220
	반입량	946,834,630	461,231,170	81,544,260	157,921,010	243,213,740	2,924,450
2000	대수	90,074	39,785	4,033	11,449	34,630	177
	반입량	1,101,271,390	463,590,780	88,273,530	185,658,260	361,437,340	2,311,480
2001	대수	92,343	34,853	2,989	7,772	46,634	95
	반입량	1,135,174,210	414,037,340	37,592,770	131,881,240	550,472,890	1,189,970

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

2. 인천광역시(계속)

Incheon

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2002	대수	100,745	28,932	5,099	5,521	61,168	25
	반입량	1,223,443,540	324,496,020	60,857,520	92,109,450	745,671,130	309,420
남 구	대수	12,079	6,120	764	160	5,016	19
	반입량	138,042,100	70,540,930	7,387,190	2,622,790	57,271,320	219,870
남동구	대수	11,990	5,801	1,046	2,999	2,144	-
	반입량	153,023,360	70,764,760	13,517,190	44,625,640	24,115,770	-
동 구	대수	4,379	905	-	3	3,465	6
	반입량	50,384,020	8,525,890	1,477,800	38,810	40,251,970	89,550
부평구	대수	21,685	7,570	-	220	13,895	-
	반입량	264,408,780	83,288,500	3,162,300	4,735,880	173,222,100	-
서 구	대수	12,174	1,723	1,857	1,273	7,321	-
	반입량	153,949,090	18,183,370	19,869,020	25,560,450	90,336,250	-
중 구	대수	20,123	1,558	836	226	17,503	-
	반입량	251,175,950	16,011,920	8,541,150	3,723,710	222,899,170	-
계양구	대수	10,488	1,262	547	48	8,631	-
	반입량	121,445,820	14,157,300	5,394,280	561,670	101,332,570	-
연수구	대수	5,712	3,477	-	0	2,235	-
	반입량	62,346,270	35,909,670	890,840	0	25,545,760	-
강화군	대수	1,361	403	-	0	958	-
	반입량	15,526,280	4,830,060	-	0	10,696,220	-
오니처리사업소	대수	641	-	49	592	-	-
	반입량	10,858,250	-	617,750	10,240,500	-	-
인천시(청라)	대수	113	113	-	-	-	-
	반입량	2,283,620	2,263,620	-	-	-	-

2. 인천광역시(계속)

Incheon

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2003	대수	88,395	23,047	5,503	5,902	52,942	1
	반입량	1,106,481,620	277,186,510	65,637,990	107,374,520	656,272,210	10,390
남 구	대수	6,575	3,874	627	120	1,954	-
	반입량	79,198,170	51,314,270	6,828,880	1,935,510	19,119,510	-
남동구	대수	10,041	3,709	511	4,056	1,765	-
	반입량	152,816,470	49,484,620	6,776,460	72,281,950	24,273,440	-
동 구	대수	6,981	1,543	-	7	5,430	1
	반입량	80,042,610	15,690,100	1,334,930	90,630	62,916,560	10,390
부평구	대수	13,531	4,810	761	452	7,508	-
	반입량	171,176,660	60,251,700	10,864,160	9,709,920	90,350,880	-
서 구	대수	10,554	1,837	1,913	977	5,827	-
	반입량	128,824,890	20,324,630	20,041,250	18,707,110	69,751,900	-
중 구	대수	20,209	1,765	767	253	17,424	-
	반입량	259,396,170	16,720,030	8,008,640	3,971,600	230,695,900	-
계양구	대수	11,324	1,957	844	9	8,514	-
	반입량	137,878,640	20,375,930	9,534,870	94,580	107,873,260	-
연수구	대수	6,041	2,678	-	-	3,363	-
	반입량	65,546,600	27,186,280	1,120,210	-	37,240,110	-
강화군	대수	1,419	262	-	-	1,157	-
	반입량	17,247,680	3,197,030	-	-	14,050,650	-
오니처리사업소	대수	108	-	80	28	-	-
	반입량	1,711,810	-	1,128,590	583,220	-	-
인천시(청라)	대수	612	612	-	-	-	-
	반입량	12,641,920	12,641,920	-	-	-	-

3. 경 기 도

Gyeonggi

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
1992	대수	64,506	55,866	-	8,640	-	-
	반입량	719,922,700	555,485,810	9,611,560	154,825,330	-	-
1993	대수	142,969	124,948	142	17,575	299	5
	반입량	1,632,406,699	1,293,659,945	35,806,614	300,820,450	2,055,790	63,900
1994	대수	168,753	146,678	117	18,151	3,798	9
	반입량	1,938,822,320	1,552,904,823	44,765,147	290,608,470	50,434,300	109,580
1995	대수	138,783	110,322	620	19,021	8,797	23
	반입량	1,775,463,190	1,284,624,984	94,642,236	287,593,250	108,327,620	275,100
1996	대수	150,114	107,805	1,169	25,787	15,351	2
	반입량	1,969,922,930	1,266,107,391	130,435,239	403,696,250	169,662,910	21,140
1997	대수	131,128	96,862	2,847	22,711	8,707	1
	반입량	1,764,303,610	1,167,061,188	132,404,662	363,692,380	101,132,860	12,520
1998	대수	122,943	91,193	1,741	20,224	9,784	1
	반입량	1,582,782,590	1,034,477,800	103,932,850	328,072,570	116,292,750	6,620
1999	대수	102,623	67,318	597	16,255	18,451	2
	반입량	1,299,697,090	754,114,982	83,195,998	256,496,580	205,875,340	14,190
2000	대수	113,357	60,590	716	10,530	41,490	31
	반입량	1,413,446,120	680,370,457	81,248,153	167,252,300	484,343,530	231,680
2001	대수	127,099	53,237	6,362	4,881	62,614	5
	반입량	1,536,117,750	582,814,120	134,221,470	76,099,970	742,926,420	55,770

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

3. 경기도(계속)

Gyeonggi

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2002	대수	156,356	46,225	12,327	5,400	92,382	22
	반입량	1,944,881,770	513,936,930	181,536,180	90,204,030	1,158,879,240	325,390
부천시	대수	5,677	826	894	97	3,859	1
	반입량	60,465,080	5,231,650	14,886,970	1,351,880	38,978,410	16,170
성남시	대수	3,335	2,237	-	813	285	-
	반입량	46,528,250	28,937,450	1,677,230	13,187,450	2,726,120	-
수원시	대수	5,443	-	336	256	4,851	-
	반입량	76,303,130	-	4,781,490	2,921,580	68,600,060	-
과천시	대수	245	239	-	-	-	6
	반입량	3,278,160	3,215,590	-	-	-	62,570
광명시	대수	342	342	-	-	-	-
	반입량	3,290,030	3,290,030	-	-	-	-
구리시	대수	2,162	1,616	535	7	4	-
	반입량	25,905,970	873,500	24,839,660	123,660	69,150	0
군포시	대수	5,300	32	844	-	4,424	-
	반입량	60,069,220	15,200	7,862,940	-	52,191,080	-
남양주시	대수	4,434	185	-	441	3,808	-
	반입량	57,830,720	2,104,300	-	7,096,140	48,630,280	-
시흥시	대수	15,844	4,670	634	-	10,540	-
	반입량	194,597,480	53,434,900	4,329,650	-	136,832,930	-
안산시	대수	9,768	3,926	3,554	690	1,598	-
	반입량	121,311,650	35,663,190	53,465,340	15,343,480	16,839,640	-
안양시	대수	16,.292	6,242	1,542	44	8,464	-
	반입량	206,285,000	90,426,660	14,484,990	934,280	100,439,070	-
오산시	대수	1,617	1,524	27	-	66	-
	반입량	19,344,110	16,844,350	1,581,380	-	918,380	-

3. 경기도(계속)

Gyeonggi

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
의왕시	대수	2,007	1,109	220	1	677	-
	반입량	21,181,190	11,225,030	2,879,710	18,240	7,058,210	-
의정부시	대수	2,323	1,766	537	-	9	11
	반입량	31,402,470	22,711,980	8,439,430	-	61,850	189,210
고양시	대수	37,677	4,555	17	414	32,691	-
	반입량	487,833,640	52,521,570	5,415,030	8,286,420	421,610,620	-
파주시	대수	13,106	1,309	250	16	11,531	-
	반입량	164,051,240	12,910,900	2,752,570	215,100	148,172,670	-
김포시	대수	5,159	2,157	-	129	2,873	-
	반입량	62,892,050	23,278,970	-	1,785,340	37,827,740	-
하남시	대수	1,975	1,745	166	58	6	-
	반입량	27,143,390	23,852,930	2,404,370	812,410	73,680	-
경기도청	대수	2,959	52	-	589	2,318	-
	반입량	37,086,990	528,010	-	10,344,490	26,214,490	-
평택시	대수	8,220	4,849	730	-	2,641	-
	반입량	92,244,930	51,537,190	8,101,990	-	32,605,750	-
광주시	대수	6,365	4,528	1,048	789	-	-
	반입량	67,543,520	46,165,120	10,402,330	10,976,070	-	-
포천군	대수	1,249	1,201	39	9	-	-
	반입량	17,304,710	16,682,070	502,990	119,650	-	-
화성시	대수	2,479	788	270	12	1,409	-
	반입량	26,300,840	9,017,850	1,793,050	238,980	15,250,960	-
양주군	대수	699	327	-	44	328	-
	반입량	7,970,200	3,468,490	-	723,560	3,778,150	-
오니처리사업소	대수	1,679	-	684	995	-	-
	반입량	26,717,800	-	10,935,060	15,782,740	-	-

3. 경기도(계속)

Gyeonggi

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
2003	대수	156,256	43,891	15,238	4,727	92,362	38
	반입량	1,991,670,110	534,484,680	175,607,350	79,755,810	1,201,374,740	447,530
부천시	대수	5,591	988	1,112	312	3,179	-
	반입량	65,000,260	10,980,200	13,353,640	4,885,880	35,780,540	-
성남시	대수	2,708	1,267	198	1,157	86	-
	반입량	40,401,270	17,524,260	2,054,120	20,007,150	815,740	-
수원시	대수	5,463	-	454	331	4,678	-
	반입량	75,702,090	-	6,770,120	3,547,720	65,384,250	-
과천시	대수	94	73	7	-	-	14
	반입량	1,217,640	1,016,880	69,730	-	-	131,030
광명시	대수	594	594	-	-	-	-
	반입량	6,407,160	6,407,160	-	-	-	-
구리시	대수	2,300	317	1,973	-	-	10
	반입량	30,275,350	5,745,210	24,374,450	-	-	155,690
군포시	대수	4,031	-	1,072	-	2,959	-
	반입량	45,961,300	-	9,274,550	-	36,686,750	-
남양주시	대수	7,027	238	6	4	6,768	11
	반입량	91,761,610	3,039,160	47,360	61,520	88,475,720	137,850
시흥시	대수	16,215	4,932	708	-	10,575	-
	반입량	200,178,540	56,776,490	7,069,480	-	136,332,570	-
안산시	대수	7,509	3,623	2,171	727	988	-
	반입량	97,339,210	43,244,570	23,375,510	16,436,460	14,282,670	-
안양시	대수	15,962	5,787	2,229	193	7,753	-
	반입량	201,661,060	79,714,660	24,566,510	3,843,500	93,536,390	-
오산시	대수	1,914	1,527	23	-	364	-
	반입량	24,143,770	17,256,800	1,370,320	-	5,516,650	-

3. 경기도(계속)

Gyeonggi

(단위 : 대, kg)	(Unit : Truck, kg)

연 도 Year		계 Total	생활폐기물 Municipal Waste	사업장일반폐기물 Industrial Waste			연 탄 재 Briquet Ash
				생 활 계 Domestic	배출시설계 Facilities	건설폐기물 Construction
의왕시	대수	2,088	1,488	130	1	469	-
	반입량	24,073,020	16,362,210	2,141,830	18,140	5,550,840	-
의정부시	대수	3,151	3,093	49	-	9	-
	반입량	45,764,920	44,855,870	839,590	-	69,460	-
고양시	대수	37,357	4,689	356	109	32,200	3
	반입량	507,024,170	57,162,090	6,448,270	2,193,780	441,197,070	22,960
파주시	대수	9,950	347	402	-	9,201	-
	반입량	124,359,520	3,294,860	4,855,270	-	116,209,390	-
김포시	대수	4,535	2,153	-	186	2,196	-
	반입량	54,666,010	22,768,630	-	2,529,560	29,367,820	-
하남시	대수	2,136	1,815	247	74	-	-
	반입량	27,853,240	23,436,480	3,405,600	1,011,160	-	-
경기도청	대수	578	-	-	108	470	-
	반입량	7,398,950	-	-	2,064,540	5,334,410	-
평택시	대수	8,067	4,945	752	-	2,370	-
	반입량	94,308,150	52,959,230	8,877,530	-	32,471,390	-
광주시	대수	5,873	2,644	2,422	807	-	-
	반입량	63,874,950	29,174,610	23,574,060	11,126,280	-	-
포천시	대수	1,107	1,098	9	-	-	-
	반입량	15,751,490	15,614,220	137,270	-	-	-
화성시	대수	5,307	891	277	10	4,129	-
	반입량	60,381,890	10,643,390	2,029,170	206,050	47,503,280	-
양주시	대수	5,493	1,260	-	265	3,968	-
	반입량	65,165,470	14,561,660	-	3,744,010	46,859,800	-
팔당상수원관리사업소	대수	120	120	-	-	-	-
	반입량	1,923,940	1,923,940	-	-	-	-
오니처리사업소	대수	1,086	2	641	443	-	-
	반입량	19,075,130	22,100	10,972,970	8,080,060	-	-

검사대상폐기물 반입 현황

INSPECTION NEEDED WASTE

Ⅲ. 검사대상폐기물 반입 현황

INSPECTION NEEDED WASTE

1. 폐기물 반입기준(분석항목별)

Disposable Waste Standards

분 석 항 목 Items	반 입 기 준 Standards
납 또는 그 화합물	3mg/ℓ미만
구리 또는 그 화합물	3mg/ℓ미만
카드뮴 또는 그 화합물	0.3mg/ℓ미만
6가크롬 또는 그 화합물	1.5mg/ℓ미만
비소 또는 그 화합물	1.5mg/ℓ미만
수은 또는 그 화합물	0.005mg/ℓ미만
유 기 인 화 합 물	1mg/ℓ미만
테트라클로로에틸렌	0.1mg/ℓ미만
트리클로로에틸렌	0.3mg/ℓ미만
폴리클로리네이티드비페닐	0.03mg/ℓ미만
기 름 성 분	5%(w/w)미만
함 수 율	85%이하
시 안 화 합 물	1mg/ℓ미만

* 주   : 기름성분 및 함수율을 제외한 항목은 용출시험에 의한 기준임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 시험분석팀     Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Experiment Analysis Team

2. 검사대상폐기물 반입 현황

(단위 : 대, 톤)

연 도 Year		계 Total	오 니 Sludge	소각잔재물 Incineration Residue	동물성잔재 Animal Residue	생활소각재 Ash	분 진 Dust	폐 지 Paper
계	대수	173,138	49,633	36,655	7,573	8,267	8,927	1,286
	반입량	2,793,989	818,156	632,914	117,029	159,309	154,405	7,857
1992	대수	11,077	7,433	892	321	-	199	91
	반입량	197,975	129,092	15,037	4,383	-	3,679	242
1993	대수	25,405	13,723	2,047	1,559	-	1,707	184
	반입량	458,249	237,956	34,828	25,531	-	35,028	723
1994	대수	21,350	11,275	2,044	1,839	-	1,961	473
	반입량	364,893	190,642	34,249	28,952	-	40,595	3,491
1995	대수	17,528	7,681	2,283	2,039	-	427	185
	반입량	242,798	117,223	35,188	31,257	-	5,059	935
1996	대수	19,691	5,774	5,986	1,450	-	810	133
	반입량	265,030	88,747	94,859	21,730	-	11,050	895
1997	대수	10,358	1,215	4,406	365	-	657	100
	반입량	146,483	18,190	75,088	5,175	-	9,313	726
1998	대수	10,989	429	4,733	-	83	536	30
	반입량	174,489	6,724	78,077	-	1,347	7,793	231
1999	대수	11,658	798	3,640	-	152	470	50
	반입량	176,085	10,559	56,193	-	2,632	7,518	334
2000	대수	14,269	750	2,974	-	1,030	864	40
	반입량	229,241	10,685	53,151	-	19,316	14,004	280
2001	대수	9,722	155	2,227	-	1,769	577	-
	반입량	162,682	2,035	43,501	-	33,131	9,358	-
2002	대수	9,774	222	2,219	-	2,347	388	-
	반입량	168,862	3,240	46,440	-	45,744	6,041	-
2003	대수	11,317	178	3,204	-	2,886	331	-
	반입량	207,203	3,064	66,303	-	57,138	4,967	-

* 주   : 기타는 도자기편류, 폐흡착제, 폐활성탄, 폐인조대리석, 금속편류, 하수오니, 폐재활용잔재물 등 포함

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 검사팀

Inspection Needed Waste

(Unit: Truck, Ton)

폐가죽 Leather	광 재 Mineral	고화처리물 Solidified Matter	폐흡수제 Absorber	식물성잔재 Vegetable Residue	열경화성 폐합성수지 Resin	안정화처리 Stabilized Matter	기 타 Others	연 도 Year
206	901	470	197	661	29,994	11,115	17,253	대수	계
2,060	16,987	8,160	2,566	6,413	367,673	220,658	279,801	반입량
-	109	-	-	40	-	-	1,992	대수	1992
-	2,218	-	-	329	-	-	42,995	반입량
-	193	-	6	107	-	-	5,879	대수	1993
-	4,021	-	67	1,018	-	-	119,076	반입량
-	89	-	5	140	191	-	3,333	대수	1994
-	1,748	-	63	1,241	2,054	-	61,859	반입량
135	61	41	20	64	2,600	-	1,992	대수	1995
1,384	950	759	244	610	30,484	-	18,706	반입량
52	60	55	26	41	3,617	-	1,687	대수	1996
473	1,156	1,082	296	358	36,312	-	8,070	반입량
18	95	52	23	30	3,176	-	221	대수	1997
196	1,663	1,001	311	251	32,273	-	2,295	반입량
1	61	56	20	27	2,770	2,208	35	대수	1998
7	1,045	903	240	265	34,810	42,558	488	반입량
-	49	72	20	173	2,966	3,246	22	대수	1999
-	864	1,112	283	1,969	34,717	59,622	281	반입량
-	49	58	21	39	3,995	3,319	1,130	대수	2000
-	900	993	273	372	45,665	68,755	14,847	반입량
-	51	59	18	-	3,247	1,292	327	대수	2001
-	877	943	260	-	41,004	27,412	4,160	반입량
-	43	52	19	-	3,607	598	279	대수	2002
-	787	913	290	-	49,616	12,599	3,191	반입량
-	41	25	19	-	3,825	452	356	대수	2003
-	759	454	238	-	60,737	9,712	3,831	반입량

Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Waste Inspection Team

3. 반입규정 위반사항 및 조치기준

Regulation for Disposed Waste

□ 공통사항

위 반 내 용 Violation	제 재 사 항 Discipline	비 고 Remarks
재활용 분리수거 대상물품 10% 이상 혼합 반입시	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
해당폐기물 차량외 폐기물 10% 이상 혼합 반입시	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
사업장배출시설계 외 폐기물 차량이 사업장배출시설계폐기물 혼합 반입시	◦ 해당폐기물 반출 ◦ 혼합비율에 따라 운반업소 반입금지 - 30%미만 : 경고 - 30%이상～60%미만 : 3일 - 60%이상 : 7일	시험분석결과 지정폐기물 혼합시 6개월 반입금지
경미한 사항위반시 (노상방류, 비산, 시․군․구 미표시, 전용도로 주정차등 기타사항)	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
업무방해 및 적발통지서 날인불응 등	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 3일 - 2회위반 : 7일 - 3회위반 : 15일
카드대여 및 대여받은 차량 박스교체, 카드이중소유, 카드 미부착	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 3일 - 2회위반 : 7일 - 3회위반 : 15일
세륜 미실시 및 차량 청결상태 불량	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
차량도색위반	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일

* 주   : 수도권매립지폐기물반입등에관한사무처리규정(2002. 12. 24 개정) 기준임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 반입관리팀   Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Incoming Waste Management Team

□ 생활계폐기물

위 반 내 용	제 재 사 항	비 고
침출수 과다 함유 쓰레기 반입	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
소규모 사업장에서 1일 발생량이 300kg 미만인 폐합성섬유, 폐합성수지류, 폐가죽, 폐고무 등 지정봉투(배출자 및 시‧군‧구 표기) 미사용 위반시	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일	배출자 표기방법 (스티카 제작부착, 모형인쇄 기입, 유성매직 사용가능)

□ 건설폐기물

위 반 내 용	제 재 사 항	비 고
최대 직경 50cm이상 크기로 반입시 (길이는 제외)	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 3일 - 2회위반 : 7일 - 3회위반 : 15일
폐목재 등 가연성 소각대상 폐기물 10%이상 혼합 반입시	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 3일 - 2회위반 : 7일 - 3회위반 : 15일
반입허용 외 지역 폐기물 반입시	◦ 운반업소 7일 반입금지

□ 사업장배출시설계폐기물

위 반 내 용	제 재 사 항	비 고
함수율 초과	◦ 해당폐기물 반출 ◦ 배출업소 해당 폐기물 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
2종류 이상의 성상 혼합반입	◦ 해당폐기물 반출 ◦ 배출업소 해당 폐기물 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일
유해물질 초과함유(지정폐기물)가 배출업소의 과실인 경우	◦ 해당폐기물 반출 ◦ 배출업소 해당폐기물 6개월 반입금지	반입금지 폐기물 1월 경과후 별표4 규정에 따라 재반입 신청. 단, 생활소각재의 경우 유해물질 초과가 pb(납)인 경우는 해당차량만 반입금지하고, 그외 유해물질 초과시 해당 배출업소 폐기물 1개월 반입금지
유해물질 초과함유(지정폐기물)가 운반업소의 과실인 경우	◦ 해당폐기물 반출 ◦ 운반업소 6개월 반입금지
폐고무류, 불연성 폐가전제품 및 폐가구류, 열경화성 폐합성수지 등의 최대직경 15cm 이상 크기로 반입시	◦ 배출업소 해당 폐기물 반입금지 - 1회위반 : 경고 - 2회위반 : 3일 - 3회위반 : 7일	반출조치에서 제외
검사 불응시	◦ 해당차량 반입금지 - 1회위반 : 3일 - 2회위반 : 7일 - 3회위반 : 15일	반출조치에서 제외

* 비  고

가. 함수율 기준은 폐기물관리법시행규칙 제6조 제1항 별표4 제4호 라목의 기준을 적용한다.

나. 유해물질이라 함은 폐기물관리법시행규칙 제2조 제1항 별표1의 규정에 따른다.

다. 동일 시‧군‧구 또는 동일 운반업소 전체차량이 절반을 초과하여 반입이 금지되어 소속 시‧군‧구청장의 요청에 따라 반입금지 일시를 조정할 수 있다. (단, 반입금지기간 연기는 2회까지 허용할 수 있으며, 매회 1개월을 초과하지 못한다)

라. 전체차량(시‧군‧구 운반업소) 반입금지될 경우 적발일 후 8일째 되는날부터 적용하고 해당 시‧군‧구청장의 요청이 있을시 전체 반입금지일시를 조정할 수 있다. (이때에도 다항의 단서조항을 준용한다)

마. 제재시점은 적발일 후 5일째(공휴일이 포함될 경우 그 일수만큼 가산)되는 날부터 적용 시행한다.

바. 위반횟수 산정은 적발일로부터 6개월간 소급하여 산정한다.

사. 반입금지기간 일수산정은 공휴일을 제외한다.

아. 위반차량의 정지기간이 중복될 경우는 그 기간만큼 추가로 산정한다.

4. 반입규정 위반현황

Violation of Regulation for Disposed Waste

(단위 : 대)	(Unit : Truck)

연 도 Year 월 Month	계 Total	침 출 수 과다함유 Excessive Leachate	재 활 용 미 분 리 Mixed with Recyclables	가 연 성 혼합반입 Mixed with Combustibles	배출시설계 혼 합 Mixed with Facilities Waste	분석기준 초 과 Exceeding Analysis Criteria	노상방류 Emission on the Road	기 타 Others
2000	5,841	2,477	2,506	23	18	1	337	479
2001	3,872	120	2,707	330	19	41	324	331
2002	6,243	171	994	1,447	50	41	386	3,154
2003	9,505	375	595	1,218	41	78	338	6,860
1월	712	18	128	101	3	21		441
2월	1,032	32	181	79	5	1	1	733
3월	955	19	30	85	4	11		806
4월	765	11	32	73	2	10	11	626
5월	671	50	32	61	3	12	2	511
6월	588	34	24	47	1	4	6	472
7월	769	54	45	54	3		91	522
8월	698	33	18	71		7	96	473
9월	820	35	23	119	10	5	114	514
10월	966	33	32	217	4	4	13	663
11월	725	25	24	135	3	1	4	533
12월	804	31	26	176	3	2		566

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립관리처, 검사팀	Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Waste Inspection Team

제 4 부  침 출 수 관 리

LEACHATE MANAGEMENT

침출수처리시설 현황

LEACHATE TREATMENT FACILITIES

Ⅰ. 침출수처리시설 현황

LEACHATE TREATMENT FACILITIES

1. 침출수처리시설 개요

Description of Leachate Treatment Facilities

(단위 : ㎥/일, 억원)	(Unit: ㎥/Day, Hundred Million Won)

	처리용량(㎥/일) Capacity	투자비용(억원) Investment Cost	가동기간 Operating Period
계 Total	10,200	934
침출수처리장 Leachate Treatment Facility	6,700	668억원	2000. 3 ～
제2처리장 Facility No.2	3,500	266억원	1992. 2 ～ 2000. 3

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

2. 침출수 처리 계통도

Treatment Processes for Leachate

1차응집조

2차응집조

침출수처리장

Raw

Leachate

Equalization

Basin

Anaerobic

Digester

Denitrification

Basin

Nitrification

Basin

1st Coagulation

Basin

2nd Coagulation

Basin

Final

Discharge

(미가동시설)

Raw

Leachate

Equalization

Basin

Denitrification

Basin

Nitrification

Basin

Fenton Oxidation

Basin

RBC Reactor

Final

Discharge

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

침출수 발생량

THE LEACHATE GENERATION

Ⅱ. 침 출 수 발 생 량

LEACHATE GENERATION

1. 일평균 침출수 발생량(총괄)

Daily Leachate Generation (Total)

(단위 : ㎥/일)	(Unit: ㎥/Day)

연 도 Year	평 균 Mean		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1992		787	-	-	-	-	-	-	661	954	1,281	851	544	428
1993		1,926	427	1,309	1,143	1,202	1,065	2,824	2,599	2,525	2,763	2,314	2,823	2,123
1994		2,343	2,057	1,914	1,746	1,857	2,275	2,033	2,777	2,530	3,074	2,801	2,893	2,153
1995		3,095	1,998	1,851	2,156	2,038	2,363	2,612	3,897	3,946	4,900	4,168	3,547	3,670
1996		4,537	3,486	3,472	4,040	3,580	4,189	4,680	5,998	5,613	5,065	4,837	5,295	4,183
1997		5,684	4,306	4,453	4,595	4,883	5,712	5,841	7,368	7,558	6,290	5,928	5,376	5,898
1998		6,287	5,481	5,088	5,111	5,797	6,065	6,102	8,043	8,943	7,153	6,420	5,982	5,260
1999		5,899	5,261	5,233	4,693	5,427	5,621	5,642	5,989	7,825	7,006	6,966	5,488	5,574
2000		5,639	5,285	4,973	5,323	5,142	5,074	5,179	5,354	7,589	7,436	5,809	5,390	5,087
2001		5,026	4,364	5,278	5,172	4,594	4,337	4,569	7,196	7,705	5,234	4,200	3,833	3,802
2002		4,420	3,770	3,965	3,695	4,376	4,462	3,831	4,845	6,409	5,397	4,256	3,923	4,056
2003		4,544	3,640	4,299	3,180	3,604	4,302	4,117	5,095	7,226	6,880	4,648	4,036	3,488

* 주   : 2000년 10월 제1매립장 매립종료

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

2. 일평균 침출수 발생량(매립장별)

Daily Leachate Generation (by Site)

(단위 : ㎥/일)	(Unit: ㎥/Day)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1992	787	-	-	-	-	-	-	661	954	1,281	851	544	428
	1993	1,926	427	1,309	1,143	1,202	1,065	2,824	2,599	2,525	2,763	2,314	2,823	2,123
	1994	2,343	2,057	1,914	1,746	1,857	2,275	2,033	2,777	2,530	3,074	2,801	2,893	2,153
	1995	3,095	1,998	1,851	2,156	2,038	2,363	2,612	3,897	3,946	4,900	4,168	3,547	3,670
	1996	4,537	3,486	3,472	4,040	3,580	4,189	4,680	5,998	5,613	5,065	4,837	5,295	4,183
	1997	5,684	4,306	4,453	4,595	4,883	5,712	5,841	7,368	7,558	6,290	5,928	5,376	5,898
	1998	6,287	5,481	5,088	5,111	5,797	6,065	6,102	8,043	8,943	7,153	6,420	5,982	5,260
	1999	5,899	5,261	5,233	4,693	5,427	5,621	5,642	5,989	7,825	7,006	6,966	5,488	5,574
	2000	5,536	5,285	4,973	5,323	5,142	5,074	5,179	5,354	7,589	7,436	5,681	4,994	4,387
	2001	3,483	3,694	3,720	4,042	3,377	3,141	2,936	4,409	5,195	3,415	2,855	2,460	2,523
	2002	2,678	2,397	2,225	2,189	2,461	2,766	2,265	2,994	4,173	3,472	2,614	2,281	2,252
	2003	2,923	1,992	2,449	2,039	2,324	2,930	2,715	3,298	4,959	4,602	2,985	2,590	2,164
제2매립장 Site No.2	2000	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	396	700
	2001	1,543	670	1,558	1,130	1,217	1,196	1,633	2,787	2,510	1,819	1,345	1,373	1,279
	2002	1,742	1,373	1,740	1,506	1,915	1,696	1,566	1,851	2,236	1,925	1,642	1,642	1,804
	2003	1,621	1,648	1,850	1,141	1,280	1,372	1,402	1,797	2,267	2,278	1,663	1,446	1,324

* 주   : 2000년 10월 제1매립장 매립종료

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

3. 연간 침출수 발생량(총괄)

Annual Leachate Generation (Total)

(단위 : ㎥)	(Unit: ㎥)

연 도 Year	계 Total	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1992	135,893	-	-	-	-	-	-	11,904	29,594	38,432	26,378	16,318	13,267
1993	703,038	13,243	36,627	35,426	36,057	33,007	84,710	80,589	78,255	82,872	71,735	84,708	65,809
1994	855,898	63,767	53,613	54,149	55,711	70,514	61,003	86,078	78,433	92,230	86,832	86,802	66,766
1995	1,132,869	61,946	51,839	66,838	61,127	73,266	78,372	120,810	122,311	146,988	129,212	106,397	113,763
1996	1,662,012	108,078	100,690	125,249	107,389	129,856	140,402	185,928	174,011	151,939	149,957	158,836	129,677
1997	2,078,705	133,497	124,688	142,453	146,495	177,065	175,218	228,408	234,304	188,688	183,767	161,281	182,841
1998	2,298,488	169,911	142,466	158,432	173,923	188,018	183,067	249,329	277,225	214,580	199,006	179,468	163,063
1999	2,153,209	163,102	146,533	145,477	162,801	174,241	169,265	185,661	242,585	210,168	215,951	164,627	172,798
2000	2,063,792	163,848	144,224	165,016	154,257	157,283	155,378	165,986	235,265	223,086	180,073	161,690	157,686
2001	1,834,686	135,272	147,776	160,340	137,820	134,457	137,063	223,091	238,829	157,008	130,190	114,960	117,880
2002	1,613,124	116,883	111,021	114,546	131,294	138,315	114,925	150,204	198,677	161,904	131,948	117,670	125,737
2003	1,658,430	112,837	120,364	98,586	108,124	133,349	123,492	157,968	224,022	206,393	114,103	121,083	108,109

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

4. 연간 침출수 발생량(매립장별)

Annual Leachate Generation (by Site)

(단위 : ㎥)	(Unit: ㎥)

연 도 Year		계 Total	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1992	135,893	-	-	-	-	-	-	11,904	29,594	38,432	26,378	16,318	13,267
	1993	703,038	13,243	36,627	35,426	36,057	33,007	84,710	80,589	78,255	82,872	71,735	84,708	65,809
	1994	855,898	63,767	53,613	54,149	55,711	70,514	61,003	86,078	78,433	92,230	86,832	86,802	66,766
	1995	1,132,869	61,946	51,839	66,838	61,127	73,266	78,372	120,810	122,311	146,988	129,212	106,397	113,763
	1996	1,662,012	108,078	100,690	125,249	107,389	129,856	140,402	185,928	174,011	151,939	149,957	158,836	129,677
	1997	2,078,705	133,497	124,688	142,453	146,495	177,065	175,218	228,408	234,304	188,688	183,767	161,281	182,841
	1998	2,298,488	169,911	142,466	158,432	173,923	188,018	183,067	249,329	277,225	214,580	199,006	179,468	163,063
	1999	2,153,209	163,102	146,533	145,477	162,801	174,241	169,265	185,661	242,585	210,168	215,951	164,627	172,798
	2000	2,026,245	163,848	144,224	165,016	154,257	157,283	155,378	165,986	235,265	223,086	176,097	149,806	135,999
	2001	1,271,407	114,511	104,152	125,312	101,319	97,377	88,076	136,688	161,031	102,442	88,490	73,785	78,224
	2002	977,566	74,318	62,295	67,847	73,835	85,737	67,942	92,813	129,350	104,155	81,037	68,416	69,821
	2003	1,066,871	61,740	68,568	63,224	69,719	90,819	81,437	102,252	153,742	138,046	92,537	77,714	67,073
제2매립장 Site No.2	2000	37,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,976	11,884	21,687
	2001	563,279	20,761	43,624	35,028	36,501	37,080	48,987	86,403	77,798	54,566	41,700	41,175	39,656
	2002	635,558	42,565	48,726	46,699	57,459	52,578	46,983	57,391	69,327	57,749	50,911	49,254	55,916
	2003	591,559	51,097	51,796	35,362	38,405	42,530	42,055	55,716	70,280	68,347	51,566	43,369	41,036

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

5. 일평균 침출수 처리량

Daily Leachate Treatment

(단위 : ㎥/일)	(Unit: ㎥/Day)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1992	640	-	-	-	-	-	-	-	700	900	600	600	400
1993	1,996	739	1,203	1,071	1,276	1,362	3,261	3,063	3,096	1,641	2,054	2,750	2,439
1994	2,498	2,145	2,128	2,159	1,832	2,540	2,108	2,934	2,618	3,083	2,886	3,270	2,270
1995	2,983	2,048	1,866	1,990	2,070	1,991	2,255	3,222	3,866	4,704	4,425	3,843	3,515
1996	3,976 (1,347)	3,511	3,485	3,301	3,361	3,880	4,424	4,314	4,878 (1,664)	3,804 (1,613)	4,024	4,444 (711)	4,285 (1,388)
1997	5,885 (1,847)	3,081	4,123 (521)	5,421 (1,646)	5,605 (1,619)	5,923 (2,007)	6,849 (2,456)	6,846 (2,479)	6,928 (2,552)	6,824 (2,523)	6,877 (2,554)	5,855 (1,748)	6,288 (1,967)
1998	6,283 (2,192)	5,382 (1,102)	5,869 (1,665)	5,229 (1,348)	5,895 (1,583)	5,598 (1,682)	5,660 (1,797)	6,407 (2,319)	7,263 (2,942)	7,376 (3,152)	7,568 (3,320)	7,382 (3,247)	5,772 (2,148)
1999	5,913 (2,116)	5,805 (2,249)	5,045 (1,098)	3,853	4,314	4,191 (348)	6,974 (2,824)	4,087 (3,328)	5,272 (3,434)	6,199 (3,983)	7,634 (4,030)	9,306 (4,078)	8,295
2000	5,835	6,712	4,835	5,155	5,244	5,043	5,143	4,985	5,584	6,390	7,199	7,202	6,485
2001	5,076	4,411	5,096	5,186	4,244	3,862	4,133	6,435	9,391	6,164	4,301	3,771	3,860
2002	4,575	3,728	4,062	3,678	4,241	4,531	4,554	5,037	7,036	5,741	4,486	3,518	4,232
2003	4,718	3,078	3,728	4,717	3,565	5,060	3,964	5,310	6,268	7,423	5,696	4,242	3,481

* 주   : (  ) 안은 이송처리량임

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

침출수 수질(원수)

WATER QUALITY OF RAW LEACHATE

Ⅲ. 침 출 수 수 질 (원 수)

WATER QUALITY OF RAW LEACHATE

1. 연도별 침출수 원수 수질

	연 도 Year	수소이온 농 도 pH	생물화학적산소요구량 BOD (mg/ℓ)	화 학 적 산소요구량 CODcr (mg/ℓ)	부유물질 SS (mg/ℓ)	총 질 소 T-N (mg/ℓ)	암모니아성질 소 NH4+-N (mg/ℓ)	총 인 T-P (mg/ℓ)
제1매립장 Site No.1	1993	7.0	6887	-	448	550	296	7.73
	1994	7.6	3439	6045	468	1163	729	14.27
	1995	7.6	2195	3988	229	1293	935	6.11
	1996	7.7	3057	6083	315	1677	1306	6.67
	1997	7.9	2955	5420	191	1923	1648	8.28
	1998	7.9	2559	4786	222	1903	1785	11.01
	1999	8.0	2145	4457	189	1964	1814	13.13
	2000	8.3	1541	3994	394	2079	1853	12.96
	2001	8.1	266	1854	92	1974	1762	14.17
	2002	8.0	243	1749	81	1952	1799	13.17
	2003	8.0	203	1699	70	1886	1746	24.79
제2매립장 Site No.2	2000	6.3	14585	24835	190	589	301	9.58
	2001	6.2	20195	28624	459	947	661	27.72
	2002	6.9	12151	17057	515	965	849	8.23
	2003	7.7	4058	6813	321	1271	1165	14.03

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀

Annual Water Quality of Raw Leachate

	연 도 Year	시 안 CN (mg/ℓ)	구 리 Cu (mg/ℓ)	카 드 뮴 Cd (mg/ℓ)	수 은 Hg (mg/ℓ)	비 소 As (mg/ℓ)	납 Pb (mg/ℓ)	6가크롬 Cr6+ (mg/ℓ)
제1매립장 Site No.1	1993	0.007	0.050	0.007	0.001	0.081	0.109	0.121
	1994	0.010	0.067	0.013	0.001	0.027	0.125	0.067
	1995	ND	0.099	0.014	ND	ND	0.165	0.061
	1996	ND	0.100	0.003	ND	ND	0.090	0.118
	1997	ND	0.055	ND	ND	ND	ND	0.048
	1998	ND	0.096	0.002	ND	ND	0.022	0.051
	1999	ND	0.203	0.018	ND	ND	0.046	0.103
	2000	ND	0.118	0.008	ND	ND	0.031	0.097
	2001	0.002	0.125	ND	ND	0.001	0.015	0.064
	2002	ND	0.054	0.001	ND	ND	0.042	0.067
	2003	ND	0.015	ND	ND	ND	0.013	0.050
제2매립장 Site No.2	2000	ND	0.177	0.004	ND	ND	ND	0.127
	2001	0.006	0.137	0.005	ND	ND	0.071	0.188
	2002	ND	0.105	0.0003	ND	ND	0.037	0.117
	2003	ND	0.164	ND	ND	ND	0.02	0.098

Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

2. 측정항목별 침출수 원수 수질

Water Quality of Raw Leachate by Items

□ 수소이온농도  pH

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	7.0	7.3	6.9	5.9	6.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.6	7.7	7.6
	1994	7.6	7.4	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	1995	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.7
	1996	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	7.8
	1997	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8
	1998	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	8.2	8.1	8.2
	1999	8.0	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1
	2000	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.4	8.3
	2001	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2
	2002	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.8	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1
	2003	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.1	8.2	8.1
제2매립장 Site No.2	2000	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.4	6.4
	2001	6.2	6.0	5.7	5.8	5.7	5.8	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.8
	2002	6.9	6.9	6.6	6.8	6.4	6.6	7.0	7.0	7.1	7.2	7.5	7.4	7.0
	2003	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.9	7.9

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

□ 생물화학적산소요구량  BOD

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	6887	4868	3450	11230	15737	5820	5642	6207	7349	7487	6101	4518	4230
	1994	3439	4936	4168	4463	4304	3858	3830	3480	2817	2779	2621	1931	2082
	1995	2195	2239	1231	1273	573	566	1794	4638	3900	3213	2740	1808	2360
	1996	3057	2197	3050	3373	3213	2971	3687	4804	3599	3357	2056	2083	2289
	1997	2955	2630	2037	2625	3686	3400	4025	3612	3611	2445	2104	2277	3009
	1998	2559	2880	2404	1999	2390	3333	4006	3623	2450	2544	1708	1373	1998
	1999	2145	1488	1886	1901	2643	2563	2926	2976	2232	2116	1576	1952	1484
	2000	1541	1206	1353	2121	2127	2104	2109	1836	1939	1385	736	1156	422
	2001	266	239	233	196	303	217	205	760	193	207	248	214	180
	2002	243	149	163	219	229	225	254	405	327	278	201	248	218
	2003	203	184	265	212	239	220	267	213	158	154	178	181	169
제2매립장 Site No.2	2000	14585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12896	16704	14155
	2001	20195	15846	13420	18259	20287	24587	24517	16922	16866	23418	23945	24508	19761
	2002	12151	12031	12808	12600	14018	12813	10178	12973	14339	16985	9918	7211	9944
	2003	4058	4516	4401	10469	7536	4959	3985	2965	2683	2577	1731	1487	1391

□ 화학적산소요구량  CODCr

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1994	6045	9219	8328	8067	6174	6552	6250	4975	5829	5292	4087	3934	3829
	1995	3988	4443	2892	2461	2320	2182	4386	6032	5283	5046	4371	3955	4489
	1996	6083	5571	6673	6636	6200	5860	7000	8470	6320	5915	4780	4850	4720
	1997	5420	5920	5010	6250	5400	5710	5440	5980	5903	4310	4513	4789	5814
	1998	4786	5497	5018	4217	4460	5677	6630	5924	4081	4545	3815	3511	4051
	1999	4457	3477	3833	4210	5099	5248	5290	5291	4491	4478	3970	4295	3800
	2000	3994	3506	3651	4851	4983	5158	4979	4671	4353	3744	2817	2924	2289
	2001	1854	2055	1911	1877	2218	1968	1966	2229	1308	1635	1740	1734	1602
	2002	1749	1734	1711	1751	1754	1584	1850	1893	1464	1468	1636	1980	2161
	2003	1699	2004	2271	2029	1931	1736	1879	1569	1143	1104	1465	1594	1666
제2매립장 Site No.2	2000	24835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24059	28026	22419
	2001	28624	24255	19240	26613	29751	34484	32198	25951	26705	29188	33144	35011	26947
	2002	17057	17520	18208	17140	19125	17801	15217	18030	19359	21431	15009	12165	13680
	2003	6813	7681	7716	16357	10243	7816	6473	5460	4720	4454	3667	3547	3629

□ 부유물질  SS

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	448	482	335	209	393	238	244	242	704	593	709	708	515
	1994	468	611	491	700	916	497	355	225	690	313	342	205	267
	1995	229	213	156	229	100	84	160	242	263	238	184	446	431
	1996	315	411	408	376	530	443	270	377	205	251	197	144	167
	1997	191	176	122	162	215	167	221	430	244	93	112	114	244
	1998	222	406	219	173	160	189	293	320	130	130	189	189	267
	1999	189	98	281	217	220	296	140	207	189	250	163	115	94
	2000	394	141	382	337	529	599	564	710	908	290	98	131	44
	2001	92	63	51	115	309	39	69	214	47	28	46	53	67
	2002	81	104	80	99	167	62	45	117	102	70	36	31	56
	2003	70	40	26	51	81	121	76	74	54	70	97	66	81
제2매립장 Site No.2	2000	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	256
	2001	459	256	243	199	337	517	552	373	379	357	394	1062	838
	2002	515	552	681	521	1068	543	464	601	516	459	274	195	310
	2003	321	166	208	453	438	331	474	339	268	326	307	273	265

□ 총질소  T-N

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	550	220	228	267	1479	229	327	429	34	743	743	782	1113
	1994	1163	1121	1114	1071	1180	1133	1412	1149	1190	1161	1071	1102	1251
	1995	1293	1218	1249	1035	1207	1120	1177	1016	1351	1486	1451	1610	1596
	1996	1677	1596	1771	1690	1833	1722	1772	1490	1489	1743	1763	1638	1614
	1997	1923	1818	1873	1877	1892	1681	1825	2103	1900	2056	1980	2061	2015
	1998	1903	2035	2147	2058	1878	1947	1995	1734	1460	1844	1896	1866	1977
	1999	1964	1941	1983	2091	2148	2116	2114	2031	1602	1843	1820	1918	1966
	2000	2079	2175	2235	2251	2278	2272	2189	2230	2108	1789	1795	1716	1913
	2001	1974	2164	2115	2044	2193	2248	2275	1585	1434	1786	1989	2063	1789
	2002	1952	2030	2012	2121	2154	1790	2063	1908	1369	1631	1922	2170	2258
	2003	1886	2237	2275	2252	2188	1968	1918	1569	1313	1314	1762	1874	1963
제2매립장 Site No.2	2000	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623	619	524
	2001	947	611	489	708	832	1020	1009	837	929	1073	1344	1279	1231
	2002	965	840	673	720	760	860	856	1020	1090	1221	1216	1237	1090
	2003	1271	1019	892	1458	1280	1173	1299	1323	1273	1188	1379	1433	1533

□ 암모니아성질소  NH4+-N

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	296	128	78	148	35	8	728	436	312	348	401	638	-
	1994	729	640	638	692	443	452	875	852	965	894	755	700	837
	1995	935	924	1124	812	900	882	832	746	766	1030	1046	1076	1084
	1996	1306	958	1222	1386	1209	1514	1614	1208	1161	1208	1297	1443	1449
	1997	1648	1602	1529	1658	1672	1466	1369	1555	1547	1748	1858	1903	1874
	1998	1785	1934	2003	1961	1753	1843	1860	1628	1382	1734	1753	1702	1868
	1999	1814	1803	1863	1989	1973	1958	2018	1902	1529	1532	1545	1824	1829
	2000	1853	2011	2016	2012	1901	1780	1949	1971	1972	1600	1677	1617	1727
	2001	1762	1877	1860	1694	1884	1898	1904	1383	1357	1725	1901	1957	1699
	2002	1799	1846	1914	1973	1964	1672	1895	1766	1288	1503	1753	1950	2063
	2003	1746	2056	2131	2051	2021	1784	1828	1509	1211	1245	1597	1705	1813
제2매립장 Site No.1	2000	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	341	309
	2001	661	342	268	360	406	563	617	604	743	808	1055	1104	1061
	2002	849	790	549	612	582	707	764	847	1025	1129	1125	1124	941
	2003	1165	933	844	1326	1184	1085	1218	1217	1140	1073	1243	1305	1416

□ 총인  T-P

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	7.73	13.50	3.71	17.48	1.45	1.17	5.37	2.73	-	7.41	10.87	10.64	10.73
	1994	14.27	9.62	9.04	7.92	17.00	10.40	14.12	16.23	55.03	8.46	8.95	7.53	6.93
	1995	6.11	6.98	6.57	6.14	5.81	5.75	3.62	4.16	6.23	6.34	6.75	6.54	8.47
	1996	6.67	8.20	8.26	8.09	7.17	8.13	6.99	4.96	-	-	-	3.70	4.54
	1997	8.28	7.22	6.16	6.39	5.23	7.21	7.89	11.19	-	9.75	10.09	10.61	9.36
	1998	11.01	12.23	12.35	11.42	9.95	11.62	10.93	11.58	7.15	10.66	11.01	12.30	10.90
	1999	13.13	10.90	12.20	13.16	13.23	16.32	16.59	12.96	12.44	12.02	13.28	12.59	11.81
	2000	12.96	11.64	13.90	12.36	13.32	15.14	12.17	13.42	15.74	11.39	11.97	11.54	12.96
	2001	14.17	13.34	12.61	18.19	23.74	16.10	14.27	9.55	10.39	12.35	12.82	13.44	13.22
	2002	13.17	13.98	12.66	13.31	14.19	12.11	14.78	15.45	10.91	11.12	11.86	13.83	13.88
	2003	24.79	14.57	20.76	18.77	45.75	48.00	49.89	40.40	11.88	10.95	9.74	13.39	13.32
제2매립장 Site No.2	2000	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.58
	2001	27.72	19.43	27.68	49.72	37.66	62.17	46.24	12.95	12.79	20.32	14.27	17.95	11.52
	2002	8.23	6.45	9.45	11.13	11.73	6.41	6.23	6.62	6.46	6.98	4.64	6.43	16.20
	2003	14.03	6.31	7.03	9.86	21.75	24.00	27.06	28.05	8.40	10.14	7.30	8.50	9.94

□ 시안  CN

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.007	0.023	-	0.003	-	ND	ND	0.013	0.015	ND	0.017	0.004	ND
	1994	0.010	ND	0.040	ND	ND	0.020	0.015	0.010	0.010	ND	0.010	0.010	ND
	1995	ND	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	ND
	1996	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
	1999	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2001	0.002	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.1	2000	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
	2001	0.006	0.010	0.007	0.015	0.005	0.015	ND	0.007	ND	0.007	0.012	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 구리  Cu

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.050	ND	0.058	0.023	0.063	0.036	0.072	0.028	0.064	0.059	0.059	0.046	0.092
	1994	0.067	0.154	0.026	0.235	0.086	0.048	0.080	0.007	0.039	0.032	0.035	0.031	0.036
	1995	0.099	0.137	0.096	0.079	0.153	0.086	0.036	0.068	0.016	0.050	0.390	0.042	0.033
	1996	0.100	0.027	0.440	0.146	0.032	0.005	0.093	0.127	0.100	0.062	0.052	0.064	0.047
	1997	0.055	ND	0.063	0.075	0.043	0.031	0.066	0.067	0.103	0.043	0.012	0.057	0.102
	1998	0.096	0.077	0.068	0.107	0.064	0.064	0.080	0.107	0.068	0.037	0.034	0.363	0.085
	1999	0.203	0.075	0.258	1.065	0.099	0.182	0.274	0.066	0.077	0.101	0.086	0.064	0.082
	2000	0.118	0.061	0.098	0.040	0.033	0.241	0.129	0.126	0.128	0.283	0.123	0.054	0.098
	2001	0.125	0.056	0.658	0.201	0.104	0.121	0.056	0.027	0.070	0.033	0.104	0.065	0.006
	2002	0.054	0.065	0.083	0.024	0.077	0.030	0.043	0.043	0.031	0.017	0.149	0.048	0.042
	2003	0.015	ND	ND	0.061	0.006	0.009	0.007	ND	0.015	0.080	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.2	2000	0.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	-	0.333
	2001	0.137	0.280	0.050	0.188	0.078	0.283	0.245	0.031	0.090	0.069	0.151	0.137	0.044
	2002	0.105	0.068	0.217	0.032	0.190	0.032	0.053	0.055	0.035	0.100	0.118	0.049	0.314
	2003	0.164	0.332	0.255	N.D	0.143	0.014	0.421	0.233	0.18	0.237	0.057	0.058	0.043

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 카드뮴  Cd

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.007	ND	0.003	0.006	0.040	0.005	ND	0.003	0.013	0.003	0.002	0.001	0.005
	1994	0.013	0.012	0.006	0.009	0.070	0.009	0.022	ND	ND	0.004	0.006	0.012	ND
	1995	0.014	0.010	0.008	ND	0.060	0.058	ND	0.032	ND	ND	ND	ND	ND
	1996	0.003	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	0.013	ND	0.014	ND	ND
	1997	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND
	1998	0.002	ND	0.004	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	0.004	ND	0.005	ND
	1999	0.018	ND	0.008	ND	ND	ND	0.173	0.006	0.009	0.016	0.005	ND	ND
	2000	0.008	ND	0.013	0.007	ND	ND	ND	ND	0.006	0.073	ND	ND	ND
	2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	0.001	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.2	2000	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-	ND
	2001	0.005	0.003	ND	0.008	0.030	0.007	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	0.0003	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 수은  Hg

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.001	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	ND	0.001	0.001	0.001
	1994	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	1995	ND	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	ND	0.001	0.001	0.001	0.001
	1996	ND	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ND	ND
	1997	ND	ND	0.001	ND	ND	0.001	0.001	ND	ND	ND	0.001	ND	ND
	1998	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1999	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.2	2000	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
	2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 비소  As

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.081	0.038	-	0.047	0.385	ND	ND	0.089	0.124	0.062	0.132	0.019	ND
	1994	0.027	0.065	ND	0.105	0.110	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
	1995	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1996	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1997	ND	ND	ND	0.005	ND	0.008	ND	0.010	0.010	ND	0.007	ND	ND
	1998	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1999	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2001	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.2	2000	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
	2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND
	2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 납  Pb

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.109	ND	0.080	0.033	0.449	0.100	0.186	0.083	0.150	0.070	0.057	0.039	0.065
	1994	0.125	0.079	0.140	0.300	0.195	0.450	ND	ND	ND	0.130	0.060	0.077	0.075
	1995	0.165	0.110	0.100	0.200	0.310	0.130	0.080	0.420	0.210	0.110	0.060	0.080	0.170
	1996	0.090	0.140	0.090	0.060	0.060	ND	0.640	ND	0.070	ND	ND	ND	ND
	1997	ND	0.070	0.050	0.050	0.050	ND	ND	0.020	0.070	ND	ND	ND	ND
	1998	0.022	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	0.057	0.056	ND	0.040	0.043
	1999	0.046	ND	0.083	ND	ND	0.046	0.213	0.048	0.060	0.004	0.050	ND	0.050
	2000	0.031	0.070	0.060	ND	ND	ND	ND	0.080	ND	0.126	ND	0.040	ND
	2001	0.015	0.040	0.040	ND	ND	ND	0.040	ND	0.060	ND	ND	ND	ND
	2002	0.042	0.092	0.044	0.041	ND	ND	0.047	ND	0.140	ND	0.105	ND	0.040
	2003	0.013	ND	ND	0.09	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND
제2매립장 Site No.2	2000	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
	2001	0.071	0.060	0.025	0.203	0.090	0.135	0.100	ND	0.060	0.070	0.044	0.020	0.042
	2002	0.037	0.076	0.077	ND	0.107	ND	ND	0.135	ND	ND	ND	ND	0.050
	2003	0.020	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	0.06	0.04	0.04	0.04	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 6가크롬  Cr6+

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year		평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제1매립장 Site No.1	1993	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057	0.053	0.075	0.299
	1994	0.067	0.138	0.068	0.067	0.055	0.075	0.070	0.075	0.040	0.040	0.050	0.053	0.075
	1995	0.061	0.070	0.090	0.060	0.050	0.050	0.070	0.100	0.030	0.040	0.090	0.060	0.020
	1996	0.118	0.050	0.060	0.100	0.090	0.600	0.144	0.090	0.124	0.010	0.080	0.030	0.040
	1997	0.048	0.030	0.040	0.060	0.040	0.030	0.030	0.090	0.050	0.028	0.028	0.079	0.069
	1998	0.051	N.D	N.D	0.087	0.048	0.049	0.061	0.048	0.028	0.060	0.079	0.089	0.067
	1999	0.103	0.066	0.075	0.044	0.160	0.097	0.151	0.119	0.103	0.094	0.134	0.072	0.116
	2000	0.097	0.125	0.055	0.016	0.082	0.133	0.099	0.237	0.095	0.049	0.097	0.070	0.101
	2001	0.064	0.082	0.069	0.078	0.066	0.072	0.065	0.040	0.047	0.053	0.039	0.080	0.073
	2002	0.067	0.071	0.075	0.081	0.067	0.070	0.065	0.065	0.037	0.046	0.043	0.074	0.108
	2003	0.050	0.040	0.048	0.054	0.045	0.047	0.052	0.046	0.047	0.037	0.057	0.060	0.068
제2매립장 Site No.2	2000	0.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067	-	0.186
	2001	0.188	0.137	0.074	0.306	0.163	0.265	0.228	0.065	0.179	0.257	0.113	0.208	0.257
	2002	0.117	0.184	0.167	0.121	0.229	0.106	0.073	0.103	0.079	0.079	0.068	0.063	0.130
	2003	0.098	0.059	0.043	0.125	0.069	0.088	0.115	0.113	0.091	0.094	0.114	0.119	0.145

침출수 수질(처리수)

WATER QUALITY OF TREATED LEACHATE

Ⅳ. 침 출 수 수 질 (처 리 수)

WATER QUALITY OF TREATED LEACHATE

1. 연도별 침출수 처리수 수질

연 도 Year	수소이온 농 도 pH	생물화학적 산소요구량 BOD (mg/ℓ)	화 학 적 산소요구량 CODcr (mg/ℓ)	부유물질 SS (mg/ℓ)	총 질 소 T-N (mg/ℓ)	암모니아성 질 소 NH4+-N (mg/ℓ)	총 인 T-P (mg/ℓ)
배출기준 Standard	5.8~8.0	70	800 (80%)	70		100 (90%)	8
1993	8.2	45	-	84	392	174	4.17
1994	8.2	45	974	142	860	246	5.77
1995	8.3	125	760	34	954	557	0.43
1996	7.6	39	966	17	1255	1002	0.26
1997	7.7	9	740	11	1301	1166	0.08
1998	7.7	12	325	17	1281	1183	0.10
1999	7.4	14	284	25	950	663	0.13
2000	7.1	17	234	25	577	16	0.09
2001	7.1	9	184	8	163	7	0.09
2002	7.0	10	194	11	128	9	0.07
2003	6.9	9	253	10	177	10	0.15

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀

Annual Water Quality of Treated Leachate

연 도 Year	시 안 CN (mg/ℓ)	구 리 Cu (mg/ℓ)	카 드 뮴 Cd (mg/ℓ)	수 은 Hg (mg/ℓ)	비 소 As (mg/ℓ)	납 Pb (mg/ℓ)	6가크롬 Cr6+ (mg/ℓ)
배출기준 Standard	1	3	0.1	0.005	0.5	1	0.5
1993	0.030	0.011	0.003	ND	0.027	0.038	0.036
1994	0.010	0.023	0.007	ND	0.030	0.072	0.030
1995	0.022	0.022	0.007	ND	0.005	0.067	0.011
1996	0.019	0.049	0.002	ND	N.D	0.074	0.020
1997	0.005	0.065	0.001	ND	N.D	0.006	ND
1998	0.008	0.027	0.001	ND	N.D	0.004	0.001
1999	0.001	0.069	0.014	ND	N.D	0.158	0.001
2000	ND	0.036	0.005	ND	0.009	0.039	ND
2001	ND	0.005	ND	ND	ND	0.002	ND
2002	ND	0.013	0.001	ND	ND	0.020	0.001
2003	ND	0.003	ND	ND	ND	0.001	ND

Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

2. 측정항목별 침출수 처리수 수질

Water Quality of Treated Leachate by Items

□ 수소이온농도  pH

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	8.2	7.9	8.2	8.0	8.1	8.3	8.4	8.3	8.0	7.9	8.1	8.4	8.4
1994	8.2	8.6	8.7	8.6	8.8	8.5	7.5	8.2	7.9	7.6	7.5	8.0	8.3
1995	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.3	8.5	8.5	8.4	8.5	8.0
1996	7.6	7.5	7.3	7.1	7.6	8.1	7.6	7.2	7.5	7.5	7.6	7.9	8.0
1997	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.2	7.6	7.9	7.9	7.8	7.6
1998	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8
1999	7.4	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	6.7	7.4	7.1	7.0	7.0	6.9
2000	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	6.9	6.8	7.1	6.8	7.1	7.3
2001	7.1	7.4	7.1	7.0	7.1	6.7	7.2	7.3	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1
2002	7.0	7.2	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9
2003	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.9	6.9

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 시설운영처, 시설운영팀            Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Facilities Operation Team

□ 생물화학적산소요구량  BOD

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	45	60	27	81	59	25	17	33	29	58	49	69	38
1994	45	51	65	58	50	53	41	56	44	48	32	20	15
1995	125	33	7	6	7	6	6	114	403	411	281	153	73
1996	39	44	50	52	46	39	41	33	69	47	12	12	16
1997	9	8	9	8	9	9	12	6	6	9	9	9	16
1998	12	14	11	10	22	10	15	18	10	8	6	10	14
1999	14	12	12	12	14	11	9	16	16	11	16	20	18
2000	17	18	19	19	19	13	21	20	17	16	15	14	12
2001	9	14	10	7	6	8	10	8	7	12	8	8	9
2002	10	10	9	11	11	10	8	9	11	12	12	11	13
2003	9	11	12	8	10	10	8	8	8	7	7	12	7

□ 화학적산소요구량  COD

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1994	974	1006	1198	1182	1249	961	1027	931	960	1091	589	699	793
1995	760	735	591	534	621	619	719	550	478	1218	961	1182	917
1996	966	1039	1267	1052	939	1021	950	906	1112	954	739	765	842
1997	740	836	656	912	891	639	795	738	600	626	715	732	742
1998	325	712	554	385	325	279	231	217	188	205	268	264	271
1999	284	286	275	361	299	290	289	157	316	229	232	264	412
2000	234	238	243	214	207	243	231	280	258	256	260	196	183
2001	184	171	161	167	188	200	204	194	154	168	188	203	209
2002	194	198	186	179	177	187	176	197	193	188	201	225	224
2003	253	253	237	259	273	239	218	273	257	233	259	262	276

□ 부유물질  SS

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	84	186	90	-	78	70	48	102	56	76	65	77	81
1994	142	89	97	109	284	154	207	192	173	164	97	39	97
1995	34	92	11	15	11	9	9	18	23	69	56	67	29
1996	17	17	35	10	15	8	7	6	37	19	14	14	17
1997	11	12	9	7	8	5	14	25	7	5	7	10	19
1998	17	14	19	18	22	22	18	29	13	5	8	17	14
1999	25	9	17	19	6	19	19	25	44	45	46	34	12
2000	25	9	14	19	40	38	50	48	50	7	9	7	6
2001	8	9	4	5	6	5	6	17	8	7	9	11	7
2002	11	13	10	12	25	10	9	11	11	7	10	8	8
2003	10	8	7	11	9	11	18	11	13	9	8	8	12

□ 총질소  T-N

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	392	100	220	282	769	225	300	209	139	678	532	520	725
1994	860	805	912	964	886	871	947	675	572	965	892	953	875
1995	954	1019	873	883	1025	968	761	642	696	949	972	1352	1313
1996	1255	1272	1503	1512	1473	1442	1248	810	900	1140	1283	1212	1261
1997	1301	1365	1346	1488	1388	1272	1170	1070	1045	1144	1413	1471	1439
1998	1281	1701	1805	1586	1265	1270	1240	1027	766	888	1094	1273	1460
1999	950	1541	1495	1556	1358	1349	1274	453	432	343	540	524	538
2000	577	480	583	503	626	746	584	736	789	445	696	466	271
2001	163	232	163	260	160	200	157	125	174	181	125	93	88
2002	128	160	104	85	77	95	106	186	137	90	149	196	154
2003	177	181	133	196	169	190	259	171	139	150	220	156	161

□ 암모니아성질소  NH4+-N

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	174	95	148	166	30	78	-	-	-	251	176	184	441
1994	246	384	292	567	349	249	103	123	29	205	151	226	269
1995	557	401	447	467	554	566	493	373	488	712	662	716	804
1996	1002	737	981	1254	1274	1353	951	491	676	959	1012	1133	1199
1997	1166	1269	1142	1378	1327	1199	789	803	857	1075	1330	1466	1360
1998	1183	1626	1629	1408	1197	1250	1198	1033	679	810	895	1071	1398
1999	663	1448	1377	1344	1256	1230	1190	12	69	18	8	4	4
2000	16	4	4	5	7	18	12	75	17	7	32	6	6
2001	7	6	11	9	6	6	8	6	6	7	7	7	8
2002	9	7	7	7	9	6	5	13	5	5	6	8	27
2003	10	13	14	17	9	6	12	11	8	5	5	9	6

* 주   : 1999년 7월 이후 침출수배출허용기준 적용에 따라 시설개선 등 실시

□ 총인  T-P

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	4.17	3.00	3.00	6.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	8.00	4.00	12.00	4.00
1994	5.77	2.88	2.45	3.38	8.55	7.80	10.58	9.90	7.20	7.89	5.03	1.25	2.31
1995	0.43	0.72	0.12	0.15	0.11	0.09	0.05	0.07	0.13	0.35	0.53	2.43	0.41
1996	0.26	0.40	1.07	0.26	0.15	0.16	0.23	0.11	-	-	0.05	0.07	0.07
1997	0.08	0.08	0.08	0.04	0.03	0.07	0.07	0.08	0.07	0.16	0.09	0.10	0.11
1998	0.10	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.05	0.10	0.07	0.07
1999	0.13	0.09	0.10	0.18	0.08	0.10	0.10	0.38	0.16	0.11	0.10	0.12	0.09
2000	0.09	0.11	0.12	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
2001	0.09	0.10	0.17	0.10	0.07	0.08	0.06	0.10	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08
2002	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.10	0.08
2003	0.15	0.05	0.09	0.13	0.19	0.32	0.26	0.20	0.09	0.08	0.14	0.12	0.13

□ 시안  CN

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.030	0.012	ND	-	-	-	-	0.200	0.010	ND	0.015	0.004	ND
1994	0.010	ND	0.030	ND	ND	0.010	0.010	0.010	ND	ND	0.010	0.020	0.025
1995	0.022	0.040	ND	0.020	0.030	ND	0.010	0.030	0.020	0.010	0.020	ND	0.020
1996	0.019	0.020	0.020	0.038	0.010	0.020	0.010	0.018	0.024	N.D	0.020	0.020	0.010
1997	0.005	0.014	ND	0.030	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	0.005	0.005	ND
1998	0.008	0.010	0.008	0.013	0.010	0.005	0.010	0.006	0.010	ND	0.013	0.010	ND
1999	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.003	ND	ND	ND	ND
2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2001	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 구리  Cu

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.011	0.014	0.074	ND	ND	ND	-	ND	0.009	ND	0.008	0.003	0.013
1994	0.023	0.010	0.011	ND	0.040	0.053	0.046	0.012	0.028	0.025	0.025	0.016	0.013
1995	0.022	0.020	0.039	0.023	0.031	0.016	0.054	0.013	0.007	0.013	0.007	0.018	0.018
1996	0.049	0.036	0.036	0.076	0.104	0.047	0.037	0.056	0.084	0.021	0.025	0.023	0.048
1997	0.065	ND	0.041	0.066	0.011	0.027	0.077	0.026	0.218	0.210	0.048	0.026	0.028
1998	0.027	0.066	0.019	0.023	0.061	0.021	0.024	0.030	0.016	0.018	0.016	0.015	0.020
1999	0.069	0.041	0.025	0.037	0.046	0.017	0.025	0.084	0.115	0.090	0.098	0.124	0.123
2000	0.036	0.060	0.035	0.066	0.042	0.041	0.031	0.053	0.013	0.026	0.026	0.015	0.024
2001	0.005	0.009	0.003	0.008	0.015	0.007	0.004	0.001	0.003	0.003	0.001	0.010	0.001
2002	0.013	0.013	0.026	0.002	0.010	0.002	0.022	0.006	0.017	0.008	0.024	0.011	0.013
2003	0.003	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	0.003	0.002	0.011

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 카드뮴  Cd

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.003	ND	ND	ND	0.011	-	-	ND	0.006	ND	ND	ND	0.009
1994	0.007	0.004	0.005	0.008	0.017	0.040	0.010	ND	ND	ND	ND	0.002	0.002
1995	0.007	0.001	0.027	ND	0.010	ND	ND	0.027	0.002	0.005	ND	ND	0.006
1996	0.002	0.014	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1997	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	0.016	ND	ND
1998	0.001	0.004	ND	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1999	0.014	0.007	0.005	0.002	0.007	ND	0.002	0.040	0.020	0.015	0.018	0.026	0.024
2000	0.005	0.016	0.020	0.020	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.001	ND
2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2002	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	0.014
2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 수은  Hg

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	ND	-	ND	0.001	ND	ND
1994	ND	0.001	ND	ND	0.001	ND	ND	0.001	0.001	ND	0.001	ND	ND
1995	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1996	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND
1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1999	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 비소  As

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.027	ND	ND	ND	0.239	-	-	0.016	0.010	ND	ND	ND	ND
1994	0.030	0.060	ND	ND	0.060	0.145	ND	ND	ND	0.090	ND	ND	ND
1995	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND	ND	0.012	0.020
1996	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1999	0.028	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	0.068	0.062	0.058	0.050	0.064
2000	0.009	0.044	0.035	0.026	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 납  Pb

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.038	ND	ND	ND	0.250	0.050	-	0.034	0.025	ND	ND	0.030	0.031
1994	0.072	ND	0.105	ND	0.280	0.420	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	0.040
1995	0.067	0.090	0.080	0.035	0.090	0.060	ND	0.223	0.108	0.015	ND	0.050	0.048
1996	0.074	0.040	0.020	0.013	ND	0.180	0.630	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1997	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	0.066	ND	ND
1998	0.004	ND	ND	ND	0.051	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1999	0.158	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	0.222	0.400	0.260	0.325	0.410	0.271
2000	0.039	0.156	0.148	0.100	ND	ND	ND	0.016	ND	ND	ND	ND	0.045
2001	0.002	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
2002	0.020	0.012	ND	ND	0.019	0.026	0.055	0.012	ND	ND	0.051	ND	0.061
2003	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ 6가크롬  Cr6+

(단위 : mg/ℓ)	(Unit: mg/ℓ)

연 도 Year	평 균 Mean	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1993	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.027	0.051	0.035
1994	0.030	0.055	0.063	0.030	0.015	0.025	0.035	0.040	0.010	0.020	0.025	0.030	0.010
1995	0.011	0.015	0.015	0.010	0.005	ND	0.005	0.007	ND	ND	0.010	0.060	ND
1996	0.020	0.020	0.020	0.070	0.070	0.010	0.014	0.010	0.017	ND	0.010	ND	ND
1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1998	0.001	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1999	0.001	ND	0.005	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2000	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2002	0.001	0.004	0.002	ND	ND	0.002	ND	0.001	0.003	ND	ND	ND	ND
2003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	0.002

* ND  : 불검출(Not Detected)

제 5 부  매 립 가 스 관 리

LANDFILL GAS (LFG) MANAGEMENT

매립가스 관리시설 현황

LFG MANAGEMENT FACILITIES

Ⅰ. 매립가스관리시설 현황

LFG MANAGEMENT FACILITIES

1. 매립가스 포집·소각시설

LFG Collection and Flaring Facilities

	중 앙 소 각 시 설 LFG Flaring Facility	간 이 소 각 시 설 Flare Stack
처리용량 Capacity	85 ㎥/min × 4대 170 ㎥/min × 2대	제1매립장 : 0.8 ㎥/min × 71기 제2매립장 : 1.9 ㎥/min × 108기
브로아 Blower	3Ф × 380V × 4대 (1차분 : 100HP) 3Ф × 380V × 2대 (2차분 : 250HP)	-

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

2. 매립가스 발전시설

LFG Power Generation Plants

	6.5MW 가스엔진 6.5-MW Gas Engine	3.38MW 가스엔진 3.38-MW Gas Engine
시설규모 Scope	1.3MW × 5기 (약 70N㎥/min)	1.0MW × 3기, 0.38MW × 1기 (약 40N㎥/min)
설치기간 Establishment Period	2000. 9 ～ 2001. 11(15개월)	2002. 6 ～ 2003. 3(10개월)
사업방식 Project Type	리스사업	사업자 책임으로 설치․운영 (전기판매액의 2.5% 공사 수입)
사 업 자 Proprietor	(주)상원ENC	(주)상원ENC
사 업 비 Expenses	약 103억원	약 40억원
가동개시 Starting	2001. 12 이후	2003. 3 이후

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

매립가스 포집·이용 현황

LFG COLLECTION AND UTILIZATION

Ⅱ. 매립가스 포집·이용 현황

LFG COLLECTION AND UTILIZATION

1. 매립가스 포집 및 이용량 현황

Collected and Utilized LFG Quantity

(단위 : ㎥/년, 월)	(Unit: ㎥/Year, Month)

연도 월 Year Month	포 집 량 Collection	소 각 량 Flaring	발 전 량 Power Generation	냉․난방 Air Conditioning
1997	58,991,940	58,991,949	-	-
1998	146,371,170	144,081,764	-	2,289,406
1999	163,579,698	158,506,920	-	5,072,778
2000	213,506,030	212,481,560	-	1,024,470
2001	159,156,509	153,337,305	2,332,994	3,486,210
2002	140,238,654	104,051,126	27,913,663	8,273,865
2003	88,219,901	56,105,886	26,044,146	6,069,869
1월	8,997,120	6,004,368	2,284,992	707,760
2월	7,243,805	4,752,461	1,860,624	630,720
3월	8,204,400	5,893,348	1,725,984	585,068
4월	7,718,832	4,676,256	2,495,664	546,912
5월	7,917,408	4,959,792	2,432,448	525,168
6월	7,449,552	4,306,608	2,544,480	598,464
7월	7,593,264	4,443,984	2,716,992	432,288
8월	7,300,368	4,611,687	2,276,712	411,969
9월	7,125,696	5,065,776	1,715,904	344,016
10월	7,562,736	4,915,062	2,299,626	348,048
11월	5,061,168	2,734,992	1,920,096	406,080
12월	6,045,552	3,741,552	1,770,624	533,376

* 주   : 6.5MW 매립가스 발전시설 준공(2001. 12. 15)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

2. 매립가스 포집농도

Collected LFG Composition

(단위 : %)	(Unit: %)

연도 월 Year Month	CH4 Methane	O2 Oxygen	CO2 Carbon Dioxide	N2 Nitrogen
1998	57.8	0.0	30.8	10.4
1999	57.4	0.0	27.9	14.6
2000	45.4	6.1	25.8	22.6
2001	43.0	4.8	30.8	21.4
2002	45.0	1.9	35.6	17.6
2003	51.0	1.3	35.8	14.2
1월	43.3	2.1	33.4	21.4
2월	45.4	1.5	34.4	18.6
3월	46.7	1.3	34.9	17.1
4월	49.1	1.1	35.9	14.0
5월	50.3	1.0	36.8	11.9
6월	49.2	1.6	35.8	13.3
7월	50.8	1.9	37.1	10.2
8월	54.1	1.7	38.0	6.2
9월	56.4	1.0	39.5	3.4
10월	56.5	0.5	39.6	3.4
11월	57.0	0.7	38.8	3.5
12월	52.8	1.0	36.9	9.3

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

3. 매립가스 소각시설 배출가스 측정 현황

Gas Emission from Flaring Facilities

(단위 : ppm)	(Unit: ppm)

오염물질 Pollutant	2001	2002	2003
황산화물 SOx	31.91	45.22	15.48
질소산화물 NOx	163.23	159.83	121.24
일산화탄소 CO	13.6	245.0	42.45
암모니아 NH3	0.73	0.33	0.30
시안화수소 HCN	ND	ND	ND
황화수소 H2S	1.22	0.37	ND
염화수소 HCl	ND	0.52	0.4
염 소 Cl2	ND	6.30	1.78
포름알데히드 HCHO	ND	ND	ND
불 소 F	ND	ND	ND
브 롬 Br	ND	ND	ND
벤 젠 Benzene	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
수은(mg/S㎥) Hg	ND	ND	ND

* 주   :	1. 매립가스 소각시설은 대기배출허용기준을 적용받지 않는 환경오염방지시설임

2. ND : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

4. 매립가스 발전전력 현황

LFG Power Generation

□ 6.5MW 매립가스발전시설

(단위 : kWh/년, 월)	(Unit: kWh/Year, Month)

연도 월 Year Month	발전량 Generation	판매량 Sale	사용량 Use
2001	1,756,800	336,443	1,420,357
2002	45,314,400	12,458,700	32,855,700
2003	32,090,280	28,383,391	3,706,889
1월	3,224,400	1,234,442	1,989,958
2월	2,715,480	2,585,550	129,930
3월	2,285,160	2,171,587	113,573
4월	3,111,960	2,934,896	177,064
5월	3,080,640	2,899,061	181,579
6월	3,109,200	2,910,271	198,929
7월	3,020,160	2,810,721	209,439
8월	2,522,520	2,345,754	176,766
9월	1,703,160	1,581,286	121,874
10월	2,651,520	2,495,495	156,025
11월	2,338,320	2,200,189	138,131
12월	2,327,760	2,214,140	113,620

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀        Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporartion, Energy Management Team

4. 매립가스 발전전력 현황(계속)

Landfill Gas Power Generation (Cont'd)

□ 3.38MW 매립가스발전시설

(단위 : kWh/년, 월)	(Unit : kWh/Year, Month)

연도 월 Year Month	발전량 Generation	판매량 Sale	사용량 Use
2003	16,075,185	15,389,932	685,253
3월	968,186	922,882	45,304
4월	1,723,649	1,654,033	69,616
5월	1,516,055	1,447,442	68,613
6월	1,625,019	1,555,700	69,319
7월	2,017,562	1,935,166	82,396
8월	1,975,037	1,894,773	80,264
9월	1,780,450	1,707,684	72,766
10월	1,804,432	1,734,902	69,530
11월	1,548,348	1,490,433	57,915
12월	1,116,447	1,046,917	69,530

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 자원개발처, 에너지관리팀         Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Energy Management Team

제 6 부  환  경  관  리

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

환경기준

ENVIRONMENTAL STANDARDS

Ⅰ.  환  경  기  준

ENVIRONMENTAL STANDARDS

1. 대기환경기준

Air Quality Standards

항 목		기 준			측 정 방 법
		구 분	2000.12.31.까지	2001.1.1.부터
아황산가스 (SO2)		∙연간평균치 ∙24시간평균치 ∙1시간평균치	0.03ppm이하 0.14ppm이하 0.25ppm이하	0.02ppm이하 0.05ppm이하 0.15ppm이하	자외선형광법
일산화탄소 (CO)		∙8시간평균치 ∙1시간평균치	9ppm이하 25ppm이하	9ppm이하 25ppm이하	비분산적외선분석법
이산화질소 (NO2)		∙연간평균치 ∙24시간평균치 ∙1시간평균치	0.05ppm이하 0.08ppm이하 0.15ppm이하	0.05ppm이하 0.08ppm이하 0.15ppm이하	화학발광법
먼지	총먼지 (TSP)	∙연간평균치 ∙24시간평균치	150㎍/㎥이하 300㎍/㎥이하	삭제	베타선흡수법 고용량공기포집법
	미세먼지 (PM10)	∙연간평균치 ∙24시간평균치	80㎍/㎥이하 150㎍/㎥이하	70㎍/㎥이하 150㎍/㎥이하	베타선흡수법
오 존(O3)		∙8시간평균치 ∙1시간평균치	0.06ppm이하 0.1ppm이하	0.06ppm이하 0.1ppm이하	자외선광도법
납		∙3개월평균치 ∙연간평균치	1.5㎍/㎥이하	0.5㎍/㎥이하	원자흡광도법

* 주(2000.12.31.까지)：1. 1시간 및 24시간 평균치는 연간 3회이상 그 기준을 초과하여서는 아니된다.

2. 미세먼지는 입자의 크기가 10㎛이하인 먼지를 말한다.

* 주(2001. 1. 1.부터)：1. 1시간 평균치는 999천분위수(千分位數)의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니되고, 8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니된다.

2. 미세먼지는 입자의 크기가 10㎛ 이하인 먼지를 말한다.

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

2. 악취기준(대기배출허용기준)

Odor Discharge Standards (Permissible Air Pollutant Emission Standards)

측정방법	배 출 허 용 기 준
직접관능법	악취도 2도 이하
공기희석 관 능 법	가. 배출구 (1) 공업지역의 사업장 : 희석배율 1,000 이하 (2) 기타 지역의 사업장 : 희석배율 500 이하 나. 부지경계선 (1) 공업지역의 사업장 : 희석배율 20 이하 (2) 기타 지역의 사업장 : 희석배율 15 이하
기기분석법	악 취 물 질		공업지역의 사업장			기타 지역의 사업장
	암모니아 메칠메르캅탄 황화수소 황화메틸 이황화메틸 트리메틸아민 아세트알데히드 스티렌		2ppm 이하 0.004ppm 이하 0.06ppm 이하 0.05ppm 이하 0.03ppm 이하 0.02ppm 이하 0.1ppm 이하 0.8ppm 이하			1ppm 이하 0.002ppm 이하 0.02ppm 이하 0.01ppm 이하 0.009ppm 이하 0.005ppm 이하 0.05ppm 이하 0.4ppm 이하
* 비고 : 1. 측정방법은 대기오염공정시험방법에 의하여 직접관능법 또는 공기희석관능법으로 실시하되, 부지경계선에서 채취한 시료중에 기기분석법에 규정된 8가지의 악취물질이 있다고 판단되는 경우에는 기기분석법을 병행한다. 이 경우 어느 하나의 방법에 의하여 기준을 초과하는 때에는 배출허용기준을 초과한 것으로 본다. 2. 공업지역은 다음 각호의 1에 해당하는 지역을 말한다. 가. 산업입지및개발에관한법률 제6조 내지 제8조의 규정에 의하여 지정된 국가산업단지․지방산업단지 및 농공단지 나. 자유무역지역의지정등에관한법률 제4조의 규정에 의하여 지정된 자유무역지역(전용공업지역 및 일반공업지역에 한한다) 다. 도시계획법 제32조의 규정에 의하여 지정된 공업지역중 전용 공업지역 3. 직접관능법․공기희석관능법 및 기기분석법의 악취농도별 관계는 다음과 같다.
구 분				악 취 농 도
				3이상 4미만	4이상 5미만		5 이상
직접관능법(악취강도)				3	4		5
공기희석 관능법 (단위 : 희석배율)		배출구 부지경계선		3,000 미만 100 미만	3,000 이상 15,000 미만 100 이상 500 미만		15,000 이상 500 이상
기기분석법 (단위 : ppm)		암모니아 메틸메르캅탄 황화수소 황화메틸 이황화메틸 트리메틸아민 아세트알데히드 스티렌		10 미만 0.03 미만 0.7 미만 0.8 미만 0.3 미만 0.2 미만 1 미만 4 미만	10 이상 40미만 0.03 이상 0.2 미만 0.7 이상 8 미만 0.8 이상 2 미만 0.3 이상 3 미만 0.2 이상 3 미만 1 이상 10 미만 4 이상 20 미만		40 이상 0.2 이상 8 이상 2 이상 3 이상 3 이상 10 이상 20 이상

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

3. 소 음 기 준

Noise Standards

(단위 : Leq ㏈(A))                                                                          (Unit : Leq dB(A))

지 역 구 분	적용대상지역	기 준
		낮 (06:00～22:00)	밤 (22:00～06:00)
일 반 지 역	“가”지역	50	40
	“나”지역	55	45
	“다”지역	65	55
	“라”지역	70	65
도 로 변 지 역	“가” 및 “나”지역	65	55
	“다”지역	70	60
	“라”지역	75	70

* 비고 : 1. 지역구분별 적용대상지역의 구분은 다음과 같다.

가. “가”지역

(1) 국토의계획및이용에관한법률 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역중 보전관리지역과 자연환경보전지역 및 농림지역

(2) 국토의계획및이용에관한법률 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역중 녹지지역

(3) 국토의계획및이용에관한법률시행령 제30조의 규정에 의한 주거지역중 전용주거지역

(4) 의료법 제3조의 규정에 의한 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

(5) 초․중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조의 규정에 의한 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

나. “나”지역

(1) 국토의계획및이용에관한법률 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역중 생산관리지역

(2) 국토의계획및이용에관한법률시행령 제30조의 규정에 의한 주거지역중 일반주거지역 및 준주거지역

다. “다”지역

(1) 국토의계획및이용에관한법률 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역중 상업지역과 동조동항의 규정에 의한 관리지역중 계획관리지역

(2) 국토의계획및이용에관한법률시행령 제30조의 규정에 의한 공업지역중 준공업지역

라. “라”지역

국토의계획및이용에관한법률시행령 제30조의 규정에 의한 공업지역중 일반 공업지역 및 전용공업지역

2. 도로라 함은 1종렬의 자동차(2륜자동차를 제외한다)가 안전하고 원활하게 주행하기 위하여 필요한 일정폭의 차선을 가진 2차선 이상의 도로를    말한다.

3. 이 소음환경기준은 항공기소음, 철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 아니한다.

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

4. 수질환경기준

□ 하  천(River)

구 분	등급	이용목적별 적용대상	기 준
			수소이온농도 (pH)	생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/ℓ)	부유물질량 (SS)(㎎/ℓ)	용존산소량 (DO)(㎎/ℓ)	대장균군수 (MPN/100㎖)
생활환경	Ⅰ	상수원수1급	6.5～8.5	1이하	25이하	7.5이상	50이하
		자연환경보전
	Ⅱ	상수원수2급
		수산용수1급	6.5～8.5	3이하	25이하	5이상	1,000이하
		수 영 용 수
	Ⅲ	상수원수3급
		수산용수2급	6.5～8.5	6이하	25이하	5이상	5,000이하
		공업용수1급
	Ⅳ	공업용수2급	6.0～8.5	8이하	100이하	2이상	－
		농 업 용 수
	Ⅴ	공업용수3급	6.0～8.5	10이하	쓰레기 등이	2이상	－
		생활환경보전			떠 있지
					아니할 것
사람의 건 강 보 호	전수역	카드뮴(Cd) : 0.01㎎/ℓ이하, 비소(As) : 0.05㎎/ℓ이하, 시안(CN) : 검출되어서는 안됨, 수은(Hg) : 검출되어서는 안됨, 유기인 : 검출되어서는 안됨, 연(Pb) : 0.1㎎/ℓ이하, 6가크롬(Cr+6) : 0.05㎎/ℓ이하, 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) : 검출되어서는 안됨, 음이온 계면활성제(ABS) : 0.5㎎/ℓ이하

* 비고 : 1. 수산용수1급 : 빈부수성수역의 수산생물용                   6. 상수원수3급 : 전처리 등을 거친 고도의 정수처리후 사용

2. 수산용수2급 : 중부수성수역의 수산생물용                   7. 공업용수1급 : 침전 등에 의한 통상의 정수처리후 사용

3. 자연환경보전 : 자연경관 등의 환경보전                     8. 공업용수2급 : 약품처리 등 고도의 정수처리후 사용

4. 상수원수1급 : 여과 등에 의한 간이정수처리후 사용          9. 공업용수3급 : 특수한 정수처리후 사용

5. 상수원수2급 : 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리후 사용  10. 생활환경보전 : 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 아니할 정도

□ 호  소(Lakes)

구 분	등급	이용목적별 적용대상	기 준
			수 소 이온농도 (pH)	화 학 적 산소요구량 (COD)(㎎/ℓ)	부 유 물질량(SS) (㎎/ℓ)	용 존 산소량(DO) (㎎/ℓ)	대장균군수 (MPN/100㎖)	총인 T-P (㎎/ℓ)	총질소 T-N (㎎/ℓ)
생활환경	Ⅰ	상수원수1급	6.5～8.5	1이하	1이하	7.5이상	50이하	0.010	0.200
		자연환경보전						이하	이하
	Ⅱ	상수원수2급	6.5～8.5	3이하	5이하	5이상	1,000이하	0.030	0.400
		수산용수1급						이하	이하
		수 영 용 수
	Ⅲ	상수원수3급	6.5～8.5	6이하	15이하	5이상	5,000이하	0.050	0.600
		수산용수2급						이하	이하
		공업용수1급
	Ⅳ	공업용수2급	6.0～8.5	8이하	15이하	2이상	－	0.100	1.0
		농 업 용 수						이하	이하
	Ⅴ	공업용수3급	6.0～8.5	10이하	쓰레기등이	2이상	－	0.150	1.5
		생활환경보전			떠있지			이하	이하
					않을 것
사람의 건 강 보 호	전수역	카드뮴(Cd) : 0.01㎎/ℓ이하, 비소(As) : 0.05㎎/ℓ이하, 시안(CN) : 검출되어서는 안됨, 수은(Hg) : 검출되어서는 안됨, 유기인 : 검출되어서는 안됨, 연(Pb) : 0.1㎎/ℓ이하, 6가크롬(Cr+6) : 0.05㎎/ℓ이하, 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) : 검출되어서는 안됨, 음이온 계면활성제(ABS) : 0.5㎎/ℓ이하

* 비고 : 1. 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도비율이     5. 상수원수1급 : 여과 등에 의한 간이정수처리후 사용

7미만일 경우에는 총인의 기준은 적용하지 아니하며        6. 상수원수2급 : 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리후 사용

그 비율이 16이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지    7. 상수원수3급 : 전처리 등을 거친 고도의 정수처리후 사용

아니한다.                                                8. 공업용수1급 : 침전 등에 의한 통상의 정수처리후 사용

2. 수산용수1급 : 빈부수성수역의 수산생물용                 9. 공업용수2급 : 약품처리 등 고도의 정수처리후 사용

3. 수산용수2급 : 중부수성수역의 수산생물용                10. 공업용수3급 : 특수한 정수처리후 사용

4. 자연환경보전 : 자연경관 등의 환경보전                  11. 생활환경보전 : 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 아니할 정도.

Water Quality Standards

□ 지하수(Groundwater)

이용목적별 항 목		기 준
		생활용수	농업용수	공업용수
일 반 오염물질 (5개)	수소이온농도(pH)	5.8～8.5	6.0～8.5	5.0～9.0
	화학적산소요구량(COD)(㎎/ℓ)	6이하	8이하	10이하
	대장균군수(MPN/100㎖)	5,000이하	－	－
	질 산 성 질 소(㎎/ℓ)	20이하	20이하	40이하
	염 소 이 온(㎎/ℓ)	250이하	250이하	500이하
특 정 유해물질 (10개)	카 드 뮴(㎎/ℓ)	0.01이하	0.01이하	0.02이하
	비 소(㎎/ℓ)	0.05이하	0.05이하	0.1이하
	시 안(㎎/ℓ)	불 검 출	불 검 출	0.2이하
	수 은(㎎/ℓ)	불 검 출	불 검 출	불 검 출
	유 기 인(㎎/ℓ)	불 검 출	불 검 출	0.2이하
	페 놀(㎎/ℓ)	0.005이하	0.005이하	0.01이하
	납(㎎/ℓ)	0.1이하	0.1이하	0.2이하
	6가크롬(㎎/ℓ)	0.05이하	0.05이하	0.1이하
	트리클로로에틸렌(㎎/ℓ)	0.03이하	0.03이하	0.06이하
	테트라클로로에틸렌(㎎/ℓ)	0.01이하	0.01이하	0.02이하

* 비고 :  1. 생활용수 : 가정용 및 가정용에 준하는 목적으로 이용되는 경우로서 음용수․농업용수․공업용수 이외의 모든 용수를 포함한다.

2. 농업용수 : 농작물의 재배․경작 목적으로 이용되는 경우에 한한다.

3. 공업용수 : 수질환경보전법 제2조제5호의 규정에 의한 폐수배출시설을 설치한 사업장에서 사업활동 목적으로 이용되는 경우에 한 한다.

4. 지하수의 이용목적상 염소이온의 농도가 인체에 해가 되지 아니하는 것으로 환경부장관이 인정하는 용도로 지하수를 이용하는 경우 염소  이온의 기준을 적용하지 아니한다

* 공통사항 : 농업용수․공업용수일지라도 생활용수의 목적으로도 함께 이용되는 경우에는 생활용수 기준을 적용한다.

□ 해  역(Sea Area)

구 분	등급	기 준
		수소이온농도 (pH)	화 학 적 산소요구량 (COD)(㎎/ℓ)	용존산소량 (DO)(㎎/ℓ)	대장균군수 (MPN/100㎖)	용매추출유분 (㎎/ℓ)	총질소 (㎎/ℓ)	총인 (㎎/ℓ)
생활환경	Ⅰ	7.8～8.3	1이하	7.5이상	1,000이하	0.01이하	0.3이상	0.03이하
	Ⅱ
		6.5～8.5	2이하	5이상	1,000이하	0.01이하	0.6이상	0.05이하
	Ⅲ
		6.5～8.5	3이하	2이상	-	-	1.0이상	0.09이하
사람의 건 강 보 호	전수역	6가크롬(Cr6+) : 0.05, 비소(As) : 0.05, 카드뮴(Cd) : 0.01, 납(Pb) : 0.05, 아연(Zn) : 0.1, 구리(Cu) : 0.02, 시안(CN) : 0.01, 수은(Hg) : 0.0005, 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) : 0.0005, 다이아지논 : 0.02, 파라티온 : 0.06, 말라티온 : 0.25, 1.1.1-트리클로로에탄 : 0.1, 테트라클로로에틸렌 : 0.01, 트리클로로에틸렌 : 0.03, 디클로로메탄 : 0.02, 벤젠 : 0.01, 페놀 : 0.005, 음이온계면활성제(ABS) : 0.5

* 비고 : 1. 등급Ⅰ은 참돔․방어 및 미역 등 수산생물의 서식․양식 및 해수욕에 적합한 수질을 말한다.

2. 등급Ⅱ는 해양에서의 관광 및 여가선용과 숭어 및 김 등 등급Ⅰ의 해역에서 서식․양식에 적합한 수산생물외의 수산생물의 서식․양식에 적합한 수질을 말한다.

3. 등급Ⅲ은 공업용 냉각수, 선박의 정박 등 기타 용도로 이용되는  수질을 말한다.

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

5. 침출수배출허용기준

Leachate Discharge Standards

□ 생물화학적산소요구량·화학적산소요구량·부유물질량(BOD, COD, SS)

	생물화학적 산소요구량 (㎎/ℓ)	화학적산소요구량(㎎/ℓ)			부유물질량 (㎎/ℓ)
		과망간산칼륨법에 의한 경우		중크롬산칼륨법에 의한 경우
		1일침출수배출량 2,000㎥ 이상	1일침출수배출량 2,000㎥ 미만
청정지역	30	50	50	400 (90%)	30
가 지 역	50	80	100	600 (85%)	50
나 지 역	70	100	150	800 (80%)	70

* 비고 : 1. 화학적산소요구량의 배출허용기준은 2001년 6월 30일까지는 과망간산칼륨법에 의한 경우와 중크롬산칼륨법에 의한 경우중 하나를 선택적으로 적용할 수 있으며, 2001년 7월 1일부터는 중크롬산칼륨법에 의한 배출허용기준을 적용한다.

2. 중크롬산칼륨법에 의한 경우 ( )안의 수치는 처리효율을 표시한 것이며, 침출수 원수의 화학적산소요구량이 4,000㎎/ℓ을 초과하는 경우에는 ( )안에 표기된 처리효율 이상이 되도록 처리하여야 한다.

3. 청정지역․가지역․나지역의 구분은 수질환경보전법시행규칙 별표 5 제1호에 의하여 환경부장관이 고시하는 지역구분에 따른다.

□ 페놀류 등 오염물질(Pheonols etc.)

	수소 이온 농도	노말헥산 추출물질함유량		페놀류함유량 (㎎/ℓ)	시안 함유량 (㎎/ℓ)	크롬 함유량 (㎎/ℓ)	용해성철 함유량 (㎎/ℓ)	아연 함유량 (㎎/ℓ)	구리 함유량 (㎎/ℓ)	카드뮴함유량 (㎎/ℓ)	수은 함유량 (㎎/ℓ)	유기인 함유량 (㎎/ℓ)
		광유류 (㎎/ℓ)	동식물유지류 (㎎/ℓ)
청정 지역	5.8 ～ 8.0	1 이하	5 이하	1 이하	0.2 이하	0.5 이하	2 이하	1 이하	0.5 이하	0.02 이하	불검출	0.2 이하
가지역	5.8 ～ 8.0	5 이하	30 이하	3 이하	1 이하	2 이하	10 이하	5 이하	3 이하	0.1 이하	0.005 이하	1 이하
나지역	5.8 ～ 8.0	5 이하	30 이하	3 이하	1 이하	2 이하	10 이하	5 이하	3 이하	0.1 이하	0.005 이하	1 이하
	비소 함유량 (㎎/ℓ)	납 함유량 (㎎/ℓ)	6가크롬 함유량 (㎎/ℓ)	용해성 망간 함유량 (㎎/ℓ)	불소 함유량 (㎎/ℓ)	PCB 함유량 (㎎/ℓ)	대장균 군수 (개/㎖)	색도 (도)	암모니아성 질소 (㎎/ℓ)	무기성 질소 (㎎/ℓ)	총인 (㎎/ℓ)	트리 클로로 에틸렌 (㎎/ℓ)	테트라 클로로 에틸렌 (㎎/ℓ)
청정 지역	0.1 이하	0.2 이하	0.1 이하	2 이하	3 이하	불검출	100 이하	200 이하	50 이하 (95%)	150 이하 (85%)	4 이하	0.06 이하	0.02 이하
가지역	0.5 이하	1 이하	0.5 이하	10 이하	15 이하	0.005 이하	3000 이하	300 이하	100 이하 (90%)	200 이하 (80%)	8 이하	0.3 이하	0.1 이하
나지역	0.5 이하	1 이하	0.5 이하	10 이하	15 이하	0.005 이하	3000 이하	300 이하	100 이하 (90%)	300 이하 (70%)	8 이하	0.3 이하	0.1 이하

* 비고 : 1. 노말헥산 추출물질함유량란의 광유류와 동식물유지류는 두항목을 동시에 배출할 경우에는 광유류에 규정된 기준을 적용한다.

2. 청정지역․가지역․나지역의 구분은 수질환경보전법시행규칙 별표 5 제1호에 의하여 환경부장관이 고시하는 지역구분에 따른다.

3. 무기성질소는 암모니아성질소․아질산성질소․질산성질소의 합으로 한다.

4. 질소처리시설의 반응조 출구의 수온이 섭씨 12도 미만인 경우에는 암모니아성질소 및 무기성질소의 기준을 적용하지 아니한다.

5. 암모니아성질소 및 무기성질소의 ( )의 수치는 처리원수에 대한 처리효율을 표시한 것이며, 침출원수의 암모니아성질소 및 무기성질소의 농도가 1,000㎎/ℓ 이상인 경우에는  ( )안에 표기된 처리효율 이상이 되도록 처리하여야 한다.

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

6. 토양오염 우려기준 및 대책기준

Soil Contamination Warning & Countermeasure Standards

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

물 질	가 지 역		나 지 역
	우려기준	대책기준	우려기준	대책기준
카드뮴(Cd) 구리(Cu) 비소(As) 수은(Hg) 납(Pb) 6가크롬(Cr+6) 아연(Zn) 니켈(Ni) 불소(F) 유기인화합물(Organic Phosphorus Compound) 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) 시안(CN) 페놀(Phenol) 유류(동․식물성 제외)(Oil) - 벤젠․톨루엔․에틸벤젠․크실렌(BTEX) - 석유계총탄화수소(TPH) 트리클로로에틸렌(TCE) 테트라클로로에틸렌(PCE)	1.5 50 6 4 100 4 300 40 400 10 - 2 4 - - 8 4	4 125 15 10 300 10 700 100 800 - - 5 10 - - 20 10	12 200 20 16 400 12 800 160 800 30 12 120 20 80 2,000 40 24	30 500 50 40 1,000 30 2,000 400 2,000 - 30 300 50 200 5,000 100 60

비  고 : 1. 가지역 : 지적법에 의한 지목이 전․답․대․과수원․목장용지․임야․학교용지․하천․수도용지․공원․체육용지(수목․잔디 식생지에 한한다)․유원지․종교용지 및 사적지

2. 나지역 : 지적법 제5조제1항의 규정에 의한 공장용지․도로․철도용지 및 잡종지

3. 다음의 경우에는 지목 구분에 관계없이 나지역의 토양오염대책기준을 적용한다.

가. 특정토양오염유발시설이 설치된 경우

나. 가지역에서 폴리클로리네이티드비페닐 또는 유류에 의한 토양오염사고가 발생한 경우

다. 가지역을 제외한 지역에서 토양오염사고가 발생한 경우

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

환경상태

ENVIRONMENTAL CONDITION

Ⅱ.  환  경  상  태

ENVIRONMENTAL CONDITION

1. 환경조사지점 현황

Environmental Monitoring Points

□ 대기질 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
A - 1	검단면 오류2리	1992 ~ 1993
A - 2	안동포마을	1992 ~ 2003
A - 3	마전동 계량소앞	1992 ~ 1993
A - 4	거월이마을	1992 ~ 2003
A - 5	매립지 입구 경비실 앞	1992 ~ 1996
A - 6	가정동 동사무소 옆	1992 ~ 1993
A - 7	사월이마을	1994 ~ 1996
A - 8	독정마을 입구 사거리	1994 ~ 1996
A - 9	도마매마을	1994 ~ 1996
A - 10	오류동 395-11	1997 ~ 2003
A - 11	매립지 침출수처리장 내	1997 ~ 2003
A - 12	고잔마을	1997 ~ 2003
A - 13	김포시 양촌면 삼도이구마을	2003

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ 악취 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
O - 1	소왕마을 단봉초등학교	1993 ~ 2003
O - 2	안동포마을	1993 ~ 1996
O - 3	거월이(사월이)마을	1993 ~ 1996, 1998 ~ 2003
O - 4	매립지내	1993 ~ 1996
O - 5	매립지내	1993 ~ 1996
O - 6	백석마을	1993 ~ 1996
O - 7	검단사거리	1997
O - 8	중동마을	1997 ~ 2000
O - 9	고잔마을	1997
O - 10	한들마을	1998 ~ 2003
O - 11	금호동	2003
O - 12	양촌면 삼도이구마을	2003

□ 소음 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
N - 1	인천시 서구 오류동 395-137	1997 ~ 2003
N - 2	안동포 동아연립 4동앞	1997 ~ 2003
N - 3	검단면 왕길동 12-6번지	1992 ~ 2003
N - 4	독정 성화산업 앞	1997 ~ 2003
N - 5	서구 당하동 신기마을 대상실업 앞	1997 ~ 2003
N - 6	제2매립장 경계북측 대건실업 앞	1997 ~ 2003
N - 7	검단면 왕길리(안동포마을)	1992 ~ 1996
N - 8	인천시 서구 백석동(사업지구)	1992 ~ 1996
N - 9	인천시 서구 백석동(독정마을)	1994 ~ 1996
N - 10	인천시 시천동	1992 ~ 1993

□ 수질 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
W - 1	시천천 상류	1992 ~ 1996, 2001 ~ 2003
W - 2	제1매립장 동측수로	1992 ~ 1996, 1999 ~ 2003
W - 3	제1매립장 남측 경비실 시천천	1992 ~ 1996, 1999 ~ 2000
W - 4	시천천 중류(침출수처리장 앞)	1992 ~ 2003
W - 5	제1매립장 서측수로	1992 ~ 1996
W - 6	제1매립장 유입수로(호남목재 앞)	1993 ~ 2003
W - 7	시천천 장도유수지	1992 ~ 2003
W - 8	제2매립장 북측 유입수로(대보철강 앞)	1997 ~ 2000
W - 9	안암유수지 상류	1997 ~ 2003
W - 10	제2매립장 유입수로(길무도축사 앞)	1998 ~ 2003
W - 11	한들마을 유입수로	1999 ~ 2003
W - 12	제2매립장 좌측수로 상류	1999 ~ 2003
W - 13	경서동매립지 유하수로	1999 ~ 2003

□ 지하수수질 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
GW - 1	서구 왕길동(안동포)	1992 ~ 1996
GW - 2	서구 백석동 201-4 번지(거월이)	1992 ~ 1995
GW - 3	서구 경서동(고잔)	1992 ~ 2003
GW - 4	서구 백석동 219 번지(거월이)	1994 ~ 2003
GW - 5	서구 백석동 150-4 번지(도마매)	1994 ~ 1996
GW - 6	서구 백석동 139-3 번지(한들)	1994 ~ 1996
GW - 7	서구 백석동 120 번지(한들)	1994 ~ 1996
GW - 8	서구 왕길동 소왕리 587 번지(소왕)	1997 ~ 2003
GW - 9	서구 왕길동 798 번지앞 공동우물(사월이)	1997 ~ 2003
	김포시 양촌면 학운5리 산205-2(삼도이구)	2002 ~ 2003
	서구 경서동 267번지(경서동)	2002 ~ 2003

□ 토양 조사지점

조 사 지 점 Points	위 치 Location	조 사 기 간 Period
S - 1	금호동	1992 ~ 1996
S - 2	안동포마을	1992 ~ 1996
S - 3	거월이마을	1992 ~ 1996
S - 4	매립지내	1992 ~ 1996
S - 5	경서동	1992 ~ 1996
S - 6	율도상부 오류농장내	1997 ~ 2002
S - 7	축도	1997 ~ 2002
S - 8	제1매립장 F블록 조경식재지역	1997 ~ 2002
S - 9	사월이마을	1997 ~ 2002
S - 10	제1매립장 제방 사면	1997 ~ 2000
S - 11	인천국제컨트리 앞 농경지	1997 ~ 2000
S - 12	장도유수지 일대	1997 ~ 2001
S - 13	제2매립장내 북측 녹지대	2001 ~ 2002
S - 14	제2매립장내 남측제방 사면	2001 ~ 2002

□ 조사지점현황도

2. 대  기  질

Air Quality

□ A-1  검단면 오류2리

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	93.3	131.5	-	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	0.019	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	0.020	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	1.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	0.011	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ A-2  안동포

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	72.7	130.0	119.5	126.3	152.0	151.8	152.1	153.8	155.3	135.4	126.3	128.0
미세먼지 PM10	-	-	-	88	110	109	103	109	114	88	86	91
아황산가스 SO2	0.016	0.006	0.029	0.025	0.025	0.022	0.016	0.013	0.012	0.012	0.009	0.007
이산화질소 NO2	0.018	0.011	0.026	0.023	0.026	0.026	0.023	0.027	0.029	0.034	0.033	0.034
일산화탄소 CO	1.8	1.1	2.6	2.1	2.7	2.6	2.3	2.2	2.4	3.1	2.3	2.1
오 존 O3	0.011	0.015	0.017	0.018	0.039	0.019	0.0175	0.021	0.021	0.022	0.014	0.014
납 Pb	0.07	0.031	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-3  마전동 계량소 앞

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	137.0	153.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	0.025	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	0.023	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	2.1	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	0.012	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-4  거월이

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	112.3	201.8	123.8	123.3	148.0	140.6	139.3	138.8	139.2	123.6	115.1	117.9
미세먼지 PM10	-	-	-	86	107	98	94	100	105	80	78	84
아황산가스 SO2	0.017	0.018	0.030	0.026	0.028	0.019	0.011	0.011	0.011	0.012	0.010	0.009
이산화질소 NO2	0.017	0.044	0.028	0.025	0.028	0.022	0.022	0.026	0.029	0.031	0.028	0.029
일산화탄소 CO	1.5	1.9	2.8	2.9	2.8	2.4	2.0	2.0	2.3	2.5	1.9	1.8
오 존 O3	0.012	0.017	0.018	0.018	0.037	0.018	0.018	0.021	0.022	0.025	0.019	0.018
납 Pb	0.06	0.055	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-5  매립지 입구

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	121.7	166.0	128.3	127.5	156.3	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	90	112	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	0.017	0.017	0.031	0.025	0.028	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	0.020	0.033	0.029	0.023	0.028	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	1.8	1.4	3.1	2.9	3.0	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	0.012	0.016	0.017	0.019	0.037	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.05	0.052	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-6  가정동 동사무소

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	125.0	146.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	0.023	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	0.024	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.014	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-7  사월이

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	111.3	122.0	147.0	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	86	107	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	-	-	0.026	0.024	0.026	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	-	-	0.022	0.022	0.027	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	-	-	2.3	2.5	2.7	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	-	-	0.014	0.015	0.037	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-8  독정입구 사거리

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	125.8	131.0	154.3	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	92	112	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	-	-	0.030	0.026	0.028	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	-	-	0.028	0.025	0.029	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	-	-	2.9	2.7	3.0	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	-	-	0.02	0.019	0.037	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-9  도마매

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	111.5	117.3	145.0	-	-	-	-	-	-	-
미세먼지 PM10	-	-	-	82	104	-	-	-	-	-	-	-
아황산가스 SO2	-	-	0.028	0.023	0.026	-	-	-	-	-	-	-
이산화질소 NO2	-	-	0.026	0.021	0.026	-	-	-	-	-	-	-
일산화탄소 CO	-	-	2.4	2.6	2.7	-	-	-	-	-	-	-
오 존 O3	-	-	0.015	0.014	0.034	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-10  오류동

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	-	-	-	130.4	123.8	123.4	125.2	110.9	103.5	105.6
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	92	82	89	93	73	70	75
아황산가스 SO2	-	-	-	-	-	0.019	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.011
이산화질소 NO2	-	-	-	-	-	0.022	0.021	0.026	0.025	0.031	0.031	0.033
일산화탄소 CO	-	-	-	-	-	2.3	2.1	2.1	2.3	2.9	2.4	2.2
오 존 O3	-	-	-	-	-	0.017	0.017	0.021	0.021	0.023	0.015	0.015
납 Pb	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-11  매립지내

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	-	-	-	151.0	181.8	181.1	185.0	163.6	150.4	154.9
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	108	122	131	135	106	102	110
아황산가스 SO2	-	-	-	-	-	0.020	0.012	0.012	0.012	0.013	0.011	0.012
이산화질소 NO2	-	-	-	-	-	0.024	0.024	0.028	0.030	0.031	0.031	0.032
일산화탄소 CO	-	-	-	-	-	2.1	2.0	2.0	2.5	2.8	2.4	2.4
오 존 O3	-	-	-	-	-	0.018	0.019	0.022	0.025	0.026	0.020	0.020
납 Pb	-	-	-	-	-	ND	ND	0.043	ND	ND	ND	0.04

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-12  고잔

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	-	-	-	116.4	114.5	113.3	110.3	97.5	92.3	94.1
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	83	77	82	81	63	64	67
아황산가스 SO2	-	-	-	-	-	0.017	0.010	0.010	0.009	0.011	0.009	0.007
이산화질소 NO2	-	-	-	-	-	0.020	0.019	0.023	0.026	0.030	0.027	0.029
일산화탄소 CO	-	-	-	-	-	2.1	2.1	1.9	2.4	2.8	2.3	2.1
오 존 O3	-	-	-	-	-	0.015	0.016	0.02	0.021	0.024	0.018	0.018
납 Pb	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ A-13  김포 양촌면(삼도이구마을)

(단위 : ㎎/㎥)	(Unit: ㎎/㎥)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
총 먼 지 TSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.1
미세먼지 PM10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
아황산가스 SO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
이산화질소 NO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.027
일산화탄소 CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
오 존 O3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

3. 악    취

Odor

(단위 : 도)	(Unit: degree)

조사지점 Points		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
O - 1	단봉초교	-	1.250	1.000	0.000	0.300	0.220	0.220	0.053	0.090	0.053	0.044	0.013
O - 2	안 동 포	-	1.000	1.500	0.500	1.600	-	-	-	-	-	-	-
O - 3	사 월 이	-	0.500	0.800	0.800	0.000	-	0.120	0.055	0.159	0.090	0.077	0.052
O - 4	제1매립장 북 측	-	1.500	3.300	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-
O - 5	매 립 지 정 문	-	1.500	3.000	3.800	2.300	-	-	-	-	-	-	-
O - 6	백 석	-	0.000	0.500	0.300	0.000	-	-	-	-	-	-	-
O - 7	검 단 사 거 리	-	-	-	-	-	0.230	-	-	-	-	-	-
O - 8	중 동	-	-	-	-	-	0.130	0.090	0.062	0.022	-	-	-
O - 9	고 잔	-	-	-	-	-	0.070	-	-	-	-	-	-
O - 10	한 들	-	-	-	-	-	-	0.030	0.082	0.000	0.060	0.033	0.005
O - 11	금 호 동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028	0.025	0.053
O - 12	양 촌 면 (삼도이구 마 을)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

4. 소    음

Noise

□ 주간소음

(단위 : ㏈)	(Unit: ㏈)

조사지점 Points		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
N - 1	오 류 동	-	-	-	-	-	50.1	52.3	52.5	53.7	50.1	50.7	48.7
N - 2	동아연립	-	-	-	-	-	57.1	50.6	50.3	53.1	54.4	53.5	52.7
N - 3	왕 길 동	62.9	59.3	61.4	59.1	59.2	59.0	63.5	64.1	63.6	67.2	67.8	65.7
N - 4	성화산업앞	-	-	-	-	-	60.1	56.0	54.9	59.2	58.3	58.2	58.0
N - 5	신기마을	-	-	-	-	-	58.2	54.8	56.1	56.6	61.0	59.4	59.7
N - 6	제2매립장 경계북측	-	-	-	-	-	52.7	49.1	49.0	53.4	56.5	57.1	61.1
N - 7	안 동 포	53.6	52.1	60.2	62.7	52.8	-	-	-	-	-	-	-
N - 8	백 석 동 (사업지구)	67.9	59.4	69.4	75.5	70.4	-	-	-	-	-	-	-
N - 9	백 석 동 (독정마을)	-	-	74.6	75.5	63.3	-	-	-	-	-	-	-
N - 10	시 천 동	78.7	78.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ 야간소음

(단위 : ㏈)	(Unit: ㏈)

조사지점 Points		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
N - 1	오 류 동	-	-	-	-	-	42.1	42.6	41.4	42.8	41.6	43.0	43.6
N - 2	동아연립	-	-	-	-	-	46.9	43.8	43.6	44.1	42.9	44.5	46.2
N - 3	왕 길 동	59.3	62.9	58.6	56.8	60.3	56	61.2	59.5	57.5	56.5	56.5	56.7
N - 4	성화산업앞	-	-	-	-	-	53.8	49.7	48.4	51.1	51.2	50.6	50.2
N - 5	신기마을	-	-	-	-	-	53.9	51.3	50.6	51.8	52.4	54.7	52.2
N - 6	제2매립장 경계북측	-	-	-	-	-	44.5	42.6	42.3	45.3	49.1	45.7	45.4
N - 7	안 동 포	50.4	52.3	53.9	46.7	42	-	-	-	-	-	-	-
N - 8	백 석 동 (사업지구)	64.7	67.6	66.5	74.6	71.8	-	-	-	-	-	-	-
N - 9	백 석 동 (독정마을)	-	-	73.1	71.9	62.7	-	-	-	-	-	-	-
N - 10	시 천 동	73.3	75.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 하 천 수 질

Water Quality of Streams

□ W-1  시천천 상류

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	3.2	4	3.4	3.9	4.3	-	-	-	-	11.4	7.7	9.1
부유물질 SS	7.5	35.8	23	59.5	14.1	-	-	-	-	16.8	28.0	28.5
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	253	-	-	190285	-	-	-	-	-	3150	-	290
카 드 뮴 Cd	ND	0.01	ND	0.007	ND	-	-	-	-	ND	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	0.021	ND	-	-	-	-	ND	-	-
시 안 CN	ND	0.01	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	-	-
수 은 Hg	ND	ND	0.0001	ND	ND	-	-	-	-	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-
납 Pb	-	0.018	ND	0.045	ND	-	-	-	-	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	0.005	ND	ND	-	-	-	-	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	0.04	-	ND	0.15	-	-	-	-	0.105	-	0.089

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ W-2  제1매립장 동측수로(정문앞)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	10.6	36.3	12.5	21.8	21.9	-	-	11.0	11.5	40.6	79.0	28.2
부유물질 SS	36.7	45.3	40.0	26.8	136.8	-	-	34.0	46.0	21.8	87.5	34.0
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	407	-	-	4083	-	-	-	84000	5250	5675	3050	3450
카 드 뮴 Cd	ND	0.02	0.002	0.001	ND	-	-	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	ND	0.1	0.03	0.014	ND	-	-	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	ND	0.01	ND	ND	ND	-	-	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	ND	ND	0.0001	ND	ND	-	-	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	0.023	ND	0.025	ND	-	-	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.01	0.007	ND	0.012	-	-	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	0.07	-	0.04	0.19	-	-	0.01	0.02	0.033	0.123	0.120

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-3  남측 경비실 시천천

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	7.7	12	5.3	6.6	11	-	6.8	9	4.8	-	-	-
부유물질 SS	32.3	21.8	41	34.3	45.7	-	84.8	37	32.5	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	937	-	-	1631	-	-	53625	10725	11787	-	-	-
카 드 뮴 Cd	ND	0.01	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	0.04	ND	0.009	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	0.02	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	-	0.035	ND	0.015	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.02	ND	0.005	ND	-	ND	ND	ND	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-	-
계면활성제 ABS	-	0.05	-	0.01	0.18	-	0.06	0.01	0.01	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-4  시천천 중류

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	1.8	11	13	19.3	12.6	25.8	5	5	2.8	7.8	9.0	13.4
부유물질 SS	45.2	78.3	79	52.3	20.8	18.8	39	25	60	60.3	43.8	49.5
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	947	-	-	65110	-	8750	5525	4875	4607	54350	3100	3725
카 드 뮴 Cd	ND	ND	0.002	ND	ND	0.015	ND	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	0.006	ND	0.023	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	0.02	ND	0.041	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.01	0.005	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	0.035	-	0.02	0.14	1.3	0.04	0.01	ND	0.145	0.194	0.126

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-5  제1매립장 서측수로

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	28.3	16.8	30.2	29.3	16.4	-	-	-	-	-	-	-
부유물질 SS	144.3	25.3	54	33.5	24.3	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	4133	-	-	49325	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	ND	0.01	0.002	0.002	ND	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	ND	0.01	0.002	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	0.103	ND	0.098	ND	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.1	0.002	ND	0.014	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계면활성제 ABS	-	0.105	-	0.05	0.49	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-6  제1매립장 북측수로 호남목재

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	132.8	23.1	53.2	36.8	56.8	20.9	37	11	52.4	54.6	10.6
부유물질 SS	-	117.3	54	45.3	29.7	30.8	14.8	64	56	39.5	44.3	18.0
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	22875	-	14000	127000	250550	19480	64925	3725	3475
카 드 뮴 Cd	-	ND	0.002	ND	ND	0.023	ND	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	0.01	0.01	0.011	ND	0.045	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	0.007	ND	0.039	ND	0.013	ND	ND	0.04	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	0.01	0.006	0.005	0.016	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	0.04	-	0.35	1.03	1.343	0.15	0.06	ND	0.61	0.444	0.091

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-7  장도 유수지

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	7.8	16.3	23.4	12.2	7.5	21.4	4.6	4	4.3	11.5	13.2	10.4
부유물질 SS	62.5	37.8	57	18.3	15.6	11.3	19.5	17	135	38	42.3	27.3
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	567	-	-	3015	-	5000	78325	45775	40567	41700	3350	3275
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND	0.002	ND	0.013	ND	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	0.078	0.005	0.036	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.03	0.015	ND	0.065	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	0.065	-	0.02	0.14	1.143	0.05	0.03	0.03	0.116	0.131	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-8  제2매립장 북측 유입수로

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	26.9	22	24	23	-	-	-
부유물질 SS	-	-	-	-	-	21.8	16.3	52	67.8	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	11250	131750	123125	28067	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.033	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.065	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	0.028	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	1.438	0.09	0.01	0.1	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-9  안암 유수지 상류

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	58.6	8.4	14	5.8	10.5	15.3	12.4
부유물질 SS	-	-	-	-	-	35.8	36.3	30	63.5	23.8	91.0	26.0
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	14750	12650	231525	22676	545	1000	3250
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.048	ND	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.085	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	0.218	ND	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	1.528	0.04	0.01	0.01	0.098	0.093	0.112

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-10  제2매립장 유입수로 길무도

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	-	7.2	24	13.3	133	162.7	10.3
부유물질 SS	-	-	-	-	-	-	15	22	72.5	50.5	78.8	15.8
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	2183	14100	96000	77950	5050	3175
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.01	0.44	0.415	0.119

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-11  한들마을 유입수로

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	-	-	11	3.5	68.9	28.1	12.1
부유물질 SS	-	-	-	-	-	-	-	16	17	30.8	88.0	14.3
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	-	276667	6000	1950	1700	1675
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.161	0.168	0.106

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-12  제2매립장 서측수로

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	-	-	65	10.3	88.1	91.9	12.7
부유물질 SS	-	-	-	-	-	-	-	90	52.8	35.5	85.8	35.5
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	-	300167	8057	150200	148200	3275
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.02	0.187	0.211	0.114

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ W-13  경서동매립지 유하수로

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
생물화학적 산소요구량 BOD	-	-	-	-	-	-	-	22	35.7	241.6	156.2	15.4
부유물질 SS	-	-	-	-	-	-	-	33	78.5	68.3	63.3	45.0
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	-	244133	1835	700650	46500	3450
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
계면활성제 ABS	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.01	0.148	0.213	0.120

* ND  : 불검출(Not Detected)

6. 지 하 수 질

Ground Water Quality

□ GW-1  서구 왕길동(안동포)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	0.79	1.43	1.72	1.7	0.88	-	-	-	-	-	-	-
질산성질소 NO3-N	2.31	36	22.67	19.87	26.31	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	ND	음성	양성	양성	양성	-	-	-	-	-	-	-
염소이온 Cl-	121.5	1116.4	146.33	114.48	143.29	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	ND	0.01	0.002	0.002	0.008	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	ND	0.005	0.018	ND	0.016	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	ND	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	0.001	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.012	ND	0.013	ND	0.009	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.05	ND	ND	0.017	-	-	-	-	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ GW-2  서구 백석동(거월이)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	0.51	1.5	0.63	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.9	22.8	20.66	22.41	-	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	ND	양성	양성	양성	양성	-	-	-	-	-	-	-
염소이온 Cl-	38	95.3	112.6	112.85	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	ND	ND	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	ND	0.015	0.05	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	0.001	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.02	ND	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-3  서구 경서동 174-4번지

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.9
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	0.41	1.5	0.3	0.59	0.19	7.4	0.6	0.38	0.6	-	0.8	1.3
질산성질소 NO3-N	0.61	13.3	11.85	12.17	12.31	4.57	10	9	7.562	5.732	9.233	6.183
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	ND	음성	양성	양성	양성	235	음성	양성	양성	ND	ND	ND
염소이온 Cl-	45.3	62	68.9	59.58	62.63	47.5	58	65	81.1	88.4	73.5	69.9
카 드 뮴 Cd	ND	0.002	0.001	ND	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	0.015	0.03	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	0.001	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.02	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	0.01	ND	0.005	0.018	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-4  서구 왕길동

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	5.1	2.9
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	0.34	0.3	0.52	6.13	0.7	0.8	1.7	-	1.1	1.2
질산성질소 NO3-N	-	-	10.11	8.11	9.54	5.12	0.001	4	5.416	2.674	3.364	7.705
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	양성	양성	양성	195	100	양성	양성	ND	ND	ND
염소이온 Cl-	-	-	34.44	25.11	30.71	72.65	14	15	25.7	47	210.6	413.8
카 드 뮴 Cd	-	-	0.001	0.0007	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	-	-	0.03	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	-	-	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	-	-	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	-	-	ND	ND	0.002	ND	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-5  서구 백석동(도마매)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	0.22	0.35	0.78	-	-	-	-	-	-	-
질산성질소 NO3-N	-	-	4.13	5.34	6.48	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	양성	양성	양성	-	-	-	-	-	-	-
염소이온 Cl-	-	-	26.89	28.45	39.61	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	-	-	0.01	ND	0.002	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	0.0003	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	0.01	ND	0.004	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	ND	ND	0.01	-	-	-	-	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-6  서구 백석동(한들)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	0.7	0.43	0.5	-	-	-	-	-	-	-
질산성질소 NO3-N	-	-	7.17	7.67	7.99	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	양성	양성	양성	-	-	-	-	-	-	-
염소이온 Cl-	-	-	83.78	64.41	64.32	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	ND	0.001	0.0003	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	-	-	0.06	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	0.0004	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	ND	0.001	0.004	-	-	-	-	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-7  서구 백석동(한들)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	0.79	4.3	0.61	-	-	-	-	-	-	-
질산성질소 NO3-N	-	-	9.68	9.7	9.62	-	-	-	-	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	음성	양성	양성	-	-	-	-	-	-	-
염소이온 Cl-	-	-	35.89	48.59	51.28	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	0.0006	0.0006	0.001	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	-	-	0.03	ND	0.002	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	-	-	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	0.0001	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	-	-	0.001	0.007	0.003	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr+6	-	-	ND	ND	0.005	-	-	-	-	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-8  서구 왕길동(대왕마을)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.1	2.3
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	-	-	-	6.5	0.6	0.77	0.8	-	1.0	1.0
질산성질소 NO3-N	-	-	-	-	-	5.7	25	23	18.83	8.017	4.390	4.187
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	180	20	음성	양성	ND	-	ND
염소이온 Cl-	-	-	-	-	-	187.8	192	216	175	168.8	566.6	84.7
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	ND	0.004	0.003	0.001	ND	ND	ND
비 소 As	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ GW-9  서구 왕길동(사월이)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.8	2.1
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	-	-	-	7.23	1	0.3	0.9	-	0.6	0.9
질산성질소 NO3-N	-	-	-	-	-	5.16	0.001	6	6.676	6.488	5.625	5.602
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	74	170	양성	양성	N.D	ND	ND
염소이온 Cl-	-	-	-	-	-	41.57	29	26	23.5	35.3	30.7	34.0
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□  김포시 양촌면 학운5리 산205-2(삼도이구)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1.1
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
질산성질소 NO3-N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.248	0.066
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
염소이온 Cl-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.1	41.9
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

□  서구 경서동 267번지(경서동)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화 학 적 산소요구량 CODMn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	1.8
KMnO4 소비량 KMnO4 Consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9
질산성질소 NO3-N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.809	0.203
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
염소이온 Cl-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.0	169.5
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
6가크롬 Cr+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND

* ND  : 불검출(Not Detected)

7. 지하수 검사정(제1매립장)

Ground Water Monitoring Well (Site No. 1)

□ Y-1-1  (심도 14.9m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.6	2.5	2.7	1.8	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.032	0.52	0.1	0.3	-	-	-
염소이온 Cl-	14748	13819	13516	14508	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	4175	34393	38275	46100	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.005	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.113	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2275	ND	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ Y-1-2  (심도 9.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.65	1.2	1.6	1	-	-	-
질산성질소 NO3-N	0.965	0.56	0.09	0.3	-	-	-
염소이온 Cl-	17703	14989	13801	14603	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	4550	34393	39075	50325	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.004	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.015	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.083	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.033	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	0.018	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3175	ND	1	0.5	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-1-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	15.03	6.4	6.1	5.5	5	9.3	17.6
질산성질소 NO3-N	0.528	0.95	0.24	0.8	0.123	0.010	0.004
염소이온 Cl-	9808	12859	12489	11938	11936	12615	9478
전기전도도 EC (μS/cm)	4200	33928	36575	38925	32860	31685	24314
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.073	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.028	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3800	ND	ND	ND	0.2	32.2	91.7

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-3-1  (심도 26.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12	2.3	1.6	2.3	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.14	1.07	0.48	0.5	-	-	-
염소이온 Cl-	6728	10564	9973	10335	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	2900	30043	27490	32990	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.075	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.03	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2525	1.75	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-3-2  (심도 23.2m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	11.95	2.6	1.4	1.5	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.41	1.49	0.69	1.3	-	-	-
염소이온 Cl-	5287	8598	7939	8731	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	2975	26438	22738	26368	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.073	ND	ND	0.03	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.028	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2300	ND	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-3-3  (심도 18.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.68	3.8	1.5	2	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.04	2.26	0.49	1.1	-	-	-
염소이온 Cl-	6655	11699	10804	11094	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5000	30350	29760	34525	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.009	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.035	ND	ND	0.02	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.015	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3175	0.5	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-3-4  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	20.23	13.6	11.2	9.8	-	6.1	6.5
질산성질소 NO3-N	0.74	0.78	0.13	0.6	-	0.006	0.1
염소이온 Cl-	10908	8630	7544	5467	-	5229	3803
전기전도도 EC (μS/cm)	6900	25808	24608	19775	-	13278	10974
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	ND	ND
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
납 Pb	0.068	ND	ND	0.03	-	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.03	ND	ND	ND	-	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	5075	0.5	ND	ND	-	233.5	76.1

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-5-1  (심도 24.7m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12	3.4	3.8	2.2	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.078	0.57	0.38	0.6	-	-	-
염소이온 Cl-	8826	16938	15857	15970	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5025	42325	42500	56500	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.004	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.08	ND	ND	0.03	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.033	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	1925	8.5	ND	1.25	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-5-2  (심도 19.2m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.88	3.9	3.2	1.9	3.2	1.0	1.4
질산성질소 NO3-N	1.433	2.38	1.8	1.1	0.058	0.007	0.002
염소이온 Cl-	6457	10192	10083	11288	14438	18061	17608
전기전도도 EC (μS/cm)	3850	27120	28420	37975	36745	44275	45667
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.1	ND	ND	0.04	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2375	15	ND	0.5	14.3	36.1	80.9

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-5-3  (심도 13.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	14.08	4.4	3.3	2.9	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.648	0.83	1.3	1	-	-	-
염소이온 Cl-	8084	17157	16228	17073	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	3950	43000	44608	55450	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.006	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.145	ND	ND	0.05	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.055	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2100	8	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-5-4  (심도 8.3m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.8	27.2	16.3	11.1	6.4	5.2	7.9
질산성질소 NO3-N	3.238	0.82	3.92	3.1	2.258	1.010	0.6
염소이온 Cl-	8642	5800	1618	1137	1370	411	248.2
전기전도도 EC (μS/cm)	2600	6210	18538	16325	4680	2284	5238
카 드 뮴 Cd	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.113	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3050	19	13	1.25	13.4	34.2	30

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-6-1  (심도 17.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.03	1.8	1.1	1.1	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.208	1.21	0.16	1.1	-	-	-
염소이온 Cl-	8468	10213	10411	10750	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5175	28027	28705	42935	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.004	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.01	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.035	ND	ND	0.03	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.015	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	0.018	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	0.008	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2300	ND	0.5	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-6-2  (심도 15.3m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.33	1.4	0.9	1.1	1.7	1.5	1.5
질산성질소 NO3-N	1.16	1.41	0.05	0.3	0.002	0.005	ND
염소이온 Cl-	8068	8620	10236	10380	9901	12190	11630
전기전도도 EC (μS/cm)	5125	24540	28373	33360	27745	28133	28217
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.028	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3175	1	ND	ND	67.5	26.8	33.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-6-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.45	4.9	4.2	3.5	2.4	1.8	1.6
질산성질소 NO3-N	1.065	0.78	0.16	0.3	0.179	0.016	ND
염소이온 Cl-	7965	6345	5272	5298	6079	4724	3167
전기전도도 EC (μS/cm)	5600	18610	16195	16196	16323	14438	10718
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.003	ND	0.002	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.08	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2250	7	ND	ND	13.6	85.7	10.1

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-7-1  (심도 12.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.1	1.6	1	1.2	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.438	1.78	1.44	2.5	-	-	-
염소이온 Cl-	810	625	142	253	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	810	673	669	696	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	0.002	ND	-	-	-
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.218	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.085	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	1925	1	ND	0.5	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-7-2  (심도 9.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	14.7	1	0.8	1.5	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.6	1.8	1.32	1.5	-	-	-
염소이온 Cl-	793	422	91	118	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	725	382	384	450	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.04	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.018	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2275	4	3	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-7-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.18	4.8	5.8	4.3	-	3.6	4.7
질산성질소 NO3-N	1.08	1.5	0.45	0.4	-	0.218	0.08
염소이온 Cl-	1987	10696	8398	8880	-	7061	9389
전기전도도 EC (μS/cm)	1975	22965	25020	37188	-	21044	23683
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	ND	ND
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
납 Pb	0.04	ND	ND	ND	-	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.018	ND	ND	ND	-	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3025	18	ND	ND	-	111.8	61.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-23-1  (심도 17.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.7	2.8	2	1.4	1.4	1.4	1.5
질산성질소 NO3-N	1.055	1.31	0.21	0.6	ND	0.001	ND
염소이온 Cl-	14814	15373	16164	16860	17836	17964	19162
전기전도도 EC (μS/cm)	6325	39450	44250	55475	45040	46492	47833
카 드 뮴 Cd	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.08	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.033	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2400	6	ND	ND	4.7	82.8	26.1

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-23-2  (심도 11.8m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	14.8	4.4	2.7	2.2	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.068	1.88	1.35	1.6	-	-	-
염소이온 Cl-	7430	11330	11877	13556	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5350	31725	38775	41875	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.005	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.108	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3025	2	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-23-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	14.1	5.3	5	2.7	2.9	2.4	2.3
질산성질소 NO3-N	1.22	1.26	0.45	0.7	0.147	0.004	0.002
염소이온 Cl-	13665	16769	18021	16322	15751	13230	7484
전기전도도 EC (μS/cm)	7300	44125	41300	49700	39545	33775	17551
카 드 뮴 Cd	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.035	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	1950	19	ND	ND	1.7	16.6	35.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-24-1  (심도 19.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	15.18	1.4	1	1.1	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.088	0.8	0.2	0.4	-	-	-
염소이온 Cl-	14086	18029	17497	17997	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	6150	46725	49600	57575	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.01	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.08	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.033	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2275	19	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-24-2  (심도 16.5m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.45	3	2.5	3.1	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.505	1.19	1.47	1.5	-	-	-
염소이온 Cl-	12676	19960	17432	17980	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5850	46400	47300	56300	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	0.008	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.035	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.015	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	1380	35	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-24-3  (심도 12.2m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	11.38	5.8	6.1	2.4	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.04	0.86	1.48	0.9	-	-	-
염소이온 Cl-	5737	10323	12659	13516	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	3300	27128	39050	39475	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.03	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.015	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2250	30	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-24-4  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	14	4.4	4.4	3.4	2.6	3.1	3.7
질산성질소 NO3-N	1.103	0.86	0.29	0.4	0.09	ND	ND
염소이온 Cl-	19405	18074	16076	16714	17092	16272	16152
전기전도도 EC (μS/cm)	6900	44925	42625	51875	43470	42600	42333
카 드 뮴 Cd	0.005	ND	0.003	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.038	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3075	5	ND	ND	4.2	6.0	32.9

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-25-1  (심도 14.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	10.9	3.3	3.1	1.7	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.363	0.96	1.33	0.3	-	-	-
염소이온 Cl-	13472	14509	13342	10397	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5933	36325	34225	33845	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	0.001	ND	-	-	-
비 소 As	0.01	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.06	ND	0.033	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.04	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	0.017	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2133	15	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-25-2  (심도 10.2m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	10.57	3.9	4.6	3.4	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.233	0.8	0.7	0.6	-	-	-
염소이온 Cl-	13878	18428	15002	16359	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	5833	43925	44325	51525	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.037	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.023	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2233	2	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-25-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	11.2	7.9	6.7	5.9	6.8	13.7	5.0
질산성질소 NO3-N	1.283	0.85	1.48	0.6	0.071	0.161	0.30
염소이온 Cl-	13354	17986	16163	15939	14831	12217	10801
전기전도도 EC (μS/cm)	5667	44275	44650	59275	38595	31400	26173
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	0.003	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.027	ND	0.032	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2933	24	ND	ND	0.3	38.3	49.1

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-26-1  (심도 19.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.6	2.9	1.1	1.9	1.2	0.9	0.9
질산성질소 NO3-N	1.103	1.11	0.54	0.8	0.041	0.005	ND
염소이온 Cl-	3979	2894	3171	3695	4461	4499	4950
전기전도도 EC (μS/cm)	3233	9215	9868	13273	12634	12733	14957
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2033	9	ND	ND	95.2	148.8	81.5

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-26-2  (심도 14.3m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	11.5	3.7	4	3.8	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.337	0.88	0.84	0.7	-	-	-
염소이온 Cl-	8107	12146	12073	12550	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	3633	34700	34500	41300	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.08	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3233	10	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-26-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	13.83	5.2	5.4	3.7	2.8	2.9	2.1
질산성질소 NO3-N	1.223	1.28	0.2	0.7	0.027	0.004	ND
염소이온 Cl-	14554	16910	15941	15832	18116	17637	18191
전기전도도 EC (μS/cm)	6367	47200	45425	56425	45710	46975	45558
카 드 뮴 Cd	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2233	3	ND	ND	2.2	76.6	8.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-27-1  (심도 12.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	10.3	4.1	2.3	2.1	-	-	-
질산성질소 NO3-N	1.4	1.23	1.16	0.8	-	-	-
염소이온 Cl-	7848	20167	19269	19312	-	-	-
전기전도도 EC (μS/cm)	4900	51825	52100	70600	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
비 소 As	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	-	-	-
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	-	-	-
납 Pb	0.073	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.047	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	-	-	-
트리클로로에틸렌 TCE	0.003	ND	ND	ND	-	-	-
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	-	-	-
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2200	21	ND	1	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-27-2  (심도 9.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	10.17	4.6	1.6	2.9	1.9	2.3	2.0
질산성질소 NO3-N	1.637	0.91	1.01	0.9	0.006	ND	0.004
염소이온 Cl-	5199	17379	18350	19348	20320	17485	15980
전기전도도 EC (μS/cm)	4000	45850	50175	62625	49555	45217	39442
카 드 뮴 Cd	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.073	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.047	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	3233	13	ND	ND	6.2	7.8	40.6

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ Y-27-3  (심도 4.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	12.03	3.9	2	3.6	2	2.0	2.1
질산성질소 NO3-N	1.143	1.15	0.43	0.6	0.027	0.045	ND
염소이온 Cl-	9436	13098	14479	16685	16951	14941	14620
전기전도도 EC (μS/cm)	5767	38900	40325	56075	43070	39158	36067
카 드 뮴 Cd	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND
비 소 As	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
납 Pb	0.063	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	0.043	ND	ND	ND	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	2000	6	ND	0.5	23.5	25.1	40.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

8. 지하수 검사정(제2매립장)

Ground Water Monitoring Well (Site No. 2)

□ O-1-4  (심도 8.1m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	2.3	2.5	2.8
질산성질소 NO3-N	0.648	0.109	0.13
염소이온 Cl-	14757.7	18745.5	14215.7
전기전도도 EC (μS/cm)	37713	45375	46175
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	8.0	4.3	16.5

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ O-2-2  (심도 29.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.8	2.6	2.3
질산성질소 NO3-N	1.641	1.072	1.3
염소이온 Cl-	2228.6	2149.1	3264.9
전기전도도 EC (μS/cm)	6094	6560	180939
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	165.0	232.0	151.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-2-4  (심도 11.6m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	0.9	1.7	1.4
질산성질소 NO3-N	1.693	1.533	1.7
염소이온 Cl-	1131.8	1297.7	879.2
전기전도도 EC (μS/cm)	2454	4191	13169
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	5.5	68.0	32.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-3-4  (심도 9.8m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.2	2.1	2.6
질산성질소 NO3-N	0.422	ND	ND
염소이온 Cl-	8235.2	16548.9	13979.9
전기전도도 EC (μS/cm)	26655	43450	45025
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	12.5	12.5	3.5

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-4-2  (심도 22.4m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	0.9	1.6	3.1
질산성질소 NO3-N	1.873	0.098	1.4
염소이온 Cl-	918.6	581.6	199.5
전기전도도 EC (μS/cm)	2865	2312	6444
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	6.8	3.3	142.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-4-4  (심도 8.1m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.1	1.6	1.6
질산성질소 NO3-N	1.209	0.698	0.6
염소이온 Cl-	10614.6	11338.7	1639.9
전기전도도 EC (μS/cm)	11313	25845	3730
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	237.5	1.0	228.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-5-4  (심도 6.3m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	0.8	1.7	2.0
질산성질소 NO3-N	0.316	0.104	ND
염소이온 Cl-	5680.2	11558.3	12910.8
전기전도도 EC (μS/cm)	20685	31125	33125
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	17.5	8.0	35.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-6-2  (심도 25.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	2.6	7.6	4.9
질산성질소 NO3-N	0.888	ND	ND
염소이온 Cl-	3309.9	12832.3	11182.5
전기전도도 EC (μS/cm)	8744	31550	26505
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	45.0	6.5	0.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-6-4  (심도 11.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.5	1.0	0.7
질산성질소 NO3-N	0.571	ND	ND
염소이온 Cl-	4667.7	15046.5	7966.8
전기전도도 EC (μS/cm)	12658	35800	20310
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	34.0	3.8	1.0

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-7-4  (심도 8.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.4	3.7	1.3
질산성질소 NO3-N	0.522	0.648	0.48
염소이온 Cl-	3123.5	2388.1	1112.1
전기전도도 EC (μS/cm)	8621	7888	2204
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	177.3	2.8	64.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-8-2  (심도 9.8m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.3	1.5	2.0
질산성질소 NO3-N	1.020	0.057	0.17
염소이온 Cl-	842.3	3294.9	4317.6
전기전도도 EC (μS/cm)	2521	9830	11063
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	20.5	361.5	42.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-8-3  (심도 6.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.3	1.8	1.4
질산성질소 NO3-N	0.408	0.724	0.11
염소이온 Cl-	504.0	269.7	1684.3
전기전도도 EC (μS/cm)	1656	1467	547
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	5.0	509.0	18.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-9-4  (심도 6.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	3.8	4.0	3.0
질산성질소 NO3-N	0.285	1.053	0.8
염소이온 Cl-	1129.2	504.3	110.4
전기전도도 EC (μS/cm)	4463	2603	821
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	21.8	543.0	78.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-10-2  (심도 9.0m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.5	2.7	2.0
질산성질소 NO3-N	2032	2.020	1.5
염소이온 Cl-	826.7	528.0	222.4
전기전도도 EC (μS/cm)	2513	2448	1012
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	8.8	20.3	18.8

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-11-2  (심도 17.8m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	0.9	1.6	1.6
질산성질소 NO3-N	1.961	1.089	0.7
염소이온 Cl-	1077.5	4901.0	4467.6
전기전도도 EC (μS/cm)	12498	14903	12955
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	ND	57.0	230.5

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ O-11-4  (심도 7.1m)

(단위 : ㎎/ℓ)	(Unit: ㎎/ℓ)

항 목 Items	2001	2002	2003
화학적산소요구량 CODMn	1.7	2.4	2.2
질산성질소 NO3-N	0.182	ND	ND
염소이온 Cl-	14669.9	15889.9	15333.5
전기전도도 EC (μS/cm)	28283	31638	40350
카 드 뮴 Cd	ND	ND	ND
비 소 As	ND	ND	ND
시 안 CN	ND	ND	ND
수 은 Hg	ND	ND	ND
납 Pb	ND	ND	ND
6가크롬 Cr+6	ND	ND	ND
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	ND	ND	ND
페 놀 Phenol	ND	ND	ND
트리클로로에틸렌 TCE	ND	ND	ND
테트라클로로에틸렌 PCE	ND	ND	ND
대장균군수 E-COLI (MPN/100㎖)	10.5	3.5	29.3

* ND  : 불검출(Not Detected)

9. 토    양

Soil Quality

□ S-1  금호동

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	5.7	5.4	6.1	6.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.010	0.810	0.810	0.455	0.052	-	-	-	-	-	-	-
구 리 Cu	0.094	0.870	1.480	2.330	5.805	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.105	3.080	4.170	5.732	5.609	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	0.010	2.400	0.800	0.030	1.543	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	ND	0.310	0.170	ND	0.129	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	0.504	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 환경관리팀       Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Environment Management Team

□ S-2  안동포

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	5.2	5.4	6.6	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.140	0.070	0.810	0.094	0.150	-	-	-	-	-	-	-
구 리 Cu	1.790	0.870	4.560	10.133	32.599	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	1.030	3.080	0.700	4.974	20.031	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	0.010	2.400	ND	0.291	1.283	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	0.002	0.320	0.440	5.075	0.149	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	0.749	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-3  거월이

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	4.8	5.2	5.6	5.6	5.4	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.240	0.140	1.030	0.156	0.020	-	-	-	-	-	-	-
구 리 Cu	0.063	2.430	4.960	2.897	1.986	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.070	1.020	2.800	3.579	3.241	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	0.010	5.130	ND	0.048	0.369	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	0.002	0.110	0.230	0.053	0.355	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	0.738	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-4  매립지내

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	5.6	7.2	6.8	6.9	7.1	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.010	0.780	0.140	0.175	0.054	-	-	-	-	-	-	-
구 리 Cu	0.090	1.280	1.930	3.195	2.505	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.066	7.980	4.110	8.917	5.003	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	0.010	3.410	0.180	0.291	1.709	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	0.003	0.360	0.090	0.031	0.274	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	0.747	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-5  경서동

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	5.5	4.9	5.8	6.3	5.8	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	0.010	1.760	0.140	0.090	0.039	-	-	-	-	-	-	-
구 리 Cu	0.060	2.180	3.130	3.277	4.042	-	-	-	-	-	-	-
납 Pb	0.036	1.970	4.140	6.761	6.079	-	-	-	-	-	-	-
비 소 As	0.010	4.600	0.130	0.181	0.990	-	-	-	-	-	-	-
수 은 Hg	0.006	0.240	0.080	0.002	0.242	-	-	-	-	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	0.035	-	-	-	-	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	0.731	-	-	-	-	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-6  오류농장

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.098	0.420	0.490	0.530	0.510	0.66	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	3.228	3.480	3.600	3.580	4.050	4.22	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.318	3.580	3.610	3.760	4.920	5.57	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.085	0.150	0.160	0.190	0.240	0.29	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.170	0.220	0.280	0.320	ND	0.92	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-7  축도

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.108	0.130	0.170	0.150	0.270	0.52	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	3.793	4.010	4.220	4.190	4.660	5.41	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.515	4.190	4.300	4.400	4.910	5.50	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.108	0.160	0.180	0.200	0.240	0.31	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.183	0.260	0.350	0.370	ND	0.93	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-8  제1매립장 F블록

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.115	0.180	0.230	0.210	0.300	0.36	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	4.050	4.420	4.500	4.410	4.520	4.61	-
납 Pb	-	-	-	-	-	4.045	4.390	4.510	4.580	5.220	5.69	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.133	0.180	0.190	0.220	0.310	0.33	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.215	0.320	0.380	0.390	ND	0.71	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-9  사월이

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.095	0.140	0.180	0.160	0.260	0.32	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	3.650	4.060	4.210	4.190	5.670	7.11	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.535	3.920	4.300	4.070	4.440	4.75	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.098	0.140	0.150	0.180	0.290	0.30	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.180	0.300	0.370	0.370	ND	0.59	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-10  제1매립장 제방

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.148	0.170	0.210	0.200	-	-	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	4.165	4.500	4.560	4.600	-	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.998	4.360	4.450	4.530	-	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.143	0.200	0.200	0.230	-	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.295	0.420	0.470	0.500	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-11  인천CC 농경지

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.138	0.210	0.260	0.240	-	-	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	3.948	4.280	4.330	4.400	-	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.665	4.080	4.200	4.270	-	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.130	0.170	0.180	0.210	-	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.245	0.390	0.460	0.480	-	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	-	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-12  장도 유수지

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	0.135	0.230	0.270	0.260	0.350	-	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	3.983	4.340	4.400	4.380	4.650	-	-
납 Pb	-	-	-	-	-	3.725	3.960	4.020	4.080	4.540	-	-
비 소 As	-	-	-	-	-	0.120	0.160	0.170	0.200	0.300	-	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	0.230	0.370	0.400	0.450	ND	-	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	-	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-13  제2매립장 북측녹지

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.230	0.28	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.660	4.77	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.370	4.49	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.270	0.35	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.71	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

□ S-14  제2매립장 남측제방

(단위 : ㎎/㎏)	(Unit: ㎎/㎏)

항 목 Items	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
수소이온농도 pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
카 드 뮴 Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.270	0.37	-
구 리 Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.450	4.58	-
납 Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680	5.12	-
비 소 As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.230	0.29	-
수 은 Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
시 안 CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
6가크롬 Cr6+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	0.86	-
폴리클로리네이티드비 페 닐 PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
유기인화합물 Organic Phosphorus Compound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
페 놀 Phenol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-
노말헥산추출물질 n-Hexane Extractable Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-

* ND  : 불검출(Not Detected)

부  록

APPENDICES

부    록

APPENDICES

1. 연    혁

History

일 자	관련근거	내 용
1987. 09. 11 1988. 01. 14 1988. 11. 21 1989. 02. 02 1989. 02. 03 1989. 06. 14 1991. 09. 01 1991. 11. 07 1992. 02. 10 1992. 02. 28 1992. 03. 20 1996. 08. 26 1997. 01. 06 2000. 01. 21 2000. 07. 22 2000. 10. 13 2000. 10. 30 2001. 03. 01 2001. 11. 16 2001. 11. 30 2001. 12. 29 2002. 01. 31 2002. 03. 20 2002. 06. 26 2002. 08. 03 2002. 09. 06 2002. 09. 24 ~ 09. 28 2002. 12. 26 2003. 03. 21 2003. 03. 22 2003. 04. 22 2003. 10. 24 2003. 12. 01 2004. 03. 12	대통령 재가 매립지 양도․양수계약 환경부, 3개시․도 협약 공동수행계약 체결 법률 제6200호	수도권쓰레기매립지 확보계획 확정 환경관리공단 ⇔ 동아건설 환경영향평가 착수 수도권매립지 운영협정 ※ 국가 150억원, 서울시 300억원 부담 공유수면 매립사업 공동수행(공단 ⇔ 서울시) 매립목적 변경(농지→쓰레기 매립용) 환경관리공단 수도권사업본부 설립 수도권매립지 운영관리조합 설립 수도권쓰레기 최초 반입(경기지역) 제1매립장 건설공사 준공(환경청) 운영관리 위․수탁계약 체결(조합 ⇔ 공단) 제2매립장 기반시설 조성공사 착공 매립지 운영 위․수탁계약 변경(조합 ⇔ 공단) 수도권매립지관리공사의설립및운영등에관한법률 공포 수도권매립지관리공사 설립 제2매립장 사용개시 제1매립장 사용종료 폐기물 반입시간대 조정(주․야간 ⇒ 주간) ※ 2001년 5월 1일 전면 주간반입 시행 제2매립장 기반시설 준공 6.5MW 매립가스 발전시설 준공․가동 안암도유수지 조성사업 추진 수도권매립지 경계울타리 설치공사 완료(총 32㎞) 1,000만그루 나무심기운동 발대식 거행 침출수 정화처리방법 발명 특허 획득 자원순환관리시스템에 대한 발명 특허 획득 악취자동측정망 설치․준공 아시아-태평양 폐기물매립 국제심포지움(APLAS 2002) 개최 종합전산화체계 구축사업(1단계) 완료 50㎿ 매립가스 발전 민자사업 실시협약 체결 및 사업 시행자 지정(환경부) 3.38㎿ 매립가스 발전시설 준공․가동 사옥신축 기공식 드림파크 음악회 개최 공사 심볼마크(상표) 서비스 등록 획득(등록일 2003. 11. 21.) 50MW 매립가스 발전 민자사업 기공식

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 기획홍보처, 기획예산팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Plannig & Budget Team

2. 조  직  Organization

□ 정원  Number of Staff

계	임원	일반직(사무 ‧ 기술 ‧ 연구)									별 정 직				조무직(운전 ‧ 사무 ‧ 시설)
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	소계	4급	6급	7급	소계	4급	5급	6급	7급	8급
223	5	170	11	25	27	37	28	19	18	5	4	1	1	2	44	3	11	12	14	4

* 주   : 직제규정(2004. 3. 19 개정) 및 직제규정시행세칙(2004. 4. 6 개정) 기준

□ 기능  Functions

수도권지역에서 발생하는 폐기물을 안전하고 위생적인 방법으로 처리함과 동시에 자원화를 촉진함으로써 환경보전과 경제성 향상에 기여하고, 매립지 내부 및 주변지역에 미치는 환경상 영향을 최소화함을 목적으로 하며 주요기능은 아래와 같음

1. 수도권매립지에 반입되는 폐기물의 처리

2. 수도권매립지의 기반시설 및 이에 부속되는 시설의 설치 및 관리

3. 폐기물을 자원화 하기 위한 시설의 설치 및 운영

4. 주민지원기금의 조성 및 주변영향지역의 지원

5. 반입수수료, 가산금, 부담금 등의 결정 및 징수

6. 수도권매립지 및 주변지역의 환경 관리

7. 오염방지시설의 설치 및 관리

8. 복토용 토사의 확보를 위한 토취장 개발 및 운영

9. 수도권매립지의 사후관리

10. 기타 수도권매립지의 설치운영과 관련하여 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 업무 등

11. 제1호내지 제10호의 사업을 위한 조사, 설계 및 책임감리 등 부대되는 업무

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 기획홍보처, 기획예산팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Plannig & Budget Team

3. 수도권매립지 운영위원회 현황

Sudokwon Landfill Management Committee

□ 일반현황

■ 구성목적

운영위원회는 이사회의결에 앞서 법령 및 정관에 규정된 사업에 관한 중요사항을 심의하기 위함

■ 심의사항

○ 수도권매립지에 반입되는 폐기물에 대한 반입수수료

○ 수도권매립지에 반입되는 폐기물의 종류, 반입량, 반입기준 및 반입대상구역

○ 수도권매립지 주변환경 보전을 위한 시설물의 설치 및 지원에 관한 사항

○ 기타 공사의 사장이 심의가 필요하다고 인정하여 부의하는 사항

■ 위원구성

○ 위촉자 : 환경부장관

○ 위원구성 : 17명(위원장 포함)

- 위원장 : 공사사장(당연직)

- 환경부장관이 추천하는 관계공무원 1인

- 서울시장, 인천시장, 경기도지사가 추천하는 관계공무원 각2인(6인)

- 수도권매립지 주변지역의 주민이 추천하는 주민대표 6인

- 환경부장관 및 시․도지사가 추천하는 관련전문가 각1인(2인)

- 수도권매립지 주변지역의 주민대표가 추천하는 관련전문가 1인

○ 최초구성일 : 2000. 10. 10

○ 제2기 구성 : 2001. 10. 10

○ 제3기 구성 : 2002. 10. 10

○ 제4기 구성 : 2003. 10. 10

※ 위원의 임기는 1년으로 하되 연임 가능. 다만 공무원인 경우 그 직에 재임하는 기간

■ 법적근거

○ 수도권매립지관리공사의설립및운영등에관한법률 제24조

○ 수도권매립지관리공사의설립및운영등에관한법률시행령 제17조

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 기획홍보처, 기획예산팀             Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Plannig & Budget Team

□ 운영위원회 위원 명단(1기)

성 명	소 속 직 책	주 소	추천자
이 정 주	공 사 사 장	404-140 인천광역시 서구 백석동 58 수도권매립지관리공사	당연직 (위원장)
석 금 수	환 경 부 생활폐기물과장	427-760 경기도 과천시 중앙동 1 정부과천청사 환경부	환경부장관
이 남 훈	안 양 대 교 수	430-714 경기도 안양시 만안구 안양5동 708-113 안양대 환경공학부	"
김 충 민	서 울 시 폐기물관리과장	100-744 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울시청(제1별관)	서울시장
한 상 열	서 울 시 폐기물시설과장	"	"
이 동 훈	서울시립대 교 수	130-743 서울특별시 동대문구 전농동 90 서울시립대 환경공학부	"
백 은 기	인 천 시 청소행정과장	706-011 인천광역시 남동구 구월동 1138 인천시청	인천시장
이 귀 헌	인천시 서구 사회산업국장	404-701 인천광역시 서구 심곡동 244 서구청	"
박 효 갑	경 기 도 폐기물관리과장	441-701 경기도 수원시 권선구 매산로3가 1 경기도청	경기도지사
안 정 웅	경기도 안양시 복지환경국장	480-010 경기도 안양시 동안구 부림동 1590 안양시청	"
윤 석 준	양 촌 면 이장단 감사	415-840 경기도 김포시 양촌면 학운리 108	주민대표
심 응 식	검암경서동	404-140 인천광역시 서구 백석동 139-1	"
이 기 호	검단27통장	404-300 인천광역시 서구 오류동 675	"
이 균 선	검단23통장	404-330 인천광역시 서구 금곡동 128-9	"
임 희 택	검단38통장	404-260 인천광역시 서구 마전동 795 한일(아) 2동 305호	"
김 종 수	검단35통장	404-290 인천광역시 서구 왕길동 521-4	"
황 용 우	인 하 대 교 수	403-023 인천광역시 부평구 산곡3동 현대(아) 203-1506	"

* 주   : 2000. 10. 10. 구성

□ 운영위원회 위원 명단(2기)

성 명	소 속 직 책	주 소	추천자
이 정 주	공 사 사 장	404-140 인천광역시 서구 백석동 58 수도권매립지관리공사	당연직 (위원장)
석 금 수	환 경 부 생활폐기물과장	427-760 경기도 과천시 중앙동 1 정부과천청사 환경부	환경부장관
김 기 춘	서 울 시 폐기물관리과장	100-744 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울시청(제1별관)	서울시장
한 상 열	서 울 시 폐기물시설과장	100-744 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울시청(제1별관)	"
고 규 인	인 천 시 청소행정과장	706-011 인천광역시 남동구 구월동 1138 인천시청	인천시장
한 철 교	인천시 서구 사회산업국장	404-701 인천광역시 서구 심곡동 244 서구청	"
박 효 갑	경 기 도 환경자원과장	441-701 경기도 수원시 권선구 매산로3가 1 경기도청	경기도지사
신 광 철	경기도 김포시 사회산업국장	415-040 경기도 김포시 사우동 263-1 김포시청	"
김 종 수	왕 길 동 검단35통장	404-290 인천광역시 서구 왕길동 521-4	주민대표
박 희 용	검암경서동	404-170 인천광역시 서구 경서동 252	"
윤 석 준	양 촌 면 이장단 감사	415-840 경기도 김포시 양촌면 학운리 108	"
이 균 선	금 곡 동 검단23통장	404-330 인천광역시 서구 금곡동 128-9	"
이 기 호	오 류 동 검단27통장	404-300 인천광역시 서구 오류동 675	"
임 희 택	마 전 동	404-260 인천광역시 서구 마전동 795 한일(아) 2동 305호	"
김 재 영	서 울 대 교 수	151-742 서울특별시 관악구 신림9동 서울대 공대 지구환경시스템공학부	환경부장관
김 성 중	인 천 대 교 수	402-749 인천시 남구 도화동 177 인천대 안전공학과	시․도지사(인천)
정 종 관	대 전 대 교 수	302-782 대전광역시 서구 삼천동 991 국화(아) 501동106호	주민대표

* 주   : 2001. 10. 10. 구성

□ 운영위원회 위원 명단(3기)

성 명	소 속 직 책	주 소	추천자 (위원장)
박 대 문	공 사 사 장	404-140 인천광역시 서구 백석동 58 수도권매립지관리공사	위원장
김 성 수	환 경 부 생활폐기물과장	427-760 경기도 과천시 중앙동 1 정부과천청사 환경부	환경부장관
한 상 열	서 울 시 청소과장	100-744 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울시청(제1별관)	서울시장
박 종 인	서울시 종로구 생활복지국장	110-701 서울특별시 종로구 수송동 146-2 종로구청	"
허 용 구	인 천 시 청소행정과장	706-011 인천광역시 남동구 구월동 1138 인천시청	인천시장
한 철 교	인천시 서구 사회산업국장	404-701 인천광역시 서구 심곡동 244 서구청	"
신 종 일	경 기 도 환경자원과장	441-701 경기도 수원시 권선구 매산로3가 1 경기도청	경기도지사
신 광 철	경기도 김포시 사회산업국장	415-040 경기도 김포시 사우동 263-1 김포시청	"
김 종 수	왕 길 동 검단35통장	404-290 인천광역시 서구 왕길동 521-4	주민대표
정 혁 근	검암경서동	404-170 인천광역시 서구 검암동 425	"
윤 석 준	양 촌 면 이장단 감사	415-840 경기도 김포시 양촌면 학운리 108	"
이 균 선	금 곡 동 검단23통장	404-330 인천광역시 서구 금곡동 128-9	"
이 기 호	오 류 동 검단27통장	404-300 인천광역시 서구 오류동 675	"
임 희 택	마 전 동	404-260 인천광역시 서구 마전동 795 한일(아) 2동 305호	"
김 재 영	서 울 대 교 수	151-742 서울특별시 관악구 신림9동 서울대 공대 지구환경시스템공학부	환경부장관
배 우 근	한 양 대 교 수	425-791 경기도 안산시 사1동 1271 한양대 공대 토목환경공학과	시․도지사
배 재 호	인 하 대 교 수	402-751 인천광역시 남구 용현동 253 인하대 공대 환경토목공학부	주민대표

* 주   : 2002. 10. 10. 구성

□ 운영위원회 위원 명단(4기)

성 명	소 속 직 책	주 소	추천자 (위원장)
박 대 문	공 사 사 장	404-140 인천광역시 서구 백석동 58 수도권매립지관리공사	위원장
김 두 환	환 경 부 생활폐기물과장	427-760 경기도 과천시 중앙동 1 정부과천청사 환경부	환경부장관
한 상 열	서 울 시 청소과장	100-744 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울시청(제1별관)	서울시장
강 종 필	서울시 중구 생활복지국장	100-701 서울특별시 중구 배오개길 76 (예관동 120-1) 중구청	"
윤 용 진	인 천 시 청소행정과장	706-011 인천광역시 남동구 구월동 1138 인천시청	인천시장
김 영 옥	인천시 서구 복지환경경제국장	404-701 인천광역시 서구 심곡동 244 서구청	"
신 종 일	경 기 도 환경자원과장	441-701 경기도 수원시 권선구 매산로3가 1 경기도청	경기도지사
신 광 철	경기도 김포시 사회산업국장	415-040 경기도 김포시 사우동 263-1 김포시청	"
이 기 호	서구 오류동	404-300 인천광역시 서구 오류동 675	주민대표
이 연 회	서구 금곡동	404-330 인천광역시 서구 금곡동 163-5 동남(아) 104동 801호	"
김 종 수	서구 왕길동	404-290 인천광역시 서구 왕길동 521-4	"
임 희 택	서구 마전동	404-821 인천광역시 서구 마전동 795 한일(아) 2동 305호	"
윤 석 준	김 포 시 양 촌 면	415-843 경기도 김포시 양촌면 학운리 108	"
이 남 훈	안 양 대 교 수	708-113 경기도 안양시 만안구 안양5동 안양대 환경공학과	환경부장관
이 동 훈	서울시립대 교 수	130-743 서울특별시 동대문구 전농동 90 서울시립대학교 환경공학부	서울시장
김 상 식	김 포 대 학 교 수	415-718 경기도 김포시 북변동 816 풍년마을영풍(아) 224동 902호	주민대표

* 주   :	1. 2003. 10. 10. 구성

2. 인천광역시 서구 백석동 주민추천 운영위원(1명) 미위촉

4. 주민지원협의회 현황

Residents Council

□ 일반현황

■ 구성목적

폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률에 따라 주변영향지역의 결정, 주변영향지역의 지원사업, 환경상 영향조사 전문연구기관의 선정 및 영향조사 결과 공개, 주민감시요원의 추천 등을 공사와 협의하기 위함

■ 협의사항

○ 수도권매립지 주변영향지역의 결정

○ 수도권매립지 주변영향지역 지원사업에 관한 계획 수립 협의

○ 수도권매립지 주민감시요원의 추천

○ 환경상 영향조사 전문연구기관의 선정 및 영향조사결과 공개 등

■ 위원구성

○ 위 촉 자 : 공사 사장

○ 위원구성 : 21명

- 당해 폐기물처리시설이 소재하는 시․구의회 의원(3인)

- 폐기물처리시설의 경계와 인접한 읍․면․동에 거주하는 지역주민으로서 시․구 의회에서 선정한 읍․면․동별 주민대표(16인)

- 주민대표가 추천한 전문대학 이상의 환경관련학과의 조교수 이상 또는 국․공립연구기관의 선임연구원 이상의 전문가(2인)

○ 제1기 구성 : 2000. 11. 8

○ 제2기 구성 : 2002. 11. 8

○ 임  기 : 2년

■ 법적근거

○ 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률 제17조

○ 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률시행령 제18조

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 주민협력처, 주민협력팀          Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Regional Cooperation Team

□ 주민지원협의회 위원 명단(1기)

직 위	성 명	주 소	비 고
위 원 장	양 성 모	인천 서구 마전동 827 목화(A) 1/106	주민대표
부위원장	이 종 원	인천 서구 백석동 174-1	〃
〃	김 병 국	인천 서구 왕길동 122	〃
위 원	이 명 재	인천 서구 마전동 660-33	의회의원
〃	최 길 행	인천 서구 마전동 산 102	주민대표
〃	허 명	인천 서구 마전동 686-84 장미(A) 106/102	〃
〃	양 광 모	인천 서구 금곡동 산81	〃
〃	손 정 희	인천 서구 금곡동 136-5 동남(A) 104/1503	〃
〃	이 경 우	인천 서구 오류동 252	〃
〃	최 만 석	인천 서구 오류동 395-41	〃
〃	이 성 수	인천 서구 오류동 630	〃
〃	황 의 형	인천 서구 왕길동 273-5 원흥(A) 101/109	〃
〃	이 상 만	인천 서구 왕길동 579	〃
〃	민 태 원	인천 서구 공촌동 307-14	의회의원
〃	김 종 득	인천 서구 경서동 264-5 영진연립 B/202	주민대표
〃	송 병 근	인천 서구 검암동 455	〃
〃	유 승 현	경기도 김포시 양촌면 양곡리 385	의회의원
〃	김 동 찬	경기도 김포시 양촌면 대포리 345	주민대표
〃	이 종 운	경기도 김포시 양촌면 학운1리 184	〃
〃	황 용 우	인천 부평구 산곡3동 현대(A) 203/1506	전 문 가
〃	정 종 관	대전 서구 삼천동 991 국화(A) 501/106	〃

* 주   : 2000. 11. 8. 구성

□ 주민지원협의회 위원 명단(2기)

직 위	성 명	주 소	비 고
위 원 장	이 명 재	인천 서구 마전동 693-23	구 의 원 (검단1동)
부위원장	김 병 국	인천 서구 왕길동 122	주민대표 (왕길동)
〃	김 종 득	인천 서구 경서동 264-5 영진연립 A/202	(경서동)
〃	양 원 규	경기 김포시 양촌면 대포리 207	(대포리)
위 원	하 대 용	인천 서구 왕길동 511	주민대표 (왕길동)
〃	황 의 형	인천 서구 왕길동 273-5 원흥(A) 101/109	〃
〃	방 선 녀	인천 서구 오류동 464	(오류동)
〃	최 만 석	인천 서구 오류동 395-41	〃
〃	이 상 묵	인천 서구 오류동 545	〃
〃	최 길 행	인천 서구 마전동 690-59	(마전동)
〃	허 명	인천 서구 마전동 686-84 장미(A) 106/102	〃
〃	조 승 원	인천 서구 마전동 102	〃
〃	양 광 모	인천 서구 금곡동 산81	(금곡동)
〃	채 충 희	인천 서구 금곡동 산 147	〃
〃	송 병 균	인천 서구 검암동 432	(검암동)
〃	최 영 식	경기 김포시 학운리 145-1	(학운리)
	-		(백석동)
의 원	민 태 원	인천 서구 공촌동 307-14	구 의 원 (검암경서동)
〃	유 승 현	경기도 김포시 양촌면 양곡리 385	시 의 원 (양촌면)
교 수	배 재 호	서울 양천구 신정동 I-Park 101/102	2003. 2. 19
〃	김 상 식	경기도 김포시 북변동 816 풍년마을 217/304	〃

* 주   : 2002. 11. 8. 구성

5. 기술자문위원회 현황

Technical Consulting Committee

□ 일반현황

■ 구성목적

수도권매립지와 관련한 기술적인 사항에 대하여 기술자문을 받기 위해 각계 전문가로 구성된 기술자문위원회 구성·운영

■ 자문사항

○ 각종 설계기준의 결정에 관한 사항

○ 기본계획, 기본설계, 실시설계 등의 설계자문에 관한 사항

○ 공사여건 변경을 요하는 중요한 설계변경사항

○ 주요 용역결과의 적정성 여부에 관한 사항

○ 주요기술, 공법 및 신기술 공법에 관한 사항

○ 매립사업의 시공, 유지관리, 시설보완, 운영에 관한 사항

○ 매립시설물의 안전점검, 진단 및 보수․보강공법에 관한 사항

○ 기타 공사사장이 필요하다고 인정하여 요청한 사항

■ 위원구성

○ 위 촉 자 : 공사 사장

○ 위원구성 : 7개 분과 79명

- 매립지조성 분야 : 15명

- 공원 및 생태계 분야 : 16명

- 매립가스 분야 : 9명

- 환경공해 분야 : 9명

- 침출수 분야 : 9명

- 자원화 분야 : 9명

- 전산화 분야 : 12명

○ 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(임기 2년)

■ 법적근거

○ 건설기술관리법 제5조2

○ 건설기술관리법시행령 제21조

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 조사연구팀      Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Research & Study Team

□ 매립지조성 분야

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
김 경 엽	한국산업기술대학교 기계공학과	부 교 수	031)496-8205	유체기계	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 효성중공업
박 중 현	서울대학교 도시공학과	명예교수	02)880-7367	상하수도	· 석사 : 일본 동경대학 · 박사 : 일본 동경대학
					· 대한민국학술원 분과위원장 · 서울시 자문위원(시정, 수도 등)
양 태 선	김포대학 환경시스템과	조 교 수	031)999-4662	토 목	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울시립대학교
					· 한국산업안전공단 기술자문위원 · 해양수산부 설계심의위원
유 남 재	강원대학교 토목공학과	교 수	033)250-6237	지반공학	· 석사 : Univ. of Colorado · 박사 : Univ. of Colorado
					· Univ. of Colorado 조교
이 광 열	동서대학교 건설공학부	부 교 수	051)320-1819	지반공학	· 석사 : 미국 스티븐스공대 · 박사 : 미국 스티븐스공대
					· 미국 스티븐스공대 환경공학연구센터 연구원
이 송	서울시립대학교 토목공학과	교 수	02)2210-2515	지반공학	· 석사 : 고려대학교 · 박사 : 고려대학교
					· 수자원공사 기술자문위원
이 완 식	대일E&C	이 사	02)597-9745	전기․계장	· 서울대학교
					· 현대건설, 현대중공업
이 재 영	서울시립대학교 환경공학부	조 교 수	02)2210-2178	환 경	· 석사 : Wayne State Univ. · 박사 : Wayne State Univ.
					· 환경관리공단 설계자문위원

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 매립지조성 분야(계속)

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
장 연 수	동국대학교 토목환경공학과	교 수	02)2260-3355	지반공학	· 석사 : 서울대 토목대학원 · 박사 : 미국 버클리대
					· 건설교통부 중앙건설기술심의위원
전 한 용	전남대학교 응용화학공학부	교 수	062)530-1775	토목섬유	· 석사 : 한양대학교 · 박사 : 한양대학교
					· 국제토목섬유학회 한국지부운영위원
정 문 경	한국건설기술 연구원	수 석 연 구 원	031)910-0219	토 목	· 석사 : Texas A&M Univ · 박사 : Texas A&M Univ
					· 한국건설기술연구원 · 토목연구부 수석연구원
정 하 익	한국건설기술 연구원	수 석 연 구 원	031)910-0216	지반환경 공 학	· 석사 : 한양대학교 · 박사 : 인하대학교
					· 환경관리공단 환경기술평가위원
최 계 운	인천대학교 토목환경시스템 공학과	부 교 수	032)770-8467	수 자 원 개 발	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Colorado State Univ.
					· 중앙건설기술심의위원 · 대통령직속지속가능위원회 위원
최 우 방	금호엔지니어링	전무이사	031)380-8200	토목구조	· 서울대학교
					· 금호엔지니어링
현 재 혁	충남대학교 환경공학과	교 수	042)821-6673	폐 기 물 토양오염	· 석사 : Texas Tech. Univ. · 박사 : Louisiana State Univ.
					· 건설교통부 중앙건설기술심의위원

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 공원 및 생태계 분야

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
김 도 경	경희대학교 예술디자인학부	부 교 수	031)201-2664	조 경	· 석사 : Havard University · 박사 : 고려대학교
					· 조경계획 및 설계 · 난지도 밀레니움공원 기본계획
김 동 찬	경희대학교 예술디자인학부	교 수	031)201-2629	조 경	· 석사 : 서울대 환경대학원 · 박사 : 경희대학교
					· 수원시 설계자문위원회위원
김 재 영	서울대학교 지구환경시스템 공학부	부 교 수	02)880-8364	환 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Univ. of Wisconsin-Madisom
					· 행자부 재난분과 정책자문위원
변 재 경	국립산림과학원	연 구 사	02)380-7639	임업육종	· 석사 : 건국대학교 · 박사 : 경상대학교
					· 임업연구원 연구원
서 민 환	국립환경연구원	연 구 관	032)560-7082	생 태 계	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 식물생태학
안 건 혁	서울대학교 지구환경시스템 공학부	교 수	02)880-8200	도시계획	· 박사 : 경원대학교
					· 환경친화적 도시개발 등
우 보 명	서울대학교 산림자원학과	명예교수	031)290-2324	조 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 한국도로공사 설계자문위원
이 경 재	서울시립대학교 건축도시조경학부	교 수	02)2210-2495	생 태 계	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 환경영향평가위원회 위원

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 공원 및 생태계 분야(계속)

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
이 우 신	서울대학교 산림자원학과	교 수	02)880-4757	생 태 계	· 석사 : 일본 오비히로축산대학 · 박사 : 일본 북해도대학
					· 산림자원학 · 야생동물․생태학
이 인 성	서울시립대학교 건축도시조경학부	부 교 수	02)2210-2744	도시계획	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Univ. of Illinois
					· 난지도 밀레니움공원 기본계획
이 재 근	상명대학교 환경조경식물 산업학부	부 교 수	041)550-5297	조 경	· 석사 : 서울대 환경대학원 · 박사 : 성균관대학교
					· 정보통신부 건설심의자문위원
이 재 천	국립산림과학원	연 구 사	031)290-1152	임목육종	· 석사 : 경상대학교 · 박사 : 경상대학교
					· 임업육종연구소 연구원 · 임업연구원 연구원
차 근 호	한국항공대학교 경영학과	교 수	02)300-0092	환경경영	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Stockholm School of Economics
					· 전경련 국제경영원 환경경영 자문
최 정 권	경원대학교 조경학과	교 수	031)750-5285	조 경	· 석사 : 서울대 환경대학원 · 박사 : 서울대 환경대학원
					· 난지도 밀레니움공원 기본계획
하 성 규	중앙대학교 도시계획과	교 수	02)820-8364	도시계획	· 석사 : 서울대 환경대학원 · 박사 : Univ. of London
					· 지속가능한 도시개발론 등
황 용 우	인하대학교 환경토목공학부	부 교 수	032)860-7501	환 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 일본 동경대학
					· 도시환경

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 매립가스 분야

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
김 지 형	고려대학교 사회환경시스템 공학과	교 수	02)3290-3318	환 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Univ. of Texas at Austin
					· 난지도 매립지 안정화공사
노 승 탁	서울대학교 기계항공공학부	교 수	02)880-7111	기 계	· 석사 : Rose-Hulman institute of Technology · 박사 : Brown University
					· 대한기계학회장
이 동 훈	서울시립대학교 환경공학부	교 수	02)2210-2377	폐 기 물	· 석사 : 서울시립대학교 · 박사 : 일본 북해도대학
					· 국립환경연구원 · 환경기술평가위원회
이 정 전	전남대학교 환경공학과	교 수	062)530-1856	폐 기 물	· 석사 : 전남대학교 대학원 · 박사 : 고려대학교 대학원
					· 한국폐기물학회장
이 철 모	한국종합기술 개발공사	상무이사	02)3015-8570	전 기	· 울산대학교
					· PICKO 자문위원
정 찬 교	수원대학교 환경공학과	교 수	031)220-2144 031)220-2620	에 너 지 환 경	· 석사 : 베를린 공대 · 박사 : 베를린 공대
					· 에너지관리공단 집단에너지 자문위원
채 재 우	인하대학교 기계항공공학부	교 수	032)860-7314	연소공학 공해방지	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Univ. Stuttgart
					· 한국동력자원연구소 책임연구원
최 호 영	대림산업(주)	부 장	02)369-4375	기 계	· 한국항공대학교
					· PICKO 자문위원
황 선 진	경희대학교 환경응용화학부	조 교 수	031)201-2497	폐 기 물 처 리	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 일본 동경대학

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 환경공해 분야

성 명	소 속	직 위	연락처	전문분야	학력 및 주요 약력
구 윤 서	안양대학교 환경공학과	부 교 수	031)467-0893	대 기 (악 취)	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Louisiana State Univ.
					· 늘푸른안양21위원 (도시환경실천위원회)
김 만 구	강원대학교 환경과학과	교 수	033)250-8576	악 취	· 석사 : 연세대학교 · 박사 : 일본 게이오대학
					· 유타대학교 미량분석 연구원 · 한국냄새환경학회 총무이사
박 상 진	우송대학교 철도건설환경공학부	부 교 수	042)630-9738	환 경 (악 취)	· 석사 : 고려대학교 · 박사 : 고려대학교
					· 한국냄새환경학회장
박 찬 진	인천전문대학 환경공업과	부 교 수	032)760-8755	대 기	· 석사 : 고려대학교 · 박사 : 고려대학교
					· 인천시 환경보전자문위원
오 재 응	한양대학교 기계공학부	교 수	02)2290-0452	소음․진동	· 석사 : 일본 요코하마 국립대학 · 박사 : 일본 동경공대
					· 한국고속철도 소음기준설정 공동조사단 위원
장 영 기	수원대학교 환경공학과	부 교 수	031)220-2147	대 기	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 환경부 대기분과위원회 자문위원
조 문 재	한국표준과학연구원	책 임 연 구 원	042)868-5304	음향공학	· 석사 : 연세대학교 · 박사 : 연세대학교
					· 국립기술품질원 전기음향 전문위원
한 진 석	국립환경연구원	대기화학 과 장	032)560-7330	대 기	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울시립대학교
					· 한양대학교 환경대학원 겸임교수
황 경 엽	한국과학기술연구원	책 임 연 구 원	02)379-5473	환경공정 (대 기)	· 석사 : 베를린 공대 · 박사 : 베를린 공대

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 침출수 분야

성 명	소 속	직 위	연락처	전문분야	학력 및 주요 약력
권 오 상	국립환경연구원	수질공학 과 장	032)560-7403	수 질	· 석사 : 인하대학교 · 박사 : 인하대학교
					· 환경관리공단 자문위원
김 석 구	한국건설기술연구원	수 석 연 구 원	031)910-0300	폐 기 물 관 리	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 일본 교토대학
남 궁 완	건국대학교 환경공학과	교 수	02)450-3546	폐 기 물	· 석사 : Univ. of Texas at Austin · 박사 : Univ. of Texas at Austin
					· 국립환경연구원자문위원
동 종 인	서울시립대학교 환경공학부	부 교 수	02)2210-2532	폐 기 물	· 석사 : 한국과학기술원 · 박사 : New Jcrscy Inst. of Tech.
					· 환경부 환경보전자문위원
배 재 호	인하대학교 환경공학과	부 교 수	032)860-7507	환 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
					· 환경관리공단 설계자문위원
윤 제 용	서울대학교 응용화학부	부 교 수	02)880-8927	환 경	· 석사 : Univ. of North Carolina · 박사 : State Univ. of New Yok
					· 한국수자원공사 정수장 설계자문위원
이 정 학	서울대학교 응용화학부	교 수	02)880-7075	화 학 (막분리)	· 석사 : 한국과학기술원 · 박사 : 프랑스 국립공과대학
					· 환경부 중앙환경보전자문위원 · 통상부 환경기술교류회 위원장 · 상공부 환경기술연구개발 기획단장
정 건 용	서울산업대학교 화학공학과	부 교 수	02)974-5371	화 학 (막분리)	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Rensselaer Polytechnic Institute(RPI)
					· 한국과학기술원 연구원 · 동양나이론(주) 중앙연구소
조 기 안	초당대학교 환경공학과	조 교 수	061)450-1264	생 물 학	· 석사 : 전남대학교 · 박사 : 전남대학교
					· 한국환경과학회 이사

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 자원화 분야

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
김 석 준	한국기계연구원	연 구 원	042)868-7347	소 각	· 석사 : 한국과학기술원 · 박사 : 한국과학기술원
					· 환경부폐기물처리기술지원단 (소각시설분과)
김 성 중	인천대학교 안전공학과	교 수	032)770-8295	소 각	· 석사 : Essen Folkwang Hochschule · 박사 : Essen Folkwang Hochschule
					· 환경부 폐기물처리기술지원단 (소각시설분과)
김 재 영	서울대학교 지구환경시스템공학부	부 교 수	02)880-8364	환 경	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Univ. of Wisconsin-Madison
					· 환경관리공단 설계자문위원
박 준 우	상명대학교 경제학과	교 수	02)2287-5053	경 제 학	· 석사 : 미국 팬실베니아 주립대 · 박사 : 미국 팬실베니아 주립대
					· 한국자원재생공사 기술자문위원
배 성 열	한양대학교 화학공학과	교 수	031)400-5272	화 학	· 석사 : 한양대학교 · 박사 : 한양대학교
					· 산업안전연구원 자문위원
오 길 종	국립환경연구원	과 장	032)560-7153	기 계	· 석사 : 경희대학교 · 박사 : 일본 북해도대학
					· 기술고시(기계)
임 남 웅	중앙대학교 건설대학원	교 수	02)820-6364	폐 기 물 재생기술	· 석사 : 호주 NSW주립대 · 박사 : 호주 NSW주립대
					· 호주 Ceramsearch. PTY.LTD 연구소장
장 기 복	한국환경정책평가 연구원(KEI)	실 장	02)380-7639	경 영 학	· 박사 : 한국과학기술원
					· 뉴욕주립대 계량경제연구소 객원연구원
차 근 호	한국항공대학교 경영학과	교 수	02)300-0092	경 영 학	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : Stockholm School of Economics
					· 전경련 국제경영원 환경경영자문교수

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 전산화 분야

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
김 귀 영	경기도 정보통신담당관실	팀 장	031)249-2917	행정정보
김 홍 주	환경부 정보화담당관실	사 무 관	02)504-9235	전 자 계 산 학	· 석사 : 성균관대학교
문 길 주	한국과학기술연구원	단 장	02)958-5802	대기오염	· 석사 : Univ. Ottawa · 박사 : Univ. Minnesota
박 성 훈	남서울대학교 컴퓨터학과	조 교 수	041)581-1093	전 산 학
					· 두산정보통신기술연구소장
양 해 술	호서대학교 벤처전문대학원	교 수	041)540-5887	소프트웨어 공 학	· 석사 : 성균관대학교 · 박사 : 일본 오사카대학
					· 일본 오사카대학 정보공학과 객원연구원
원 종 순	인천시 정보화담당관실	팀 장	032)440-6208	정보기획
					· 인천시 정보화담당관실 정보기획담당

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

□ 전산화 분야(계속)

성 명	소 속	직 위	연 락 처	전문분야	학력 및 주요 약력
유 원 희	인하대학교 컴퓨터공학부	교 수	032)860-7444	프로그래밍 언 어	· 석사 : 서울대학교 · 박사 : 서울대학교
이 경 석	산업연구원	실 장	02)3299-3277	정보보안	· 박사 : Paris Univ.
이 종 훈	전자통신연구원	GIS팀장	042)860-6380	원격탐사 및 GIS	· 석사 : 연세대학교 · 박사 : 미국 Cornell Univ.
					· 기술표준원 전문위원 (ISO/TC211)
전 용 호	환경관리공단	처 장	032)560-2150	전자공학	· 석사 : 한양대학교
					· 한국기계연구원 표준시험연구부장
정 찬 성	한국전산원	주 임 연 구 원	02)2131-0322	지리․환경 정 보	· 석사 : 인하대학교
					· 한국지리정보산업협동조합
최 진 탁	인천대학교 컴퓨터공학과	교 수	032)770-8493	전 자 계 산 학	· 박사 : 경희대학교
					· 인터넷정보학회 이사

* 주   : 위촉기간 : 2003. 2. 15 ～ 2005. 2. 14(2년간)

6. 조사연구사업 현황

Research and Survey Project

□ 1992. 2 ~ 2000. 7. 21

과 제 명	연구기관	연구기간	사업비(천원)
계			4,109,164
수도권매립지 종합환경조사 학술용역	대전대학교 환경문제연구소	1992. 8. 21～ 1993. 3. 18	264,670
수도권매립지 (1공구)기반시설보완 학술용역 (지반안정 및 지하수오염증가 중금속분야)	중앙대학교부설 생산공학연구소	1994. 8. 8～ 1995. 8. 7	145,000
수도권매립지(1공구)기반시설보완 학술용역 (수리지질조사및지하수오염평가-유기물분야)	한국과학기술원	1994. 8. 17～ 1995. 8. 16	215,000
수도권매립지 (1공구)기반시설보완 학술용역 (대기악취오염분야)	대전대학교 환경문제연구소	1994. 8. 17～ 1995. 8. 16	29,800
수도권매립지용 토취장 타당성 조사용역	(주)동일기술공사	1995. 7. 11～ 1996. 12. 20	254,746
수도권매립지 주변환경영향조사 용역	(주)선진엔지니어링	1995. 8. 30～ 1996. 12. 21	787,415
매립가스처리시설 설치효율분석조사 연구용역	동아건설산업(주)	1996. 6. 28～ 1997. 12. 27	260,212
쓰레기 및 침출수 발생처리 특성조사 연구용역	(주)대우엔지니어링	1996. 6. 28～ 1997. 12. 27	347,987
수도권매립지 주변 가축피해 실태 및 기형가축역학조사 연구용역	건국대학교 축산대학 동물자원연구센터	1996. 7. 22～ 1997. 8. 21	349,800
수도권매립지 운영관리 개선방안 용역	한국개발연구원	1995. 9. 11～ 1996. 6. 30	100,000
쓰레기매립작업 개선방안 연구용역	동아건설산업(주)	1996. 10. 1～ 1997. 12. 20	277,752
수도권매립지 주변환경영향조사 용역	동아건설산업(주) (주)선진엔지니어링	1998. 5. 8～ 2001. 1. 15	667,092
수도권매립지 매립가스 자원화사업 타당성조사 및 기본계획 용역	한국전력기술주식회사 (주)금호엔지니어링	1999. 12. 24～ 2000. 6. 20	409,690

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 조사연구팀      Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Research & Study Team

□ 2000. 7. 22 ～ 2001. 12. 31

과 제 명	담당부서	연구기관	연구기간	사업비 (천원)
계				881,755
폐기물 주간반입을 위한 타당성 조사	운 영 처	(주)선 진 엔지니어링	2000.8.25～ 2001.1.4	27,000
하수슬러지 고화물의 복토재 활용에 대한 타당성조사	연구개발처	포 스 코 개 발	2000.11.18～ 2001.1.17	23,270
폐기물자원화단지 조성 및 매립장부지의 효율적인 활용방안 연구	연구개발처	(주)에 코 프론티어	2000.10.21～ 2001. 2.20	28,000
전산화 체계구축 종합기본계획 및 실시설계 용역	연구개발처	동 양 시스템즈(주)	2000.12.4～ 2001.4.3	116,500
수도권매립지 장기발전계획 수도권매립지 종합환경관리계획(5년) 수도권매립지 종합환경관리계획(2년)	기 획 처	(주)에 코 프론티어	2000.12.7～ 2001.8.31	200,000
수도권매립지 조직진단	기 획 처	(주)에 코 프론티어	2000.12.7～ 2001.8.31	30,000
생분해성 수지함유 종량제 봉투사용이 매립지에 미치는 영향 등에 대한 조사연구	연구개발처	한국환경 정책평가 연구원	2000.12.16～ 2001.5.15	25,300
매립지 내 유지용수 확보를 위한 타당성 조사	시 설 처	(주)한 일 엔지니어링	2000.12.21～ 2001.10.25	24,028
제2처리장 적정 수온유지시설 선정 및 기본계획 수립을 위한 기술용역	수처리처	(주)선 진 엔지니어링	2000.12.23～ 2001.6.16	29,000
수도권매립지 사후환경 영향조사(1차년도)	운 영 처	(주)선 진 엔지니어링	2001.3.20～ 2002.2.15	146,657
자원순환시스템구축 타당성조사 및 기본계획	연구개발처	(주)우 대	2001.3.28～ 2001.6.27	125,000
황을 이용한 침출수의 탈황․탈질기법 개발 연구	수처리처	KIST 인 하 대	2001.4～ 2002.12	비예산
침출수에 적응성이 강한 수생식물 개발 연구	수처리처	(주)한국생태 하천건설	2001.6～ 2003.5	비예산
경인운하 소요부지 타당성 조사	사 무 처	(주)한 국 팬 지 아	2001.6.8～ 2001.7.27	28,000
풍력발전 이용의 타당성 등에 관한 조사연구	연구개발처	한국에너지 기술연구원	2001.6.18～ 2002.6.17	62,000
쇄석골재 확보사업이 주변지역에 미치는 영향조사	시 설 처	(주)선 진 엔지니어링	2001.8.9～ 2001.11.15	17,000

□ 2002. 1. 1 이후

과 제 명	담당부서	연구기관	연구기간	사업비 (천원)
계				881,755
수도권매립지 사후환경영향조사(2차년도)	환경관리팀	(주)선 진 엔지니어링	2002.4.11～ 2003.3.31	221,011
수도권매립지 Dream Park 조성 기본계획용역	용지관리팀	(주)우 대 기 술 단	2002.5.7～ 2003.5.6	415,453
제3매립장 원지반 조사용역	기반시설팀	(주)동 아 컨설턴트	2002.10.15～ 2002.11.13	22,220
자원순환관리시스템 구축기본계획 용역	자원개발팀	(주)우 대 기 술 단	2002.10.21～ 2002.12.20	27,000
수도권매립지 악취모델링 구축 사업용역	환경관리팀	(주)에니텍	2002.6.11～ 2003.10.16	225,000
수도권매립지 적정 차수재 성능시험 및 분석평가	기반시설팀	서울시립대 도시과학 연구원	2003.1.3～ 2003.12.31	53,000
음식물 폐기물의 효율적인 처리방안에 관한 연구(환경부)	조사연구팀	서울시립대 음식폐기물처리기술센터	2003.5.21～ 2003.11.20	45,000
폐기물매립지에 있어서 Bioreactor형 매립공법 (침출수 재순화시스템 등) 도입에 관한 타당성 연구(환경부)	조사연구팀	안 양 대 학 교	2003.5.21～ 2003.11.20	27,000
수도권매립지 연약지반 적정차수방안 시험시공	기반시설팀	(주)선 진 삼성ENG	2003.6.25～ 2003.9.30	70,000
침출수 재이용(R/O)사업 타당성조사 및 기본계획용역	자원개발팀	(주)선 진 엔지니어링	2003.7.23～ 2003.11.22	99,000
소각재 재활용사업 타당성조사 용역	자원개발팀	(주)경 호 엔지니어링	2003.7.28～ 2003.12.27	42,930

7. 학술단체 가입 현황

Joining Scientific Association

일련번호	학 술 단 체 명	설 립 목 적 및 기 능
1	한국폐기물학회	폐기물에 관한 학문과 처리응용분야에 관한 이론 및 기술적인 연구개발, 정보교환 등 제반산학협동으로 사회발전에 기여
2	대한토목학회	토목공학의 발전과 토목기술자의 자질향상 및 토목인의 지위향상과 학술, 기술, 건설산업의 발전에 기여
3	한국냄새환경학회	냄새환경에 관한 학문발전과 기술개발 및 정책분야의 발전에 공헌
4	한국환경복원녹화기술학회	환경복원 및 녹화에 관한 학술과 기술발전을 도모하여 자연환경을 보존
5	한국지리정보학회	지리정보시스템(GIS)과 관련된 연구활동 및 학제간 공동연구사업 수행
6	한국환경분석학회	환경관련 연구 중 시료의 채취, 전처리, 물리․화학적 측정분석 및 환경평가과정 중 정도관리 등에 관한 학술적 연구와 실제기술의 도입, 개발, 발전 및 교육에 기여
7	한국지반공학회	지반공학에 관한 조사연구, 정보교환, 기술교류 및 기술지도
8	한국조경학회	조경분야 제반연구, 산․학발전사업 및 학술지원
9	한국임학회	임학전반에 관한 연구 및 임업발전에 기여
10	대한환경공학회	환경공학기술의 개발 및 지도, 환경보전대책에 관한 조사연구
11	천리포수목원	식물종의 확보 및 그 보존을 위하여 국내·외의 식물원 및 수목원 등 유관기관들과 원활한 교류를 도모하여 식물에 관한 정보와 자원 확보
12	한국유기성폐자원학회	인간생활에서 발생되는 유기성 폐기물의 퇴비화를 포함한 자원화기술을 통해 감량화 및 활용가능한 자원으로 전환에 기여
13	한국지하수토양환경학회	지하수, 토양자원의 효율적 개발․이용과 적절한 보전․관리를 도모하기 위한 조사연구 기술개발 및 보급
14	북미고형폐기물협회 (SWANA)	고형폐기물관리분야에 대한 교육․훈련 및 전문가 상호교류를 목적으로 정기 심포지움을 개최, 정보교류 및 최신기술 소개
15	국제고형폐기물협회 (ISWA)	협회 회원 및 관련 전문가의 고형폐기물 관리분야 정보 보급 및 교환

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 매립기술연구센터, 조사연구팀      Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Research & Study Team

8. 사규관리 현황

일련 번호	규 정 명	제안부서	제정일자	개정일자
1	이사회규정	기 획 처	2000. 7. 22
2	사규관리규정	기 획 처	2000. 7. 22
3	직제규정	기 획 처	2000. 7. 22	2000. 11. 13 2001. 7. 18 2003. 2. 17
4	직제규정시행세칙	기 획 처 기획홍보처	2000. 7. 22	2000. 11. 13 2001. 8. 30 2001. 11. 26 2003. 3. 24 2003. 4. 15 2003. 5. 30
5	인사규정	사 무 처 사무관리처	2000. 7. 22	2000. 8. 21 2001. 8. 16 2003. 2. 15 2003. 7. 18
6	회계규정	사 무 처	2000. 7. 22
7	회계규정시행세칙	사 무 처	2000. 7. 22
8	당직및비상근무규정	사 무 처	2000. 7. 22
9	문서규정	사 무 처	2000. 7. 22	2003. 6. 12
10	문서분류기호및보존기간책정등에관한 시행세칙	사 무 처	2000. 7. 22	2003. 6. 12
11	고문위촉 및 운영규정	기 획 처	2000. 8. 17	2001. 2. 12
12	보수규정	사 무 처 사무관리처	2000. 8. 21	2001. 10. 31 2003. 5. 13
13	보수규정시행세칙	사 무 처 사무관리처	2000. 8. 21	2003. 5. 19
14	수도권매립지운영위원회규정	기 획 처	2000. 10. 12	2002. 7. 31
15	감사규정	감 사 실	2000. 11. 15	2001. 7. 25
16	인사규정시행세칙	사 무 처	2000. 11. 15	2001. 8. 30
17	여비규정	사 무 처	2000. 11. 15
18	수도권매립지반입수수료및부담금 부과․징수규정	사 무 처	2000. 11. 15	2001. 12. 28 2003. 5. 26
19	차량관리규정	사 무 처	2000. 11. 15	2004. 2. 18
20	수도권매립지폐기물반입등에관한사무처리규정	운 영 처	2000. 11. 15	2001. 4. 27 2001. 12. 28 2002. 12. 24

* 자료 : 수도권매립지관리공사, 기획홍보처, 기획예산팀

Regulation Revision

일련 번호	규 정 명	제안부서	제정일자	개정일자
21	수도권매립지주민감시요원복무규정	교육협력처	2000. 11. 15	2001. 2. 12 2002. 3. 13 2003. 4. 16
22	수도권매립지기술자문위원회설치및 운영에관한규정	시 설 처	2000. 11. 15
23	물품관리지침	사 무 처	2000. 11. 15
24	민원사무처리규정	사 무 처	2001. 2. 12
25	사무인계인수규정	사 무 처	2001. 2. 12
26	보안업무관리규정	사 무 처	2001. 2. 12
27	주민지원기금운용및관리규정	교육협력처	2001. 3. 15
28	수도권매립지관리공사발전기금운영규정	사 무 처	2001. 3. 15
29	취업규정	사 무 처	2001. 3. 15
30	위임전결규정	기 획 처 기획홍보처	2001. 8. 30	2003. 6. 12
31	수도권매립지사후관리등에관한적립금운용규정	사 무 처	2001. 10. 31
32	제안규정	경영전략실	2003. 6. 12
33	전문위원운용지침	경영전략실	2003. 6. 25
34	퇴직금중간정산운용지침	사무관리처	2003. 11. 27

Source: SUDOKWON Landfill Site Management Corporation, Plannig & Budget Team

	알 림
수도권매립지에 관심있는 분들의 편의를 도모하기 위하여 수도권매립지관리공사 홈페이지(http://www.slc.or.kr → 사랑방 → 환경자료실)에 수도권매립지통계연감의 전문을 게재하고 있으니 활용하시기 바랍니다.

	수도권매립지통계연감 제 2 호
	2004년 6월 일 인쇄 2004년 6월 일 발행 발 행 인 박 대 문 발 행 처 수도권매립지관리공사 우 404-140 인천광역시 서구 백석동 58 (전화 : 032-568-7104) www.slc.or.kr
	인 쇄 : 대양인쇄(전화 : 031-422-8418)
	SUDOKWON LANDFILL STATISTICS YEARBOOK Vol. 2 (2004) Printed on June 2004 Published on June 2004 Publisher: Park, Dae Moon Published by SUDOKWON Landfill Site Management Corp.